Combat

Отличительной особенностью лодок данной серии, являются плавные обводы их корпуса и высоко приподнятый над поверхностью воды нос. Благодаря этому, вы сможете развить на них большую скорость движения по водной глади, даже при использовании моторов средней мощности и несмотря на то, что ваш кокпит будет максимально загружен. При этом будет исключен момент забрызгивания воды в лодку.

Но то еще не все особенности конструкции «Комбата».

Лодки данной серии оснащены жесткой палубой, образованной полным набором профилей из алюминия с поперечной и продольной жесткостью. Их сочетание с надувным кильсоном позволяет получить максимально идеальное натяжение днища лодки, обрести глубокую, правильную килеватость, и как результат отличные мореходные качества. Киль имеет V-образную форму и обеспечивает отличную всхожесть лодки на волну.

Лодки данной сери снабжены привальными брусами, предохраняющими их борта в момент швартовки. Также вдоль бортов свисает страховочный леер.

Баллоны проклеены трехслойными швами, а мощный транец может оснащаться мотором до 40 л.с.

Данная модель лодок прекрасно зарекомендовала себя в качестве вспомогательного судна при кругосветном путешествии яхты «Андрей Первозванный». Лодка позволяла сойти команде на берег в тех местах, где это не давала сделать осадка яхты.

Многие потребители, в том числе и рыбаки, предпочитающие ловить вдали от берега, отмечают прекрасную остойчивость и мореходность данного плавсредства.