# Заливка полусухой стяжки пола в квартире

Жителям многоквартирных домов при проведении отделочных работ часто приходиться сталкиваться с недовольством соседей по поводу шума, грязи и продолжительности ремонта. **Полусухая стяжка пола в квартире** помогает сэкономить время, деньги и сохранить добросердечные отношения с окружающими. Из всех вариантов выравнивания пола этот считается одним из самых быстрых и аккуратных. Специальное оборудование позволяет выполнять заливку с улицы, не поднимая строительные материалы на этаж, поэтому **механизированная стяжка в квартире** особенно востребована при отделке многоэтажек.

## Преимущества механизированной стяжки

При изготовлении рабочего раствора смешивают цемент М500, крупнозернистый песок, воду и фиброволокно. Для увеличения пластичности добавляют пластификатор. Благодаря такому сочетанию смесь быстро схватывается, образуя долговечную и суперпрочную основу под напольное покрытие. Наиболее оптимальная высота слоя для городской квартиры – 40-50 мм.

Еще одним достоинством технологии является **цена**. Механизированная полусухая стяжка обходится в 2 раза дешевле сухой и не требует, как в случае с мокрой, дополнительной обработки выравнивающими смесями.

**Рассчитать стоимость** материалов можно самостоятельно. В среднем на 1 кв.м поверхности требуется 14-15 кг цемента, 50 г. фибры и 0.065 - 0.07 кубометров песка первого класса.

Консистенция готовой смеси не текучая, во время отделочных работ исключен риск просачивания раствора на нижний этаж.

Пожалуй, основным плюсом полусухого выравнивания является скорость. Через сутки после заливки по полу уже можно свободно передвигаться, а спустя неделю покрытие спокойно выдерживает нагрузки свыше 100 кг. **Отзывы** показывают, что при таком способе отделки после полного высыхания практически исключен риск возникновения трещин.

Еще одним доводом в пользу использования **полусухой стяжки в квартире** являются отличные звукоизоляционные свойства. Что немаловажно для комфортного проживания в многоэтажном доме.

## Порядок проведения работ

За день специалисты компании способны залить площади до 350 кв.м, поэтому отделка пола в квартире займет не больше суток. Процесс отделки включает 4 основных шага:

1. Подготовка основания. Выбрасывается строительный мусор. По всей площади укладывается полиэтиленовая пленка.
2. Выставление маяков для определения высоты будущего пола.
3. Замес и подача раствора на этаж. Смесь готовится в пневмонагнетателе и через шланг поступает в квартиру.
4. Разравнивание и шлифовка.

С помощью правил материал равномерно распределяется по всей площади, а затирочная машина шлифует поверхность.

## Сложности при выполнении полусухой стяжки самостоятельно

Пожалуй, единственным недостатком полусухого выравнивания является сложность создания смеси нужной консистенции без специального оборудования. Чтобы не тратить силы и время на подъем стройматериалов в квартиру, работы по черновой отделке лучше доверить профессионалам. Наша компания не первый год занимается отделочными работами. Собственный парк специализированного оборудования позволяет оперативно выезжать на строящиеся объекты в Москве, **Мытищах** и других городах области.