Olesya Kharchenko

olessiya@yandex.ru

**Многофункциональная новинка для мужчин. Перфоратор Bosch GBH 2-24 D**

Компания Bosch – известный немецкий производитель электроинструментов, не отступает от своего главного правила «разработано для жизни» и предлагает новый универсальный мощный профессиональный инструмент. Перфоратор можно использовать в различных областях, он необходим как дома в быту, так и для работы профессионалам. Модель совмещает немецкое качество, комфорт и выполняет все возложенные на него задачи.

Перфоратор можно применять для сверления, бурения и долбления. У модели есть целый ряд преимуществ. Инструмент довольно мощный, что является основным критерием при выборе перфоратора. Сила удара 2,7 Дж. Подходит для сверления отверстий с большим диаметром.

Неоспоримым преимуществом является комфорт. Удобно лежит в руках, ручка имеет мягкое покрытие. Удобный тумблер на корпусе помогает переключать режимы работы. Кнопку «пуск» можно зафиксировать, что обеспечит длительность работы. Также можно увеличить скорость работы, нажав сильнее на нее.

В модели предусмотрена функция реверс (обратный ход), помогающая, если зажало бур в стене. Безопасность работы обеспечивает наличие предохранительной муфты.

Охлаждается двигатель с помощью встроенного вентилятора, что предохраняет перфоратор от перегревания.

Модель имеет удобную длину шнура 4 м., предусмотрен пластиковый кейс для упаковки и переноски. Упакованный перфоратор довольно легкий, его вес 6,69 кг. В комплектации есть ограничитель глубины с удобным механизмом фиксации, который удобен при сверлении с несквозными отверстиями. Также есть дополнительная рукоятка, салфетка.

Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 790 | Max сила удара, Дж | 2,7 |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 24 | Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 68 |
| Длина кабеля, м | 4 | Реверс | Поворотом щеток |
| Сверлильный патрон | нет | Страна изготовитель | Германия |
| Виброзащита | нет | Количество режимов | 3 |
| Тип хвостовика | Sds-plus | Вес, кг | 2,8 |
| Габариты, мм | 367х82х210 | Max диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Предохранительная муфта | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 0-950 | Частота ударов, уд./мин | 0-4700 |
| Регулировка частоты вращения | есть |  |  |

Цена: 7461 руб.