Раздвижные двери купе для гардеробной

Обустройство гардеробных в последнее время становится все более популярным, так как позволяет эффективно решить проблему размещения одежды и различных аксессуаров. Для этой функциональной зоны можно выделить отдельную комнату или часть помещения. Входной блок при этом может иметь разные конструктивные решения, но наиболее часто используются раздвижные двери купе для гардеробной. Это эстетичный, удобный вариант, который освобождает много пространства в сравнении с традиционными распашными конструкциями. Наша компания выполняет изготовление дверей такого типа на заказ без накрутки стоимости.

**Конструкция**

В зависимости от общего подхода к конструированию можно купить и установить следующие виды дверей-купе:

* с одной створкой – по своим размерам подходят для узкого проема;
* с двумя створками – монтируются в более широком проеме;
* одностворчатый или двустворчатый каскад – достаточно дорогой вариант, который подходит для отделения пространства большой площади и создания интересного дизайнерского эффекта.

В конструктивном плане современные двери-купе представляют собой несколько взаимосвязанных элементов:

* дверная коробка – основной несущий элемент, в котором устанавливается дверь (часто роль дверной коробки выполняют стены, пол и потолок);
* дверная панель, которая перекрывает проем;
* раздвижной механизм для перемещения полотна в горизонтальной плоскости.

Раздвижной механизм состоит из следующих основных элементов:

* нижние и верхние направляющие, жестко прикрепленные к дверной коробке или полу и потолку – по ним перемещаются ролики, обеспечивающие перемещение двери;
* профили, образующие раму дверной панели, а также, при, необходимости, ригель, обеспечивающий стыковку элементов комбинированной панели;
* верхние или нижние ролики (обычно для легких панелей эконом класса используются двухроликовые системы, а для массивных - четырехроликовые);
* стопорное устройство для фиксации двери;
* ограничители перемещения полотна;
* пылезащитный ворс (шпегель) для дополнительной амортизации и предотвращения проникновения пыли.

В зависимости от типа роликового механизма можно заказать следующие конструкции дверей купе для гардеробной:

* навесные – недорогой вариант, при котором двери навешиваются на стену;
* подвесные – панель подвешивается к верхнему торцу дверного проема. Они, по сути, являются беспороговыми, так как не имеют нижних направляющих, а для фиксации используются специальные уголки;
* кассетные – имеют металлическую раму, заделанную в стену или перегородку. Этот вариант отличается сложностью монтажа и высокой стоимостью, поэтому используется редко.

В зависимости от материала полотна выделяют следующие виды дверей:

* из ДСП – эстетичное решение, позволяющее качественно и недорого обустроить дверной проем;
* из прозрачного, матового, цветного стекла;
* из зеркального стекла с различной отделкой (обычного, бронзового, графитового, с пескоструйным рисунком).

**Преимущества**

К основным плюсам использования раздвижных дверей купе для гардеробной относятся:

* экономия пространства в помещении;
* разнообразие решений, как с точки зрения стоимости, так и по конструктивным соображениям;
* простота монтажа;
* в большинстве случаев отсутствует необходимость изменения геометрии дверного проема, так как изготовление дверей купе осуществляется под ключ по заданным размерам;
* эстетичность;
* богатый выбор материалов и декоративных решений;
* безопасность.

В нашей компании Вы можете заказать раздвижные двери купе для гардеробной от производителя без дополнительных наценок.