Теплица

Теплица – это конструкция, окна и кровля которой пропускают свет. Она нужна для выращивания растений.

Теплицы бывают:

с вертикальными стенами

с наклонными стенами

арочные

односкатные

двускатные

с крышей мансардного типа

Виды покрытия теплиц:

-Поликарбонат

-Стекло

-Полиэтиленовая пленка

Самый надежный материал для теплиц – поликарбонат. Этот материал многослоен и пропускает свет. Напоминает соты.

Стеклянные теплицы хуже. Стекло - негибкий материал. Стеклянные теплицы могут стоить недорого. Такую конструкцию можно собрать из б/у материалов.

Полиэтиленовые теплицы пользуются особой популярностью. Лучше брать сополимерную пленку. Она хорошо защищает от ветра и мороза.

Обычно теплицы используют для того, чтобы защитить свой урожай от погоды. Теплица отлично держит нужную температуру для растений, закрывает от дождя и солнца. Кроме того, теплица защищает от фитофторы и увеличивает срок плодоношения до первых заморозков в ноябре.

Использование:

-Огород

-Дача

Чтобы установить конструкцию нужно:

-Найти ровный участок. Желательно, чтобы этот участок был подальше от крыш. Иначе весной, падающий снег повредит теплицу.

-На этой площадке ставьте вашу теплицу. Выровняйте каркас шнуром по диагонали.

-По углам выкопайте 4 ямки. Глубина – 15 см. Установите 4 трубы.

-Размешайте бетонную смесь. Используйте для этого дрель или миксер. Затем вылейте эту смесь в каждую ямку, уплотните бетон арматурой. Слой бетона должен быть немного 5-10 см уровня земли.

-Проверьте насколько точно вы всё установили. Подождите два дня, когда бетон застынет.

Преимущества работы с нами:

-Оплачиваете товар, как вам удобно

-Вы можете найти товар по низким ценам

-Отличный материал

-Индивидуальный подход к каждому заказчику

-Подробное консультирование с продавцом

-Большой ассортимент

Столбы и ворота

Ворота важная часть забора. Они должны выглядеть эстетично и качественно. Самые популярные ворота из металла и древесины.

Виды ворот:

-Откатные

-Распашные

-Рулонные

-Секционные

Подвиды:

-Двухстворчатые

-Одностворчатые

Сфера применения:

-Откатные ворота нужны для того, чтобы создать широкий въезд транспорта. Их можно установить на даче, в частном доме.

-Распашные ворота обычно устанавливают на дачных массивах.

-Рулонные ворота удобны в гаражах и на автомойках

-Секционные ворота для паркингов, промышленных объектов, складов.

Установка:

Откатные ворота. Выкапываем грунт, кладем столбы и сверху заливаем бетоном. Банкетка, на которой будет основываться наш фундамент должен состоять из арматуры и швеллера. Перед закладкой каркас нужно засыпать дно траншеи смесью гравия и песка. Также следует проверить провода, которые будут давать ток. Варим трубы. Балка задвигаем в проем ворот. Потом крепим несущие тележки и приварить каркас к балке. Завершением работы оказывается присоединение верхнего кронштейна. Каждый блок покрывается грунтовкой и краской.

Распашные ворота. Воротные полотна прикрепляются к петлям. Створки распашных ворот обычно из каркаса. Каркас обшивается тонким материалом. Потом крепится саморезами по металлу.

Рулонные ворота. На поверхности стены отмечаем метки для ворот. Делаем отверстие для кабеля привода. Соединение с направляющими. Пробиваем отверстия, вставляем дюбеля, защитную пружину. Потом устанавливаем полотно, которое будет намотано на вал. Проверяем работу конструкции.

Секционные ворота. Проверка самих ворот, они должны хорошо открываться. Собираем привод. Крепим балку по центру потолка. К потолку прикрепляем кронштейны. На них устанавливаем привод. Крепим тяговый рычаг. Занимаемся электропроводкой. Проверяем работу автоматики.

Преимущества работы с нами:

-Низкие цены

-Помощь в выборе товара

-Любой удобный способ оплаты.