Сухие строительные смеси ТМ «Сухов»

Современные сухие строительные смеси ТМ «Сухов» используются в ходе строительно-отделочных работ в зданиях жилого, коммерческого и промышленного назначения. Изготавливаются из качественного сырья на высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающем соответствие продукции действующим стандартам качества.

Ассортимент сухих смесей от производителя

Производитель ТМ «СУХОВ» предлагает широкий ассортимент продукции для применения в строительстве или отделке помещений. В наличии следующие материалы:

1. Цементно-песчаные смеси М-150 и М-300 – изготавливаются на основе портландцемента и очищенного мелкозернистого песка. При смешивании с водой образуют однородный раствор, использовать который можно для различных целей.
2. Штукатурные смеси – ручного и машинного нанесения, для наружных и внутренних работ. **Цементная штукатурка** изготавливается на основе портландцемента, песка и специализированных присадок, обеспечивающих лучшие характеристики по морозостойкости и водостойкости готовых покрытий.
3. Сухие клеевые смеси – в зависимости от модификации состава, используются для монтажа теплоизоляции, создания армирующего слоя на вертикальных поверхностях. **Фасадный клей** имеет в составе присадки, которые улучшают эластичность состава и повышают его прочность после нанесения, что упрощает проведение монтажных работ.

Ассортимент продукции включает в себя материалы для наружных и внутренних работ – **клей для плитки**, для пенопласта, штукатурку для фасадов и др.. Продукция поставляется в мешках, фасовкой по 25 кг, что упрощает транспортировку, хранение, подъемные работы. Пропорции смеси и воды для получения готового раствора указаны на упаковке.

Применение сухих строительных смесей ТМ «Сухов»

Сухие строительные цементные смеси применяются повсеместно в строительных и отделочных работах. Готовые составы на цементно-песчаной основе используются для монтажа стяжек, выравнивания поверхности бетонных полов и стен, для отделки фундаментов, подвалов и т. д. Важным преимуществом растворов на цементной основе является их прочность и устойчивость к воздействию влаги, благодаря чему они оптимально подходят для создания монтажного основания или защиты невлагостойких поверхностей. При выборе материала необходимо обращать внимание на характеристики прочности, несущую способность, морозостойкость и прочие параметры.

Клеевые, монтажные и кладочные смеси применяются при проведении отделочных работ. В частности, подходят для кладки:

* керамической плитки;
* натурального и искусственного камня;
* монтажа листовой теплоизоляции на основе ППУ и прочих материалов.

**Клей «Спектр» ТМ «Сухов», 25 кг** для наружных и внутренних работ – предназначен для крепления плит из керамогранита и керамической плитки на стены и пол, подходит для бетонных, кирпичных, газобетонных поверхностей.

**Клей «Теплофасад» ТМ «Сухов», 25 кг** – используется для работ по утеплению фасадов теплоизоляционными плитами и минеральной ватой и армирования.

**Штукатурка «Универсал» ТМ «Сухов» 25 кг** ‒ используется для внутренних и наружных работ, может наноситься как ручным, так и машинным способом, устойчива к образованию трещин.

Сухие строительные цементные смеси для кладочных работ различаются по эластичности и срокам схватывания, что обусловлено введением в состав тех или иных присадок. При выборе нужно обратить внимание, подходит ли материал для наружных или внутренних работ, при какой температуре рекомендуется его использовать. При соблюдении эксплуатационных требований обеспечивает надежное соединение с минеральными поверхностями.

Преимущества покупки смесей ТМ «Сухов»

Сухие строительные смеси ТМ «Сухов» соответствуют действующим стандартам качества. При этом поставляются по доступной цене благодаря отечественному производству. Если вам необходимо **купить цементную штукатурку**, смеси для выравнивания поверхностей, кладочных и теплоизоляционных работ, обратитесь в нашу компанию. Гарантируем оперативные сроки поставки, предоставляем консультации по любым вопросам.

