# Как сделать открытый итальянский душ

Итальянский душ – это душевая зона без поддона, не имеющая привычной кабинки. В такой конструкции кафельное покрытие и сливное отверстие находятся на уровне пола. Это значительно упрощает процедуру захода в зону, так как не нужно переступать порог.

## Душевая или душ в ванной без душевой кабины и поддона

Выбор между модной душевой кабиной и душем без поддона и стенок зависит от нескольких факторов. Если помещение очень маленькое, установить полноценную ванную или готовую систему для купания очень непросто. Даже если удастся разместить в нем габаритную конструкцию, неизбежно станут возникать неудобства, связанные с недостатком свободного места.

Открытый душ в ванной представляется крайне удачным решением в небольшом пространстве. Если правильно подойти к процедуре выбора комплектующих, можно получить на выходе действительно комфортабельную ванную.

Душевые без стенок и поддонов крайне популярны в Европе и Америке, однако в России такие решения все еще кажутся довольно странными. Однако взгляды людей меняются, так что подобные системы все чаще появляются в домах и квартирах. Этому поспособствовало в том числе активное развитие ремонтных технологий, предполагающих возможность спрятать все инженерные коммуникации в стенах и полу. Сейчас можно установить в ванной практически любые сантехнические приборы, зафиксировав их в наиболее удобном для пользователя месте. А организация качественного стока позволит избежать появления влаги на полу.

Стоит заранее быть готовым к тому, что реализация проекта может вызвать массу сложностей. Душ без душевой кабины – сложное устройство, при монтаже которого важно учесть множество нюансов. Без качественной теплоизоляции, а также гидроизоляции всех поверхностей ванной комнаты пользоваться им будет крайне неудобно.

## Преимущества и недостатки душа без душевой кабины

Итальянский душ представляет собой эффектное техническое решение, имеющее целый ряд особенностей. Есть как положительные стороны, так и отрицательные.

Душ без поддона имеет следующие преимущества:

* больше свободного места для человека, что повышает удобство принятия водных процедур;
* простота обслуживания, которое сводится к регулярному протиранию пола и перегородок;
* конструкция практически полностью исключает серьезные поломки;
* оригинальный дизайн, меняющий образ всей ванной;
* отсутствие привязки к габаритам помещения позволяет устанавливать душ даже в самых маленьких комнатах;
* повышенная безопасность.

Не стоит также забывать и о финансовой стороне вопроса. В большинстве случаев итальянский душ обходится дешевле полноценной ванны или кабинки. Впрочем, это не касается случаев, когда необходим капитальный ремонт санузла.

К сожалению, не обошлось без недостатков:

* сложность монтажа конструкции;
* отсутствие возможности дальнейшей модификации душевой зоны;
* риск затопления соседей снизу;
* повышенные требования к гидроизоляции поверхностей;
* холодный пол.

Последний недостаток связан с тем, что под ногами у человека во время принятия душа будет находиться плитка, которая практически всегда холоднее традиционного акрилового поддона. Можно попробовать организовать теплый пол, но это предполагает дополнительные издержки.

На деле плитка достаточно быстро нагревается, так что неудобства будут минимальными.

## Как сделать душ без поддона

Важным отличием разновидностей кабин без поддона от традиционных решений представляется расположение основания наравне с полом.

Алгоритм создания основания для итальянского душа включает в себя выполнение следующих шагов:

1. На основание укладывается пенополистирол толщиной примерно 50 мм для утепления системы.
2. Формируется отвод воды в виде трапа или специального лотка. Трап может быть горизонтальным или вертикальным. Также различают системы по форме: круглые и квадратные. Трапы устанавливаются в квартирах в специальное отверстие в полу. Для домов подойдет решение с использованием душевого лотка.
3. Укладывается гидроизоляция. Можно положить два или даже три слоя, захватывая часть стен и углов возле душевой зоны.
4. Места стыков гидроизоляции со стенами проклеиваются при помощи флизелиновой ленты.
5. Создается бетонная армированная стяжка толщиной около 40 мм.
6. Поверхность основания покрывается керамической плиткой, мозаикой или камнем. Важно учитывать необходимость создания уклона в сторону сливного отверстия, чтобы вода не скапливалась в других местах.

При выборе трапа необходимо учитывать средний расход воды, а также пропускную способность слива. В противном случае высока вероятность, что получившаяся система не сможет справиться с поступающей водой.

Как только основание создано, можно приступать к установке распашных дверок или складных ширм. Для фиксации раздвижных створок потребуется предварительно установить направляющие и держатели для дверей. В процессе установки таких конструкций важно соблюдать точность, так что для работы потребуется строительный уровень.

Лейка, шланг и держатель устанавливаются любым удобным способом. Это может быть съемная система на простой подставке или же вертикальный душ на специальном кронштейне. Методы фиксации на общую функциональность душа практически не влияют. Самое главное, чтобы все переключатели, вентили и регуляторы были легкодоступны.

Лейки, штанги, шланги и смесители для открытых душевых широко представлены на рынке, так что с техническим оснащением проблем возникать не должно.

В магазинах можно приобрести практически любую сантехнику для итальянского душа, включая смесители, перегородки или даже полностью готовые системы.

## Варианты душа без готовой душевой кабины

Открытый душ может быть установлен где угодно. Довольно часто используют угол ванной комнаты как место, уже имеющее стенки с двух сторон. Окончательный выбор размещения зависит от помещения и потребностей владельца.

Отличным вариантом душа без готовой душевой кабины представляется зона, выделенная при помощи мозаики или плитки, контрастирующей с основным цветом комнаты. Эффектно смотрятся темные участки на фоне традиционно белых стен помещения.

Можно не выделять зону вовсе. Решение использовать один оттенок позволяет сделать ванную комнату более легкой и визуально расширяет пространство. Прозрачные душевые перегородки не слишком выделяются, тем самым не разрушая общую атмосферу интерьера.

Границы душевой можно оформить при помощи вертикально расположенного фриза. Такой ход позволит визуально увеличить пространство и придать комнате оригинальный стиль. Эту же роль может выполнять подсветка, встроенная в определенных местах на потолке или стенах.

Не стоит забывать и о самом бюджетном способе отделить итальянский душ от основной комнаты. Простая шторка вполне способна создать нужную атмосферу, если подобрать ее в тон к общему оформлению интерьера. В любом случае ванная комната с душем без кабины выглядит просторнее.

Душевые ширмы и двери широко представлены в магазинах сантехники в разных категориях. Можно подобрать вариант под конкретные запросы и финансовые возможности.

Обустройство душа без стандартных кабин и поддонов представляется максимально творческим процессом, который не предусматривает каких-либо ограничений по размеру и форме зоны. Владелец может дать волю фантазии и создать именно то, что будет нравиться ему. В качестве источника вдохновения подойдут фото итальянских душей разных типов и конструкций.