**Экран под ванну с полочками**

Эффектность и эстетичность ванной комнаты оказывается завит далеко не только от правильно подобранной плитки, освещения и зеркал, но и от неприглядной стороны ванны. Она может испортить весь дизайн и остаться просто однотонным пятном в центре санузла. Из этой проблемы люди тоже нашли выход и решили, что установка экрана под ванну с полочками станет практичным местом для хранения банных принадлежностей и грамотно дополнит интерьер.

**В чём удобство и функциональность данной конструкции?**

Полочки под ванной станут незаменим и удобным местом хранения для чего-либо. Открытые полки в ванной часто бывают переполнены различными средствами для умывания, так вот теперь эти полки можно будет разгрузить и не переживать за беспорядок на столешнице раковины. Материал из которого изготовлен такой экран под ванной водонепроницаемый, поэтому вещи будут всегда защищены от лишней влаги, а также наличие плесени беспокоить не будет. Если необходимо сделать монтаж водопроводных и канализационных труб, которые спрятаны под такой конструкцией, то стоит только разобрать съёмный экран, как сразу все коммуникации становятся видны. Экран с полками станет интересной и привлекающей внимание деталью, которая замечательно подойдёт к дизайну вашей ванной комнаты!

**Материал: что лучше?**

Если решиться устанавливать такую конструкцию у себя под ванной, то в первую очередь нужно позаботиться о материале, из которого она сделана. Главным, для создания каркаса, может стать как пластик, так и стекло. Важно чтобы материал был влагоустойчивым, не плесневеющим и не боялся перепада температур. В крайнем случае, помещение придётся постоянно проветривать и тщательно следить за прочностью конструкции. Также, чтобы не уйти от дизайна, необходимо его согласовать и с другими элементами ванной комнаты.

Облицовка пластиковыми панелями или же оргстеклом – самые малотребовательные варианты во всём. Установка не будет сложной, а, чтобы следить за чистотой, достаточно протереть поверхность обычной тряпкой. Хорошим и нестандартным вариантом станет и тканевая перегородка, выполненная из нейлонового полотна. Некоторые материалы требуют дополнительной отделки. Гипсокартон сверху можно перекрыть мозаикой или другими материалами на любой выбор, но не надо забывать про прочность и долговечность такого экрана с полками.

**Конструкции экранов:**

Хоть существует много конструкций экранов для ванной, но самым практичным считается глухой. Такие экраны продаются во многих магазинах, а практичны они, потому что перекрывают всю боковую сторону, не оставляя свободного местечка, и просты в сборке.

Самой модный вариант – экран для ванной с полками. В целом он напоминает шкафчик, потому что одна внутренняя сторона перекрыта стенкой. Если вам неудобно хранить предметы на открытой полке, то можно добавить дверцы. Дверцы не всегда дополняют ручкой, а делают так, чтобы открытие происходило с помощью нажатия на поверхность. Такая конструкция называется - откидной экран под ванну с полками. Также можно добавить и выдвижные ящики снизу, только нужно учитывать расстояние на которо6они будут открываться и расположение других элементов мебели.

Если же ванная находится посередине комнаты, то конструкцию устанавливают со всех четырёх сторон. В этом случае подойдёт экран-шкаф, который полностью перекрывает все боковые стороны ванны.

**Как установить готовый экран с полками?**

На самом деле установка не займёт много усилий и времени, стоит грамотно следовать инструкции и тогда всё получится. При установке необходимо обращать внимание на то, из чего изготовлена ванна. Если из прочного чугуна, то переживать не стоит, умелые руки и инструкция и помогут справиться с задачей. А если ванна изготовлена из акрила или стали, то аккуратность при монтаже будет не лишней. Они лёгкие и хрупкие, поэтому надо следить за тем, чтобы конструкция случайно не подняла вверх саму ванну. В любом случае нужно контролировать высоту ножек, ванны и экрана.

**Как сделать экран самостоятельно?**

Изготовление проходит в несколько этапов, и, если чётко следовать инструкции, то получится достаточно долговечный и прочный экран.

**1 этап:**

Перед тем как приступать к самой установке, нужно выбрать все материалы и инструменты, которые будут задействованы. При подготовке деревянного каркаса нужно точно определить размеры толщины сечения, длинны и высоты. Стандартный экран имеют длину 148 или 168 сантиметров. Саморезы выбирать обязательно учитывая толщину профиля. Советует перед установкой деревянного корпуса, прописать древесину специальной грунтовой пропиской 2-3 раза. В качестве подручных инструментов необходимо взять:

• набор столярного инструмента;

• строительный уровень;

• перфоратор;

• болгарка;

• герметик;

• монтажная пена;

• «жидкие гвозди»;

• строительный нож;

• саморезы и шурупы.

**2 этап:**

На втором этапе происходит сборка самого каркаса. На этом этапе главное – определить габариты конструкции, но также стоит учитывать материал из которого сделана чаша ванны. После установки каркаса акриловая ванна не должна оторваться от пола, в противном случае она деформируется при первом же наборе воды. После определения всех размеров наносят разметки. Затем фиксируют к напольному покрытию начальный профиль, а потом монтируется и вертикальный профили, удерживая расстояние в 60 сантиметров. Добавляют дополнительные стойки, для дальнейшего сооружения полок и ящиков. Важно не забывать учитывать толщину внешнего материала отделки, и, чтобы добиться плотного прилегания к полу, советуют воспользоваться герметиком.

**3 этап:**

Теперь надо смонтировать полки. Советуют для определения их точного расположения, и размеров пользоваться вспомогательных чертежом. При расчётах необходимо учитывать глубину ниши, металлического каркаса, ширину и длину собой полки и стараться максимально рационально задействовать всю площадь пространства под ванной. Материалом для их изготовления может служить оставшиеся листы ДСП.

**4 этап:**

Дошло время до монтажа выдвижных ящиков. Его ширина должна быть уже на сантиметр чем ширина самой секции. Для ящика необходимо направляющие - самбоксы или тандембоксы, т.е. простые роликовые и с системой само довода. Необходимо правильно установить направляющие, и определить габариты ящика, и тогда установка не вызовет сложности.

**5 этап:**

Установка открывающихся дверей происходит в последнюю очередь. Чаще всего их выпиливают из МДФ листов, но если выбрать навесные дверцы, то их нужно выбрать заранее, как и петли для верхней и нижней части. Для петель нужно сделать специальные отверстия при помощи фрезы. Дверка не должна выходить за края соответствующего ей отверстия, а навесная совпадать с краями.

**6 этап:**

Можно выполнить облицовку. При помощи болгарки или строительного ножа делают заготовки соответствующие высоте экрана и крепятся на жидкие гвозди. Также не стоит забывать про сантехнические люки, которые можно приобрести в магазине, либо опять же делать самим.

**Вывод:**

Экран под ванну с полками – очень практичный и необычный вариант, который не займёт места в пространстве. Можно выбрать самый удобный вариант и сделать его самостоятельно или приобрести в магазине. Такой экран станет замечательным местом для безопасного хранения любых принадлежностей.