Современный рынок межкомнатных дверей отличается огромным выбором моделей. Производители предлагают изделия различной расцветки, как монотонной, так и с рисунком, имитирующим древесину и прочие материалы. Двери отличаются по конструкции, и могут быть укомплектованы стеклами, в том числе с рисунком.

Но при таком большом разнообразии не мудрено, что достаточно большая доля таких изделий является некачественной подделкой. Недобросовестные производители зачастую используют самые дешевые материалы, которые не видны под декоративной отделкой. Со временем такие двери могут не только потерять свое внешний вид, но и деформироваться, после чего станут скрипеть, а их открытие и закрытие будет затруднено. Да и в плане безопасности некачественные аналоги могут подвести, к примеру декоративные стекла – в дешевых дверях используется самое обычное стекло, которое может разбиться даже при небольшом ударе или давлении, поранив человека осколками.

Компания ТЕКОНА (город Ульяновск) уже более 5-ти лет занимается производством межкомнатных дверей. Наши изделия сертифицированы и проходят жесткий контроль качества. За долгие годы производства мы освоили современные технологии и сегодня мы рады предложить покупателям высококачественные и надежные двери по приемлемой цене.

С учетом особенностей современных модных тенденций в области создания интерьеров мы разработали 5 коллекций межкомнатных дверей:

* СМАЛЬТА;
* ВАЙТ;
* ФРЕЙМ;
* Мулино;
* Страто.

При выборе определенной модели важно понимать, что внешний вид изделия может создаваться как при помощи лакокрасочных покрытий, так и декоративных пленок, шпона и прочих материалов. Фактура также может быть разной – матовой, глянцевой или даже с трехмерным рисунком.

Но особое внимание следует обратить на качества материалов, конструкцию и элементы соединения. Поскольку цельная древесина стоит слишком дорого, то большинство производителей использует МДФ. Применения клееных многослойных материалов в качестве основного полотна при производстве межкомнатных дверей недопустимо, поскольку со временем от постоянной динамической нагрузки слои начнут отклеиваться. Исключение составляют декоративные покрытия, такие как массив, которые наклеиваются поверх МДФ для придания внешнего вида.

При наличии вставок из стекла или филенки дверь в обязательном порядке должна иметь вертикальные стойки и перемычки, иначе конструкция не будет жесткой. На соединения элементов конструкции также следует обратить пристальное внимание – некачественные модели выдадут обычные саморезы, в то время как технология производства предусматривает использование евровинтов.