Инструкция по безопасному использованию

Гвоздезабивной пистолет

Забота о продукте

Очистка от остатков

Для правильной работы пистолета необходимо регулярно удалять из него остатки гвоздей и пороха. После каждого 200-го выстрела очистите глушитель и дуло от загрязнений с помощью щетки или сжатого воздуха, также после каждого 500-го выстрела разберите пистолет и тщательно очистите все детали от остатков с помощью растворителя и салфетки. Когда работа будет окончена, протрите пистолет смазочным маслом для защиты от коррозии и износа. Разумная забота и обслуживание позволят поддерживать пистолет в наилучшем состоянии и продлить его срок службы. Если пистолет выйдет из строя из-за неправильной чистки, производитель не несет ответственности за ремонт или замену.

Важно

**Прежде чем разбирать и чистить гвоздезабивной пистолет, проверьте, что в нем нет гвоздей. Не направляйте гвоздезабивной пистолет на себя или на других, когда вынимаете гвозди.**

1. Для очистки гвоздезабивного пистолета используйте растворенное промышленное моющее средство или средство для удаления жира в аэрозольной упаковке. Распылите или протрите им поверхность и внутреннюю часть деталей. Подождите 3-5 минут, чтобы средство подействовало. Затем смойте средство и просушите детали полотенцем или бумагой.

2. Для того, чтобы разобрать гвоздезабивной пистолет, выполните следующие действия: поднимите глушитель рукой, воспользуйтесь специальным ключом, который шел в комплекте, поверните ключ по часовой стрелке и отсоедините гвоздевой ствол.

3. Отмойте следующие детали от накопившихся отходов: глушитель, внутренняя и внешняя стороны гвоздевого ствола, втулка ударника, движущаяся втулка, втулка курка, основная втулка, пружина фиксации, ударник, ручка соединения.

4. Соберите гвоздезабивной пистолет в обратном порядке разборки. Убедитесь, что все детали плотно соединены.

Важно

Для того, чтобы очистить поверхность, применяйте специальное средство без содержания масла. В противном случае на ней быстро появится пыль и грязь, которые будут мешать вам в дальнейшем использовании.



Решение проблем

**Гвоздь застрял в дуле пистолета:**

1. Отключите пистолет от источника питания, отведите глушитель в сторону и верните его на место несколько раз, чтобы вытащить гвоздь из дула.

2. Если гвоздь все еще не вылез, отверните ствол пистолета и извлеките гвоздь с противоположного конца.

3. Если гвоздь невозможно извлечь самостоятельно, обратитесь к квалифицированному мастеру за помощью.

Важно

Не пытайтесь вынуть застрявший гвоздь силой или ударами, так как это может вызвать непреднамеренный выстрел и причинить вам или окружающим травмы.

**Что делать, если гвоздезабивной пистолет не работает:**

1. Убедитесь, что материал, к которому вы хотите прикрепить гвоздь, подходит для использования с этим устройством. При стрельбе направляйте дуло строго перпендикулярно к поверхности. Этот гвоздезабивной пистолет не способен стрелять под углом.

2. Подождите 3 секунды, а затем аккуратно извлеките гвоздь из дула. Осмотрите дуло на наличие посторонних предметов (например, остатков пластиковой оболочки), которые могут мешать нормальной работе устройства.

3. Посмотрите, есть ли отверстие в нижней части вынутого гвоздя. Если гвоздь пробит, но не вылетел, проверьте, не поврежден ли ударник. Если ударник поврежден, немедленно замените его на новый.

4. Если после замены ударника гвоздезабивной пистолет все еще не стреляет, обратитесь к производителю или специалисту по ремонту.

Важно

Для безопасной и качественной работы используйте только гвозди, рекомендованные производителем пистолета.

**Если пистолет издает слишком громкий шум, выполните следующие действия:**

1. Убедитесь, соответствует ли поверхность, к которому вы прикрепляете гвозди. При работе с пистолетом держите его ствол строго вертикально по отношению к поверхности. Этот пистолет не предназначен для забивания гвоздей под углом.

2. Проверьте, нет ли загрязнений в пистолете или в глушителе, который уменьшает шум. Особенно обратите внимание на отверстия в гвоздевом стволе, через которые выходит воздух.

3. Отсоедините глушитель от пистолета и тщательно очистите его и пистолет от пыли и остатков гвоздей. Продуйте отверстия в гвоздевом стволе сжатым воздухом или другим подходящим способом.

**Если пистолет не работает как надо, то он может случайно выстрелить. Чтобы избежать этого, выполните следующие действия:**

1. Проверьте, правильно ли собран гвоздезабивной пистолет. Следуйте инструкции по безопасности, которая прилагается.

2. Отключите пистолет от источника питания и очистите его от пыли и грязи. Затем смажьте все движущиеся части пистолета специальным маслом, указанным в инструкции по безопасности.

3. Осмотрите пружину, которая находится внутри пистолета. Если она изогнута или повреждена, замените ее на новую. Не пытайтесь выпрямить пружину самостоятельно, так как это может привести к поломке пистолета или травме.

**Если гвоздь не входит в поверхность или гнётся, возможно, вы столкнулись с одной из следующих проблем:**

1. Вы пытаетесь закрепить что-то в месте, где есть арматура или камень. В этом случае, пожалуйста, выберите другую точку и попробуйте снова.

2. Вы не прижимаете гвоздезабивной пистолет к поверхности достаточно плотно или держите его под углом. В этом случае, пожалуйста, прижмите его к поверхности, держа его вертикально, и убедитесь, что он не соскальзывает.

**Если после проверки всех этих моментов вы так и не смогли найти причину неполадки, пожалуйста, обратитесь к опытным специалистам из ближайшего сервисного центра. Они смогут диагностировать и устранить неисправность вашего пистолета.**

Осторожно!

Перед использованием пистолета проверьте, что гвоздь правильно установлен в стволе. Не прилагайте излишнего усилия к гвоздю или не стучите по нему, чтобы не спровоцировать заедание или неожиданный выстрел, способный нанести травмы.

Осторожно!

Выбирайте точку крепления так, чтобы она не находилась слишком близко к краю основания. Соблюдайте минимальный зазор в 75 мм от края бетонной поверхности или в 25 мм от края металлической.

****



Этот продукт был протестирован и соответствует стандартам качества. Он готов к использованию.

Крепежи/фиксаторы/зажимы/пластиковые крючки

16/20 подвесные крючки подходят для кабель-канала 15 мм



Скобы/фиксаторы в виде буквы U Крепления/зажимы



Кабель-канал из алюминиевого сплава Основание 16/20 подвесных крючков

/ПВХ/нержавеющей стали16/20

Инструкция по безопасности

1. Перед началом работы ознакомьтесь с правилами безопасного использования гвоздезабивного пистолета и работайте под надзором лица, ответственного за безопасность на строительной площадке. Во время работы необходимо следить за своей безопасностью и безопасностью окружающих.

2. Не передавайте гвоздезабивной пистолет посторонним людям и не играйте или не шутите с ним, это может привести к несчастному случаю или повреждению продукта.

3. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию или детали продукта, это может нарушить его нормальную работу или причинить вам или другим людям серьезный ущерб или даже угрожать жизни.

4. Не используйте продукт в пожароопасной или взрывоопасной среде, это может вызвать возгорание или взрыв.

5. Не нажимайте руками на конец гвоздезабивного пистолета, это может привести к выстрелу или травме.

6. Если выстрел не состоялся, запрещается направлять конец гвоздезабивного пистолета на себя или на других людей, нужно подождать 3 секунды, а потом вытащить гвоздь.

7. Запрещается прижимать переднюю часть гвоздезабивного пистолета к своему или чужому телу.

8. Этот продукт предназначен только для установки основы подвесного потолка, не подвесной потолок может привести к сильному повреждению гвоздезабивного пистолета и поверхности основы.

9. Используйте только специальные гвозди, предназначенные для этого продукта, не используйте другие крепежные материалы, это может сломать продукт или привести к невозможности выстрела.

10. Если продукт не работает нормально, немедленно прекратите его использование и обратитесь к специалисту для устранения неисправности или замены деталей.

11. Если требуется заменить детали продукта, используйте только оригинальные детали, произведенные нашей компанией, не используйте детали других производителей, это может нарушить работу продукта.

12. Храните гвозди в прохладном, сухом и проветриваемом месте, далеко от источников огня, тепла и детей, а также от кислот, щелочей, окислителей и восстановителей, которые могут повредить гвозди или вызвать их воспламенение.

13. Если гвозди для продукта попадают в огонь, используйте воду для тушения огня, не засыпайте песком, это может усилить горение.

14. При использовании продукта для установки гвоздей, держите шумозащитный кожух на гвоздезабивном пистолете, чтобы предотвратить случайный выстрел или повреждение слуха.

15. При использовании гвоздезабивного пистолета, пожалуйста, обязательно надевайте соответствующее средство защиты и убедитесь, что все люди в рабочей зоне также надели соответствующие средства защиты.

Например: защитные очки, шлем, наушники и защитные перчатки и т.д.



Необходимо надеть защитные очки Необходимо надеть каску





Необходимо надеть защитную маску Необходимо надеть перчатки

Схема конструкции и названия деталей

Схема конструкциипоказана на рисунке



 Оболочка для охлаждения

Защитная оболочка и подавления шума Основание Поворотное основание

 Ствол

 Глушитель Ударник

Возвратная пружина Ударная пружина Съемная рукоятка



 Удлинительный шток (приобретается отдельно)