Правила эксплуатации бани

1. Сразу после того, как вы установили баню, протопите её с приоткрытыми дверями и окнами. Это необходимо для того, что бы выветрились составы, которыми обработана баня. Температура должна быть не меньше 60⁰С, а время около 4 часов.
2. Для растопки печи рекомендуется использовать дрова нехвойных деревьев, дрова также должны быть сухими.
3. В то время, когда вы находитесь в парной, нужно соблюдать меры предосторожности, так как сильно нагреваются печи и вода.
4. Нужно быть осторожным, чтобы вода не попала на стеклянные поверхности, что может привести к разрушению стекла из-за разницы в температуре.
5. Запрещается оставлять детей в бане, а тем более разрешать им топить печь.
6. Баню необходимо содержать в чистоте и проветривать её после каждой топки (4-5 часов)
7. Дымоход рекомендуется прочищать хотя бы раз в три месяца.
8. Очень важно ухаживать за древесиной бани. Два раза в год нужно обрабатывать баню изнутри специальными веществами для сауны.
9. Что касается обручей, то в летнее время их необходимо подтягивать, а в остальные времена года ослаблять.
10. Крайне необходимо следить за тем, чтобы бак с водой всегда был наполнен на 2/3. В противном случае он выйдет из строя.
11. Зимой смежные помещения необходимо протапливать с открытой внутренней дверью. Это обеспечит Вам равномерный нагрев комнат.
12. Перекрывать доступ воздуха запрещается.
13. Категорически запрещается растапливать баню воспламеняющимися жидкостями.
14. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находиться в бане также ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
15. Дрова должны соответствовать размеру топки.
16. Оставлять горящую печь без надзора не рекомендуется.
17. Вблизи строений запрещается высыпать горячую золу и угли.
18. Запрещается сушить одежду на печи или возле неё.

Данные правила составлены для обеспечения Вашей же безопасности.

Легкого Вам пара!