**CLK-500**

Охранные системы автомобилей серии **СLK** разработаны для работы в условиях климата России с температурным режимом -40;+80 град и устойчивы к помехам, имеющимся в электропроводке отечественных автомобилей. Модели охранных систем **Pantera CLK** предназначены для пользователей оставляющих автомобиль на стоянке вне зоны прямой видимости, находясь в лабиринтах города или на природе.
**PANTERA CLK-500** – охранная система сегмента **стандарт**, с двусторонней связью **BILARM**. Система **Pantera CLK-500** обладает необходимым спектром охранных и сервисных функций и адаптирована к электрооборудованию современных автомобилей в любой комплектации: бензин/дизель, АКПП/МКПП европейского, американского и японского производства (правый руль). Привлекательность системы заключается в постоянной индикации на большом ЖК-дисплее брелока-передатчика состояния системы в виде цветных пиктограмм.

**CLK-600**

Охранные системы автомобилей серии **СLK** разработаны для работы в условиях климата России с температурным режимом -40;+80град и устойчивы к помехам, имеющимся в электропроводке отечественных автомобилей. Модели охранных систем **Pantera CLK** предназначены для пользователей оставляющих автомобиль на стоянке вне зоны прямой видимости, находясь в лабиринтах города или на природе.
**Универсальная** охранная система **PANTERA CLK-600**, с двусторонней связью **BILARM**. Система **Pantera CLK-600** блокирует стартер с помощью встроенного реле. Возможность подключения 3-х цепей блокировки двигателя (стартер, зажигание, бензонасос) повышает защиту автомобиля от угона. Система адаптирована к электрооборудованию современных автомобилей в любой комплектации: бензин/дизель, АКПП/МКПП и обладает необходимым набором сервисных функций. Программно осуществляется контроль за блокировкой дверей при запуске двигателя или начале движения. Привлекательность системы заключается в постоянной индикации на большом ЖК-дисплее брелока-передатчика состояния системы в виде цветных пиктограмм.

**CLK-650**

Охранные системы автомобилей серии **СLK** разработаны для работы в условиях климата России с температурным режимом -40;+80град и устойчивы к помехам, имеющимся в электропроводке отечественных автомобилей. Модели охранных систем **Pantera CLK** предназначены для пользователей оставляющих автомобиль на стоянке вне зоны прямой видимости, находясь в лабиринтах города или на природе.
**Уникальная** охранная система **PANTERA CLK-650**, с двусторонней связью **BILARM**. Система **Pantera CLK-650**блокирует стартер с помощью встроенного реле. Возможность подключения 3-х цепей блокировки двигателя (стартер, зажигание, бензонасос) и использование бесконтактного ключа для отключения охраны в 2 этапа и для функции Anti-Car Jacking повышает защиту автомобиля от угона. Система адаптирована к электрооборудованию современных автомобилей в любой комплектации: бензин/дизель, АКПП/МКПП и обладает необходимым набором сервисных функций.
Если в автомобиле будет находиться ребенок, то разработчики охранной системы **Pantera CLK-650** программно позаботилась о возможности осуществлять РОДИТЕЛЬСКИЙ контроль за блокировкой дверей при запуске двигателя или начале движения. Пассажир (ребенок), находясь в автомобиле на стоянке, в любое время может напомнить о себе, нажав на кнопку вызова водителя на антенном модуле. При этом можно поставить авто на охрану с блокировками дверей, отключив датчики реагирующие на движение и удар, обеспечив безопасность пассажира (ребенка) в автомобиле на временной стоянке у магазина, рынка, салона красоты и пр.

**Двухсторонняя связь BILARM до 1200 м\*. Управление системой на расстоянии до 600 м\*.**
\*Дальность действия зависит от рельефа местности, характера застройки, взаимного расположения
 передатчика и приемника и от совокупности других физических факторов.

* **Оригинальный многофункциональный брелок с цветным ЖК-дисплеем.**
- Увеличение срока службы батареи брелока. Режим энергосбережения в брелоке-передатчике с
  двусторонней связью.
- Подсветка дисплея. Возможность считывания информации с дисплея брелока в темное время суток.
- Автоматическая разовая или регулярная проверка зоны действия передатчика с оповещением владельца
  при удалении от автомобиля на расстояние вне зоны действия передатчика.
* **Повышенная защита от угона.**
- Встроенный иммобилайзер, блокировка работы двигателя осуществляется через 60 секунд после
  выключения зажигания без проявления внешних признаков. Снять блокировку можно только с брелока.
- Постановка автомобиля на охрану без помощи передатчика.
- Возможность подключения трех блокировок двигателя для повышенной угоноустойчивости автомобиля.
- Электронный ключ Dallas iButton для отключения охраны в 2 этапа и для функции Anti-Car Jacking.
* **Максимум сервисных функций и комфорта.**
- Функция "вызова автовладельца". Возможность вызова владельца автомобиля пассажиром (ребенком) на
  временной стоянке у магазина, рынка и прочих местах.
- При использовании функции "поиска автомобиля", машина начинает подавать световые и звуковые
  сигналы, что позволяет определить местонахождения автомашины на больших парковках.
- Встроенное реле для управления модулем стеклоподъемников, раздельным отпиранием дверей и
  другими устройствами.