**Юнилос 250**

Юнилос 250 – станция биологической очистки канализационных и сточных вод. Огромная производительность, 50 кубометров в сутки, позволяет использовать её для организации системы автономного водоотведения в гостиничных комплексах, санаториях и пансионатах, коттеджных поселках (одна станция на все дома), образовательных учреждениях, детских садах, административных зданиях и многоквартирных домах при условии одновременного проживания не более 300 человек в местах, где нет централизованной системы утилизации стоков.

Отходы человеческой жизнедеятельности и бытовые стоки проходят глубокую биологическую очистку с использованием активного ила, что позволяет получить на выходе технически чистую дезинфицированную воду. Её можно отводить в рельеф, водоёмы и водные объекты природоохранных зон. Отработанный ил удаляется с использованием ассенизационной машины один раз в 3 месяца. Он пригоден для удобрения почвы.

Технические характеристики

• Масса: стандарт – 1080 кг, миди – 1350 кг, лонг – 1408;

• Мощность потребления – 200 х 4 Вт;

• Производительность в сутки – 30000 литров;

• На сколько человек рассчитана – 250;

• Рабочий объем – 4600 литров;

• Габаритные размеры (Д x Ш) – 4,01 x 2,16\*2 м.

<http://text.ru/text_check/result/53a8172fa4046>