КОРРЕКТУРА

Натяжные потолки? Монтаж? Легко!

Натяжными потолками сейчас сегодня людей не удивишь. Они есть в большинстве квартир, но, тем не менее, чтобы иметь лицезреть качественный материал в собственной своей квартире, нужно знать особенности натяжных потолков и их монтажа.

Чтобы понять их особенности, нужно раскрыть понятие «**виды натяжных потолков**».

Существуют потолки из виниловой пленки (ПВХ), которые бывают различных фактур: матовая, глянцевая, сатиновая, бесшовные потолки.

**Натяжные потолки в Ярославле** **–** не новизна. Строители отдают предпочтение именно этим потолкам, ведь количество их преимуществ превышает количество недостатков. Простая установка, чистота в помещении, в котором идет установка потолка и постоянная чистота самого потолка, высокая прочность, эстетичный внешний вид, изобилие материала и цветового спектра – вот главные характеристики натяжных потолков.

Но даже при всей легкости установки стоит доверить эту работу профессионалам, а не пытаться выполнить самостоятельно, ведь важно наличие нужного оборудования и хороших знаний в области монтажа. Прежде чем пригласить команду мастеров, нужно учесть некоторые особенности установки натяжных потолков.

В первую очередь уточните для работников местонахождение электрической проводки во всех стенах. Если в помещении стены выложены плиткой**–**

 то до самого верха, без пустот и «припуска». Расстояние от мебели в комнате до стен должно быть не меньше 0,5 метра, а если это **–** ванная и предусмотрена установка душевой кабины, то стоит подождать пока не будет установлен натяжной потолок, чтобы мастер смог прикрепить каркас как это полагается. При наличии в комнате пластиковых окон откосы лучше заклеить малярным скотчем, иначе они могут деформироваться. Другие элементы из пластика тоже стоит отделать скотчем.

Элементы декора (картины, часы, панно и т.д.), бытовые приборы стоит снять со стен, а электронные приборы вынести из комнаты.

Монтаж **–** процесс трудоемкий, поэтому рабочему персоналу нужен простор.