Руперт Нив - Rupert Neve
нив - Neve
консоль - console
гейн - gain

History of neve 1073 module

На этапе зарождения отрасли звукозаписи первые образцы звукозаписывающего оборудования создавались с единственной целью - удовлетворить потребностям звукоинженеров. И ключевым моментом, которым руководствовались при создании подобного оборудования, являлось их превосходное звучание. Такое оборудование почти всегда создавалось индивидуально для звукозаписывающих студий. До определенного момента студии являлись неотъемлемой частью музыкального лейбла, и это значило, что артисты лейбла EMI записывали музыку на студиях EMI, артисты лейбла Capitol записывались на Capitol Records, артисты Motown на Motown Studio и т.д.
Каждая из этих студий использовала звукозаписывающее оборудование, сделанное инженерами индивидуально для их студии. До середины 60-х годов в индустрии звукозаписи еще не существовало действительно крупного рынка звукозаписывающей аппаратуры, которую можно было пойти и купить в магазине. Каждая студия имела свой уникальный набор приборов, и такая ситуация была следствием изобретения множества абсолютно уникальных образцов звукозаписывающей аппаратуры, таких как консоли EMI TG, Universal Audio и Helios, компрессоры PYE, Fairchild 660, Decca и многие другие. 
Со временем система “зависимых” студий стала терять свой вес в индустрии. Музыканты хотели большего контроля над записями со своей стороны, и независимые студии давали им такую возможность, что и привело к их созданию.
Одной из таких студий стала Wessex Studio в Лондоне. В 70-м году инженер Руперт Нив изготовил для них консоль А88, основным модулем для которой стал модуль 1073. Консоль А88 сменила предыдущую консоль Руперта с модулями 1053 на основе германиевых транзисторов. (фото вессекс консоли)
Через некоторое время известность о пульте А88 начала распространяться в музыкальной среде, и с тех пор консоли Руперта стали одними из самых культовых во всей индустрии записи, их можно было увидеть на многих студиях. Руперт разработал универсальную конфигурацию пультов, которая сочетала в себе универсальность, многозадачность, великолепный звук и при этом невысокую стоимость. Эта конфигурация легла в основу легендарных пультов 80-й серии.

Что это?

1073 - это микрофонный/линейный транзисторный предусилитель в классе А с трансформаторами на входе и выходе модуля, включающий в себя также 3-х полосный эквалайзер с обрезным фильтром низких частот.
Уровни входных сигналов могут варьироваться от -80 до -20dBm для микрофонного входа и от -20 до +10dBm для линейного входа с шагом в 5dB. Входной импеданс для микрофонного входа может быть 300Ом или 1200Ом. Линейный вход имеет импеданс равный 10КОм. Выходной импеданс равен 600Ом. Эквалайзер имеет регулировку усиления в верхнем диапазоне частот с фиксированной частотой 12кГц в режиме shelf, 6 позиций в среднем диапазоне частот (7.2кГц, 4.8кГц, 3.2кГц, 1.6кГц, 700Гц, 360Гц), 4 позиции на низких частотах (220Гц, 110Гц, 60Гц, 35Гц). Каждая из полос имеет регулировку усиления/ослабления на 16дБ. Также имеется обрезной фильтр (300Гц, 160Гц, 80Гц, 50Гц) и выходной переключатель фазы сигнала.
Усиление сигнала в преампе основано на принципе составных транзисторов Дарлингтона и по сути является постоянным вне зависимости от положения ручки гейна (до 45dB). Такой режим работы усилителя относится к классу А, то есть при любых мгновенных значениях входного сигнала ток, протекающий через усилительный каскад, не прерывается.  Регулятор чувствительности, в свою очередь, является аттенюатором входного сигнала.
Усилительная часть преампа 1073 состоит из двух стандартных усилительных плат - BA284 и BA283. На плате BA284 располагаются три усилительных каскада - два для компенсации уровня сигнала после эквалайзера, а третий каскад - для усиления микрофонного сигнала при положении ручки гейна более 50дБ.
Плата BA283 включает в себя два каскада - предварительный ВА283NV и оконечный BA283АМ.

фото блок схемы

При подключенном микрофоне сигнал с него приходит на входной трансформатор, с которого поступает на регулятор гейна. После него сигнал поступает на предварительный каскад усиления BA283NV, далее на оконечный каскад BA283АМ и выходной трансформатор. При необходимости усилить микрофонный сигнал более чем на 50дБ в схему подключается третий усилительный каскад платы BA284, который является копией каскада BA283NV.

Стоит отдельного рассказать о трансформаторах, используемых в модулях Neve.
Трансформаторы, являясь незыблемой частью звука Neve, столь почитаемого во всем мире, играют очень важную роль в звуковом тракте.
Предусилительные модули Руперта Нива были разработаны с трансформаторами как на входе, так и на выходе (что редкость на сегодняшний день). Причина такого решения кроется в опыте работы Руперта в области радиовещания, где деградация сигнала является критическим фактором, и самым эффективным ее решением является использование балансных схем соединения аппаратуры.

Входным трансформатором для всех преампов Neve в классе А являлся трансформатор модели 10468. Он пришел на смену Gardners MU7524 - цилиндрического октального трансформатора, используемого в предыдущих “черных” (black face) модулях серии 105*. Трансформаторы для Neve поставляла компании Marinair Radar. Есть много слухов о том, что 10468 был разработан лично Рупертом, но на самом деле этот трансформатор являлся стоковым для Marinair и как нельзя кстати подошел к новым модулям Руперта.
10468 использовался как входной трансформатор в микрофонных предусилителях и на входе суммирующих усилителей (mix bus summing). Первоначально 10468 также имел цилиндрическую форму корпуса с октальным разъемом под ламповую панель (T1401 по спецификации Marinair), но чуть позже внешний формфактор был заменен на более практичный и компактный дизайн с прямоугольными формами. Внутренняя функциональная составляющая при этом осталась неизменна. Этот трансформатор имел порядковый номер T1444 по спецификации Marinair. (фото)
Одно из правил компании Neve на тот момент состояло в том, чтобы иметь не одного поставщика комплектующих, дабы меньше зависеть от стабильности поставок. Поэтому с определенного периода поставками трансформаторов занялась также компания St Ives Windings. 10468 от St Ives имел порядковый номер VT22670. Трансформаторы St Ives производились по техническим требованиям Руперта. Таким образом производством входных трансформаторов занимались две компании - Marinair и St Ives, и их трансформаторы отличались друг от друга, хоть и использовались для тех же задач.
В качестве выходного трансформатора для преампов Neve в классе А использовался трансформатор с порядковым номером LO1166. Он был разработан совместно Рупертом и инженерами Marinair в начале 60-х, в период еще “черных” модулей 105*. С 1966 года производство было налажено в Marinair Radar и Morite Winding Co (St Ives никогда не делали 1166). Это был массивный трансформатор с зазором между обкладками (gapped transformer). Именно этот фактор многие считают решающим в окраске данного трансформатора. 1166 последний раз был использован в модулях 31102 (класс А) для консолей 8058 в 1981 году.
Среди знатоков считается, что трансформаторы Marinair являются лучшими по звуку, и сейчас они стоят значительных денег. Бытует мнение, что особенностью звука трансформаторов Marinair является уникальный сплав металла, используемый в пластинах трансформатора. Предполагается, что это пермаллоевый сплав (Fe/Ni) с магнито-мягкими свойствами легированный примесями молибдена (Mo). С середины 80-х в Великобритании молибден был введен в список стратегических материалов и полностью исключен из использования в продукции гражданского назначения. Тогда в 80-ой серии пультов на смену Marinair пришли трансформаторы от компании Belclere.
Сегодняшним производством трансформаторов для современных приборов или же классических переизданий занимается компания Carnhill, преемник компании St Ives. Все современные компании изготавливающие Neve style модули, такие как AMS NEVE, BAE, Heritage Audio, Vintech, A-Design, Vintage Audio и т.п., используют их трансформаторы. К слову Carnhill пришлось сделать порядка 5-ти ревизий выходного LO1166, чтобы удовлетворить стандартам 66-го года, прежде чем их приняли на производство современных модулей от AMS Neve.

1073 EQ

Особенностью эквалайзера 1073 является тот факт, что он находится “внутри” преампа. Схемотехнически в цепи модуля 1073 он расположен между предварительным каскадом  BA283NV и оконечным BA283АМ. Этот вариант ”два в одном” дает преимущество в  возможности не использовать дополнительный внешний эквалайзер после преампа.
Многие относят эквалайзеры Neve к категории эквалайзеров с “британским звуком”, но это не совсем верно. Эквалайзеры Neve используют в себе пассивный принцип эквализации на LCR-цепи с катушкой индуктивности в качестве главного элемента с последующим усилением деградировавшего сигнала. Точно такой же принцип работы имеют культовые эквалайзеры американской компании Pultec. К эквалайзерам же с “британским звуком” по настоящему можно отнести эквалайзеры с активным принципом работы, такие как Trident A&B Range.
Еще одной особенностью эквалайзера 1073 является использование в своих платах пленочных полиэстеровых конденсаторов Mullard Mustard. Эти конденсаторы были очень популярны для использования в аудиотехнике на тот период. К примеру, их можно встретить в гитарных усилителях Marshall, Hiwatt и многих других. Эти конденсаторы имеют очень сильный характер, за что их и любят.
Все эти факторы дали миру один из самых музыкальных эквалайзеров и, пожалуй, 1073 будет в пятерке самых любимых эквалайзеров звукоинженерами всего мира. Многие комментируют это очень простоЖ не важно какую частоту ты поднимешь, все равно будет звучат классно!
Внешний стиль 1073 модуля невозможно спутать ни с каким другим модулем другой фирмы. Руперт наделил его лицевой панелью цвета Neve RAF blue grey, ручками потенциометров Marconi Knobs и концентрическими ручками потенциометров эквалайзера.
После выпуска модуля 1073 в консолях Neve также можно было увидеть и его модификации, такие как 1076, 1079, 1080, 1084, 1099.  Их отличия заключались в наличии или отсутствии линейного входа, а также расширенными функциями эквалайзера. Самым навороченным модулем является 1084. Он имеет в себе все те же функции, что и 1073, а также обрезной фильтр как низких, так и высоких частот, регулируемую частоту подъема/спада верхних частот и регулируемую добротность середины.
К числу модификаций 1073-го  можно отнести также и два модуля - 1290 и 1272.
1290 - микрофонный преамп 1073 без эквалайзера.
1272 - модуль линейного усилителя. Чаще всего он использовался для усиления сигнала на суммирующих шинах консолей Neve, а также как выходной усилитель для большинства консолей 80-ой серии. При незначительных переделках он может быть превращен в микрофонный преамп.

В 2007 модуль Neve 1073 был включен в число самых значимых технических достижений индустрии звукозаписи (TACnology Hall Of Fame Awards).

Источники:
mercanary audio??????!
http://www.philsbook.com/wessex-studio-1.html
Transformer and Inductor Design Handbook, Third Edition
http://rupertneve.com/company/history/1960-2/
http://audiogeekzine.com/2010/08/neve-1073-the-history-of-awesome/
http://www.audiotoyshop.com/Tech_Archive/Neve_history_2/neve_history_2.html
http://tecfoundation.com/hof/07techof.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor