Сплошные столешницы вошли в широкий обиход не так давно. Вспомните, во времена советского союза кухонная мебель состояла в лучшем случае из набора шкафчиков и буфета. Отдельно к стене крепилась эмалированная раковина, путь к которой нередко преграждал холодильник. Месить тесто было неудобно, с вымытых овощей при переноске стекала вода, а мясо для отбивных приходилось разделывать на полу в тамбуре. Новаторские идеи кухонных интерьеров стали разрабатываться в индивидуальном порядке, как только появились компьютеры и графические редакторы. Новые технологии в производстве синтетических материалов с повышенными эксплуатационными свойствами дали мебельному бизнесу существенный толчок. Понятие кухни трансформировалось. Пространство стали использовать не только для приготовления еды, но и для обедов, приема гостей. Появились кухни-столовые, кухни-гостиные. Роль столешницы возросла и с практической, и с эстетической точки зрения.

**Виды кухонных столешниц**

Кухонная мебель XXI века превратилась в модульный набор необходимых в хозяйстве приборов. Варочная панель, посудомоечная и стиральная машины, шкафчик для кастрюль, шкафчик для водяного фильтра, раковина - всё это объединяется сверху бесшовной столешницей. По материалу изготовления столешницы бывают:

* Деревянные (массив, ламельный щит)
* Композиционные (ламинированные ДСП, МДФ, фанера)
* Из натурального камня (мрамор, гранит, талькохлорит, оникс)
* Из искусственного камня, полимерные (кварц, акрил, бетон)
* Керамические (плитка, керамогранит, фарфорокерамика)
* Стеклянные (однородные, с фотопринтом)
* Металлические (нержавеющая сталь)

Выбирая материал столешницы, обращайте внимание на ключевые параметры:

* Долговечность: ударопрочность, устойчивость к царапинам, сколам, расслоению;
* Термостойкость (можно ли поставить горячую сковородку?);
* Высокая гигиеничность (смогут ли в микропорах материала поселиться бактерии?);
* Стойкость к химическим веществам (останется ли пятно от краски для волос?);
* Простота в уходе (понадобится ли вызывать специалиста для реставрации повреждения?);
* Эстетичность и гармоничность в интерьере (как цвет визуально изменяет восприятие пространства?);
* Оптимальное соотношение цены к качеству (включая доставку, монтаж и техобслуживание)

**Столешницы из композиционных материалов**

Экономичный и популярный вариант для типовой кухни, простой даже для самостоятельного монтажа. Древесно-стружечную плиту, доску из мелкодисперсной фракции или лист фанеры покрывают пленкой ПВХ или пластиком различной толщины. Продается готовыми панелями, которые легко распиливаются под нужный размер. Кромочная лента приклеивается с помощью строительного фена или утюга. Такие столешницы имеют широкую гамму цветов и оттенков, стойких к выцветанию, можно подобрать имитацию под природные материалы или напечатать рисунок. Технология называется постформинг.

* Сохранность поверхности при 240 градусах в течение ¼ минуты;
* устойчивость к царапинам и обработке синтетическими моющими средствами;
* не страшны пятна от органических жидкостей и слабых растворителей;
* недостаток ламинированных панелей, как ни странно, боязнь воды. Просочившись в плохо проклеенный стык, покрытие вздувается, основа разбухает. Поэтому проблемные участки (сопряжение с мойкой или стеной) нужно обязательно герметизировать силиконовыми составами.
* Срок службы поверхности находится в пределах 10 лет, что весьма мало.

**Деревянные столешницы**

Экологически чистый вариант для кухни частного дома или дачи в стилях прованс, кантри, а-ля рус. Красиво смотрится вишня, из-за красноватого оттенка волокон. Прочным и добротным является орех. Легко придать эффект старения, акцентируя с помощью пропиток натуральность сучков и неоднородность структуры материала. Дешевле будет та древесина, породы которой растут в вашем регионе. Панели из массива или цельно-ламельных щитов продаются в готовом виде разной цветовой гаммы.

* Столешницы из твердого дерева, пропитанные специальными морилками, не боятся влаги и перепада температур;
* дуб, сосна и береза обладают антисептическими свойствами - в них не размножаются микробы;
* из массива можно вырезать абсолютно любую форму;
* механические повреждения во время эксплуатации со временем станут заметными;
* пятна от цветных жидкостей могут оставлять следы;
* столешницу придется периодически реставрировать.

**Столешницы из натурального камня**

Эксклюзивный вариант для дорогих кухонь, можно подобрать камень под любой стиль интерьера. Мрамор, гранит, стеатит имеют необычный и уникальный природный рисунок. Примеси минералов в мраморе дают разные оттенки: оксид железа придает розово-красные тона, сильфид железа - темно-синий и черный тон, силикаты - зеленый и так далее. Выбор цветов и текстуры довольно разнообразен, а еще эти параметры зависят от направления распила заготовки и становятся заметны после шлифовки. Разновидностью мрамора является минерал оникс, структура которого похожа на нитевидные волны. В кухне такая панель смотрится изысканно.

Гранит твёрже мрамора, более устойчив к влаге и загрязнениям, его рисунок относительно однородный, «в точечку». Талькохлорит или тальковый камень (у него много названий) в основном серого цвета с вихревой текстурой примесей, которые придают ему желтовато-коричневые, зеленоватые, белые, иногда даже красновато-вишневые оттенки.

* Основное преимущество столешницы из стеатита - жаропрочность (до 1600 °C);
* химическая стойкость к действию кислот и щелочей;
* долговечны, просты в уходе;
* на пестрых поверхностях не видны царапины.
* Немалый вес конструкции. Это может создать неудобства при доставке заготовки, усложнить процесс монтажа, ведь каркас кухонного модуля должен выдержать дополнительную нагрузку.
* Стыки между штучными панелями невозможно замаскировать идеально, заделываются они специальной пастой, что со временем может привести к образованию грибка в этом месте.

**Столешницы из искусственного камня**

Искусственный камень дороже натурального. Большой плюс материала - возможность изготовить столешницу абсолютно любой формы вместе с углублением раковины и дополнительными выемками. Искусственный камень бывает двух видов: кварцевый и акриловый. Первый состоит из кварцевого песка (более 90% общей массы), полиэфирных смол и пигмента для придания цвета. Путем прессовки при высоких температурах получаются различные изделия. Столешницы из кварца используются не только в частных кухнях, но в общественных заведениях.

* долговечны, обладают повышенными эксплуатационными качествами, устойчивы к повреждениям;
* цветовую гамму легко подобрать к интерьеру.

Акриловый камень изготовляется на основе акриловых смол и натуральных наполнителей вроде гранитной или мраморной крошки, гидроксида алюминия и пигментного порошка. Изобретению этому всего полвека, но дизайнеры уже давно лепят из этого универсально материала кухонные столешницы на любой вкус.

* Пористость акрилового камня практически равна нулю, что делает его суперводостойким;
* проникновение в структуру пятен от цветных жидкостей и жира невозможно;
* не размножаются бактерии;
* стыковка элементов столешницы и панели с фартуком выполняется без образования шва (специальным клеем и шлифовкой);
* Поверхность легко поддается реставрации и обновлению в домашних условиях.
* Поверхность боится горячего. На нее нельзя поставить закипевший чайник, пепел от сигареты может оставлять вмятины.
* Акриловая смола чувствительна к острым и шероховатым предметам, оставляющим царапины. Всё это легко убирается специалистом-реставратором, однако требует дополнительных затрат.

Запомните, чем больше в составе панели смолы полиметилметакрилита (ПММА), тем она прочнее и долговечнее.

**Керамическая столешница**

Правильно было бы говорить, что такие столешницы сделаны из керамогранита - материала в несколько раз прочнее обычной керамики. Технология производства схожа с изготовлением искусственного камня, различие лишь в составе смеси. Порошок из песка, глины, шпата и пигментов прессуется в формах и обжигается в печах при высокой температуре. Такая столешница твёрже гранита, что дает возможность эксплуатировать поверхность, не опасаясь за повреждения.

* Не боится горячих кастрюль и сковородок;
* не впитывает жидкости;
* не создает среду для размножения бактерий;
* проста в уходе, не боится химических растворов;
* более долговечны, чем каменные, сохраняют цвет и структуру даже на солнечной стороне;
* тяжелая - квадратный метр сантиметровой толщины весит около 20 кг.

Дешевые варианты керамогранита со временем могут царапаться от интенсивной эксплуатации, но если материал качественный, то минусов у него нет.

Инновационным материалом нового поколения является фарфорокерамика. Панель состоит из нескольких слоев. Основа (металл, дерево, полимеры) сверху покрывается слоем алюминия и минерального фарфора, снизу также слоем алюминия в целях армирования.

Свойства аналогичные с керамогранитом, плюс:

* высокая пластичность - столешница самостоятельно «адаптируется» к небольшому перепаду высот и не лопнет под нагрузкой;
* Для кухонной столешницы достаточно толщины 12 мм.
* Доступны разные цвета и фактуры, имитация под дерево, камень.
* Самый дорогой из представленных материалов для столешниц.

**Стеклянные столешницы**

Отличное решение для семьи с маленькими детьми и для активных хозяев, поскольку технологии позволяют освежить кухню сочными и яркими дизайнерскими решениями за относительно невысокую стоимость. Изготавливают столешницы из каленого стекла толщиной от сантиметра. Панели бывают цветные, с фотопринтом, с рисунком водными красками, с различными эффектами (трещины, пузырьки, разводы, волны). Матовые и фактурные панели более практичны в эксплуатации и уходе.

* В интерьере смотрятся строго, но оригинально и приятно для глаз.
* Стекло стойко к горячим предметам;
* не впитывает жидкости;
* гигиенично и стойко к химическим веществам;
* отреставрировать поцарапанную панель можно шлифовкой со специальной пастой.
* На первый взгляд может показаться, что этот материал не надежен, однако закаленное стекло толщиной с палец не лопнет, если с метровой высоты уронить на него кирпич.

В эксплуатации прихотливы лишь глянцевые столешницы:

* на поверхности видны пятна от пальцев, следы брызг, потертости и царапины. Частично скрыть эти недостатки поможет фотопринт под стеклом, который будет отвлекать внимание.

**Столешницы из металла**

Панели из листов нержавеющей стали, закрепленные на основу из другого материала (дерево, ДСП, металлический каркас) впишутся не в каждый интерьер по причине скупости цветовой гаммы. Это скорее решение для кухонь точек общественного питания, чем для обычной квартиры. Хотя возможно разработать дизайнерский проект в стиле хай-тек, где металлическая столешница будет смотреться совсем не угрожающе. Вариант так же подойдет для многодетной большой семьи, когда приходится переставлять кастрюли с утра до вечера.

Поверхность столешницы может быть матированной, блестеть или иметь мелкую фактуру в виде бугорков. Нержавеющая сталь отвечает самым высоким требованиям эксплуатации:

* она жаростойкая, не боится перепадов температур;
* не портится от воды;
* ударопрочна;
* гигиенична, поверхность не накапливает запахи;
* цветные вещества не оставляют въевшихся пятен;
* полироли позволяют вернуть поцарапанной металлической поверхности ухоженный вид.
* Подтеки и налет кальция от жесткой воды придется постоянно удалять специальными средствами.
* Проблема может заключаться в изготовлении столешницы, как правило, это индивидуальный заказ.

**Какую кухонную столешницу всё-таки выбрать?**

Определите для себя наиболее существенные параметры: цена, долговечность, сложность монтажа, доступность материала в вашем регионе, эстетичность. Разберитесь в достоинствах и недостатках столешниц из разных материалов. Ознакомьтесь с информацией о ценах внизу страницы (детали уточняйте у продавца!). Эти нехитрые шаги помогут вам сделать правильный выбор.

**Что еще нужно знать, выбирая столешницу?**

Изготовитель может предложить услуги по монтажу столешницы из дорогих материалов, например мрамора, фарфорокерамики или акрилового камня. Панели из дерева или постформинг смонтировать проще, можете сделать это самостоятельно. На выровненные по уровню напольные шкафчики укладывается панель и подрезается до нужного размера. Если нет отверстия под мойку - вырезают. Оставляя зазоры между заготовкой и прилегающей мебелью (холодильником и т.д.), закрепляют столешницу на саморезы или уголки. Монтируют мойку и кран. Места примыкания варочной плиты и раковины к столешнице обязательно герметизируют санитарным силиконом. По бокам панели крепятся торцевые планки или наплавляемые ленты. Стык между стеной и столешницей закрывается плинтусом.

Чтобы продлить срок службы любой столешницы:

* режьте продукты на разделочной доске
* пользуйтесь подставкой под горячее
* вовремя вытирайте воду
* агрессивные вещества храните в закрытой таре
* не используйте для уборки грубые материалы и абразивы.

Ориентировочные цены на материалы кухонных столешниц, февраль 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материал столешницы** | **Как встречается в продаже** | **Дополнительная информация** | **Ориентировочная цена для России** | **Ориентировочная цена для Украины** |
| **Дерево** | Бук, береза | Панель 1860\*620\*38 мм | массив | 6 000 руб/шт | 706 грн/кв.м |
| дуб | 5 500 руб/шт |
| сосна | Панель 40\*900\*2000 мм | 3 500 руб/шт |
| Белый дуб | Панель 2460\*620\*38 мм | 7 500 руб/шт |
| Береза, бук | Панель 1860\*620\*38 мм | Ламельный щит | 5 500 руб/шт |
| **Натуральный камень** | Мрамор | заготовка | - | 7 000 - 25 000 руб/м.п |  |
| гранит | 7 000 -30 000 руб/м.п | ~ 850 грн |
| **Искусственный камень** | Кварцевый | Панель 3000\*1500, толщиной от 12 до 30 мм | - | 50-150 usd/м.кв | От 115 euro |
| акриловый | Панели 3,6\*0,76 м, толщиной от 6 мм до 2 см | - | 360-530 usd/м.кв | 180 - 285 usd |
| **Стекло** | Без рисунка | заготовка | - | 150-180 usd/м.п. | 181 - 2 475 грн/кв.м |
| С фотопринтом | 250-500 usd/м.п. | 1 000 грн/кв.м |
| **Керамика** | Керамогранит | плиты | - | 64 - 110 €/м.кв. |  |
| фарфорокерамика | Толщина 12 мм | Без покрытия | 745-800  €/м.кв. |  |
| С покрытием Silky Touch | 931-1000  €/м.кв. |  |
| 5 мм (керамика алюминий) | 1144 - 1430  €/м.кв. |  |
| **Металл** | Нержавеющая сталь  | Лист 0.8\*1250\*2500 | Холодный, горячий прокат | От 850 руб/шт |  |
| **Композиционный** | Ламинированная ДСП | Лист 18\*2070\*2800 | - | 220 -- 10 200 руб/шт | 69 - 80 грн/кв.м |
| Ламинированная МДФ | Лист 1220\*18\*2750 мм (3,35 кв.м.) | - | От 11 200 руб/шт | 118 - 140 грн/кв.м |
| Постформинг | Лист 4100х600х38 мм | - | 6 500 -- 10 000 руб/шт | от 399 грн/шт |
| Ламинированная фанера | Лист 1250х2500 мм, толщина может быть от 4 до 40 мм | - | От 1 800 руб/шт | 627 грн/шт |
| Лента для постформинга | 0,5 - 3 €/м |  |
| Декоративный молдинг | 80-200 руб/м.п |  |
| Бордюр стенной  | 600 руб/ 45 см |  |
| Вырезать отверстие под мойку | От 1 500 руб/шт |  |
| Замер, доставка, монтаж (для натурального камня) | От 16 000 руб |  |