Евроремонт – что и как

отделочные работы, элитный ремонт, евроремонт

 На заре перестройки в наш обиход прочно вошло такое понятие, как «**евроремонт**». Не которые товарищи объясняли –« **Евроремонт,** это когда в бригаде люди определённой национальности». На самом деле это **элитный ремонт,** выполненный с применением европейских материалов и технологий, и безусловно с европейским качеством.

 Что же это за европейское качество. Самое главное - стены, потолки и полы должны быть безупречно ровными. СНиПы(строительные нормы и правила) 1986 года, по которым до сих пор ведут строительные и отделочные работы многие фирмы здесь не подойдут. Ведь они допускают кривизну стен и перепад полов до четырёх сантиметров. Что при проведении евроремонта категорически недопустимо. Поэтому нужно уделить должное внимание выравниванию отделываемых поверхностей.

 Какие либо щели и зазоры при укладке паркета, паркетной доски и ламината просто недопустимы. Их и не должно быть на выровненных поверхностях, при соблюдении правил укладки напольных покрытий. Подгонка плинтусов и наличников должна быть безупречной. Швы на стыках должны быть незаметны даже с близкого расстояния. Об обоях даже не стоит вспоминать, **евроремонт** предполагает такое качество отделки, при котором создаётся впечатление, что стены оклеены целым полотном, а не отдельными шпалерами.

 **Отделочные работы** с помощью керамической плитки, при проведении элитного ремонта

тоже имеют свои особенности. Главное – при таком ремонте не используют, широко распространенные, металлические и пластмассовые стыковочные элементы. Это связано с тем, что керамика и металл, а особенно пластмасса имеют разный срок службы. Поэтому по истечению небольшого времени все эти стыковочные элементы теряют первоначальный внешний вид и портят общее впечатление. Поэтому во время евроремонта используют только керамическую плитку.

 Розетки и выключатели должны быть установлены строго на одной высоте. Если устанавливается в ряд несколько приборов, они должны располагаться строго по уровню. Естественно недопустимы зазоры между стеной и розетками. Вся проводка, как электрическая, так телефонная и интернет, должна быть скрыта в стенах и иметь удобные выводы в различных помещениях.

 Трубы и подводящая арматура в санузлах должны быть максимально скрыты с помощью различных экранов, коробов и фальш панелей. Ревизионные лючки для доступа к различным кранам должны быть выполнены с помощью материалов, которыми производится отделка. Применение стандартных пластмассовых лючков недопустимо во время проведения элитного ремонта.

 Проведение работ такого класса требует соответствующих специалистов и времени. Поэтому **евроремонот** довольно дорогое удовольствие. Но если учесть, что вам долго не придётся ничего переделывать, вы всё равно останетесь в выигрыше.