Потолок – зеркало отделки!

отделка квартир отделка отделка потолков

 Не только зеркальный потолок может отразить качество отделочных работ, проведённых на данном объекте. Потому что, небольшие изъяны и дефекты на полу и стенах не так бросаются в глаза, как на потолке. Поэтому **отделка потолков** должна быть, как можно более качественной.

 **Отделка потолков** с помощью гипсокартона, даёт очень хорошие результаты, при соблюдении ряда условий.

1. Обрешётку нужно делать с помощью металлических профилей. Деревянные бруски со временем подвержены различной деформации, что неизбежно приведёт к появлению трещин.
2. Расстояние между направляющими в обрешётке должно быть выдержано строго в соответствии СНИПа, для данного типа потолка, нарушение этого правила ведёт к провисанию гипсокартона.
3. Крепить направляющие к потолку нужно только с помощью металлических дюбелей.

У пластмассовых дюбелей, находящихся под постоянной нагрузкой, проявляется эффект «холодной текучести», как результат провисание в некоторых местах и растрескивание.

1. Листы гипсокартона нужно крепить к направляющим в разбежку. Длина продольного шва не должна превышать двух с половиной метров. Длинные швы неизбежно растрескиваются.

 Современная **отделка квартир** предполагает использование экологически чистых материалов. Поэтому для окраски потолка лучше всего подойдут акриловые краски на водной основе. Так как потолок отделанный, гипсокартоном изначально очень ровный, он требует значительной шпатлёвки. Достаточно одного слоя финишной шпатлёвки, с обязательной шлифовкой перед окраской. Окончательная **отделка** потолка супер белой краской, придаст помещению очень элегантный вид. И подойдет для различных стилевых решений интерьера. В зависимости от функций отделываемых помещений, нужно применять различные краски для потолка. Так для потолков в кухонных помещениях и санузлах есть влагостойкие акриловые краски. Потолки окрашенные такими красителями легко очищаются с помощью различных моющих средств, что довольно актуально в таких помещениях.

 Гипсокартон отличный материал для отделки потолочных поверхностей. Он позволяет в очень сжатые сроки отделывать большие площади. Это делает его очень популярным в различных строительных компаниях и у мастеров отделочников. Но нужно не забывать вышеприведённые правила отделочных работ. В противном случае зеркало может оказаться – «кривым». И все работы пойдут насмарку.