Ламинат - укладка, что и как

	На современном рынке строительных материалов довольно широкий выбор напольных покрытий. Большую долю этого рынка занимает - ламинат. Благодаря высоким эксплуатационным качествам и простоте укладки.
	В настоящее время укладка такого пола производится  без клея. Он собирается как конструктор. Это позволяет за короткое время покрыть большие площади.
Не соблюдение правил укладки, может привести к довольно печальным последствиям. 
Самое главное - ровная поверхность. На один квадратный метр, перепады должны быть не более двух миллиметров. В противном случае доски будут прогибаться и между ними появятся щели. Довольно часто нерадивые мастера устраняют неровности, несколькими слоями звукопоглощающей подложки. А люфт пола при ходьбе, объясняют тем, что покрытие - «плавающее».
	На самом деле всё не так, ламинат называют «плавающим», потому что он не прикреплён  к полу. А несколько слоёв подложки со временем примут рельеф неровностей пола, при этом люфт и щели только увеличатся. 
	Не стоит забывать о том, что данное покрытие изменяет свои размеры в зависимости от температуры и влажности помещения. Поэтому необходимо соблюдать технологические зазоры от стен в размере полутора сантиметров. Плинтуса не должны прижимать доски ламината к полу. Не соблюдение данных правил может привести к короблению покрытию и его порче.
	Для предотвращения попадания воды между досками, необходимо использовать специальный герметик. Он заполняет стыки, не склеивая панели между собой.
	Правильно уложенный ламинированный паркет прослужит вам долгие, годы. Поэтому перед его укладкой стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Или пригласить профессиональных укладчиков. 

1455