94% по «Адвего», 56% по «Текст.ру»
Системы дверей купе

Система дверей представляет собой набор нижних и верхних направляющих, по которым двигаются двери купе. Систем дверей купе огромное множество. Они могут быть из алюминия, стали, ДСП, МДФ, а также подвесными и нижне-опорными. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Подвесные и нижне-опорные раздвижные двери имеют вид рамы, изготовленной из стали либо алюминия. В эту раму вставляют так называемый фасад шкафа - это может быть стекло, ДСП и т.д., а боковые рамки служат ручкой, с помощью которой двигается дверь. В горизонтальные рамки - верхнюю и нижнюю - встроены ролики, обеспечивающие скольжение двери по направляющим. Ролики, снабженные подшипниками, делают механизм более надежным и долговечным.

Подвесная дверь закрепляется на верхних роликах, а нижне-опорная дверь, соответственно, опирается на нижние ролики. Верхняя направляющая подвесных дверей закрепляется на крыше либо под крышей шкафа, а нижняя направляющая отвечает за фиксацию двери в нужном положении. В случае же с нижнеопорными дверями полная нагрузка приходится на нижние ролики, передвигающиеся по нижней направляющей. Что касается верхней направляющей - она удерживает дверь в надлежащем положении.

Механизм и установка подвесной двери несколько сложнее, чем у нижне-опорных дверей, а это, само собой, значительно увеличивает итоговую цену товара.

В визуальном плане эти системы имеют существенные различия. Подвесные двери в большинстве случаев накладываются на передние торцы боковых панелей, крышу и пол. Изделия спрятаны за дверями, что выглядит эстетично. Подвесные двери могут также быть вкладными, но такая продукция - из категории эконом класса, соответственно, ее качество оставляет желать лучшего.

Сталь в дверях купе представляет собой очень тонкий листовой материал. К сожалению, со временем она имеет склонность со временем деформироваться в результате механических воздействий и перепадов температуры.

Помимо этого, стальные двери купе односторонние. Механизмы располагаются на виду, поэтому такие двери используются исключительно в шкафах купе, где оборотная сторона скрыта. В алюминиевых системах механизм полностью скрыт внутри двери, благодаря чему такие системы смотрятся с обеих сторон одинаково. Это дает возможность использовать их в качестве межкомнатных дверей.

Стоимость стальных систем дверей купе лишь незначительно уступает алюминиевым конструкциям. Таким образом, подобная экономия неоправданна: такой шкаф купе вряд ли прослужит Вам дольше года.