Вентиляторы серии KBT предназначены для вентиляции помещений с высокими температурами перемещаемого воздуха (max 120 °C), соответственно можно использовать  в промышленных помещениях, где ведутся сварочные работы и в принципе стоит высокая температура; на ресторанных кухнях; в помещениях с хлебопекарными печами и тд. Вентилятор KBT 160 DV- это надежная система, выполненная из оцинкованной листовой стали. 

Особенности:

- двигатель соответствует стандартам IEC, что лишний раз подтверждает его надежность; имеет встроенные термоконтакты для защиты от перегрева;

- KBT 160 DV удобен в обслуживании, благодаря наличию открывающейся дверцы (направление открытия можно менять);

- в несущую раму, на которую крепится вентилятор, встроены виброгасители;

- устанавливается на несущую раму, на стену монтируется при помощи специальных кронштейнов WBK (является дополнительной принадлежностью); также возможен наружный монтаж, при котором устанавливается защитный кожух WSD (также дополнительная принадлежность);

- класс защиты двигателя IP 54, что означает, что вентилятор KBT 160 DV имеет защиту от проникновения пыли и от брызг любого направления;

- мощный и относительно тихий вентилятор (при пропускной способности 893 куб.м воздуха в час имеет максимальный уровень шума 31 дБа);

- скорость регулируется с помощью трансформатора.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 200 DV осуществляет вытяжную вентиляцию, особенно подойдет для помещений, отличающихся высокими температурами воздуха. Будет идеальным решением для среднего размера организации, профиль которой подразумевает необходимость в быстрой и регулярной вентиляции. Рекомендуется производителем для использования в ресторанных кухнях, промышленных помещениях с хлебопекарными печами и помещениях где требуется быстрое удаление газов (например, при сварочных работах). Корпус и мотор вентилятора KBT 200 DV выполнены из оцинкованной листовой стали, корпус изолирован посредством прослойки минеральной ваты (50 мм). Двигатели, соответствующие стандартам IEC, а также многолетний опыт работы говорят о высоком уровне надежности вентиляторов марки Systemair, в том числе KBT 200 DV.

Особенности:

- двигатель оснащен термозащитой посредством встроенных термоконтактов с выводами к внешнему устройсву защиты;

- может быть смонтирован как внутри помещения, так и снаружи, во втором случае необходимо установить защитный кожух WSD; несущая рама оснащена встроенными виброгасителями;

- KBT 200 DV легок в эксплуатации, благодаря наличию открывающейся дверцы (направление открытия меняется в зависимости от необходимости);

- класс защиты двигателя IP 54 ( имеет защиту от проникновения пыли и от брызг любого направления);

- скорость регулируется пятиступенчатым трансформатором.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 160E4 принадлежит к типу кухонных вытяжных вентиляторов. Данная модель обладает наименьшими мощностью и пропускной способностью, сравнительно с другими вентиляторами этой же серии, при этом работает от напряжения в 230 В, что позволяет рекомендовать его для небольших помещений, таких как кухни и туалеты в промышленных помещениях, для вентиляции офисов, торговых залов и т.д., а так же кухонь и ванных жилых домов. Однако пристальное внимание на аппараты серии KBT стоит обратить при необходимости вентиляции помещений с горячим воздухом, так как это одна из немногих серий, вентиляторы которых могут стабильно работать даже при температуре всасываемого воздуха +120 С. 

Так же вентилятор KBT 160 E4 оснащен дополнительными возможностями термоконтроля:  выходные термоконтакты (устанавливаются на реле на стене-  тип термозащиты STET 10В).

Особенности:

- низкий уровень шума, свойственный всем вентиляторам этой серии, при высокой производительности;

- материал двигателя и корпуса- оцинкованная листовая сталь;

- удобен в уходе благодаря специальной дверце, оснащенной  возможностью менять направление открытия;

- класс защиты двигателя IP 54 (защищен от проникновения пыли и от брызг воды);

- несущая рама оснащена виброгасителями;

- возможность регулирования скорости (посредством пятиступенчатого трансформатора);

- лопасти крыльчатки загнуты вперед;

- монтируется на стену внутри помещения, также возможен монтаж снаружи, пи этом необходим защитный кожух (является дополнительной принадлежностью).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 180E4 является универсальным устройством для промышленных и бытовых помещений небольшой и средней площади (кухни и туалеты в общественных помещениях, в т.ч. оснащенные хлебопекарными печами, торговые залы, промышленные помещения, где необходима стабильная и быстрая вентиляция (в т.ч. рекомендуется производителем для использования в помещениях с высокой температурой перемещаемой среды, т.к. в конструкции вентиляторов данной серии хорошо проработана термозащита). 

Особенности:

- низкий уровень шума, свойственный всем вентиляторам этой серии, при высокой производительности;

- корпус и двигатель вентилятора KBT 180E4 изготовлены из оцинкованной стали и соответствуют стандартам IEC;

- хорошо проработанная термозащита: двигатель оснащен выводными термоконтактами и изолирован соединителями, термоконтроль осуществляется посредством термоконтактного реле STET 10В;

- корпус изолирован слоем минеральной ваты (50 мм);

- в конструкции предусмотрена открывающаяся в разные, в зависимости от необходимости, дверца, что облегчает уход за вентилятором;

- двигатель оснащен влагозащитой и защитой от пыли (класс IP 54);

- виброгасители встроены в несущую раму, на которую крепится вентилятор;

- скорость регулируется трансформатором (пятиступенчатый).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 200E4- это мощное и удобное в использовании устройство. При работе от напряжения 230 В имеет мощность 750 Вт и пропускную способность 1950 м3/ч, что характеризует его как идеальное решение для промышленных и бытовых помещений средней площади, в т.ч. с высокими температурами перемещаемой среды (как и все вентиляторы серии KBT, модель 200E стабильно работает при t до 120 ºС). KBT 200E4 рекомендуется производителем для использования в промышленных помещениях, где необходима стабильная и быстрая вентиляция (например, в лабораториях или при сварочных работах), в промышленных кухнях, в общественных санузлах и т.д.

Особенности:

- корпус и двигатель из гальванизированной стали, лопасти крыльчатки двигателя загнуты вперед;

- корпус изолирован слоем минеральной ваты в 50 мм;

- двигатель изолирован специальными соединителями;

- тип термозащиты двигателя KBT 200E4 определяется производителем как STET 10B (термоконтроль осуществляется посредством термоконтактного реле и собственно термоконтактов, выведенных от двигателя);

- имеет специальную дверцу, в которой продумана возможность изменения направления открытия, что обеспечивает легкость ухода;

- емкость конденсатора- 30 мкФ;

- влагозащита и защита от проникновения пыли (класс IP54);

- низкий уровень шума;

- крепится на несущую раму, которая оснащена виброгасителями;

- скорость может регулироваться пятиступенчатым трансформатором.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 225E4 отличается высокой производительностью, надежностью и удобством в эксплуатации. Как и остальные вентиляторы серии KBT, модель 225E4 идеально подходит для помещений с высокой температурой перемещаемого воздуха, таких, как промышленные кухни, заводские помещения, где ведутся сварочные работы и т.д., но так же подойдет для вентиляции любых других помещений средней и большой площади, где требуется постоянный и мощный воздухообмен.

Особенности:

- KBT 225E4 удобен в эксплуатации: при высокой пропускной способности работает от напряжения 230 В; оборудован специальной дверцей для облегчения обслуживания, которая может менять направление открытия;

- надежен: корпус и основные элементы двигателя выполнены из оцинкованной стали и соответствуют стандартам IEC;

- как и все вентиляторы серии KBT, KBT 225E4 имеет термозащиту, осуществляемую посредством выводных от двигателя термоконтактов и термоконтактного реле, крепящегося на стене;

- корпус изолирован слоем минеральной ваты (толщиной 50мм), двигатель изолирован специальными соединителями;

- емкость конденсатора- 30 мкФ;

- виброгасители встроены в несущую раму, на которую крепится вентилятор;

- защищен от проникновения влаги и пыли (класс IP 54);

- возможна многоступенчатая регулировка скорости посредством пятиступенчатого трансформатора.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 250E4- это устройство, отвечающее практически всем возможным требованиям покупателя: при самой высокой пропускной способности, по сравнению с другими моделями данной серии, работает от напряжения 230В, обладает удобной системой термозащиты (AWE-SK) и низким уровнем шума для вентиляторов такой мощности. Подойдет для промышленных помещений большой площади, а так же средней, но в которых требуется мощная вентиляция (таких, как лаборатории и т.д.). Стоит иметь ввиду данную серию, и в т.ч. модель 250E4, при необходимости вентиляции помещений с высокой температурой перемещаемой среды (при сварочных работах, на промышленных кухнях и т.д.)- это основная направленность эксплуатации данной серии, т.к. вентиляторы KBT стабильно работают при t до 120 С и оснащены надежной системой термозащиты. 

Особенности:

- тип термозащиты AWE-SK: термоконтактное реле, к которому подходят выводимые от двигателя термоконтакты, размещается на панели управления, там же, где и контактор двигателя. При перегреве вентилятора, термореле отключает подачу электропитания на вентилятор, при этом загорается красная лампочка, что облегчает диагностику неисправностей. Имеются дополнительные контакты для сигнала дистанционного управления. Перезапуск может осуществляться автоматически или при нажатии кнопки Reset;

- корпус, двигатель, крыльчатка KBT 250E4 выполнены из оцинкованной стали и соответствуют стандартам IEC;

- защищен от проникновения пыли и влаги (класс защиты IP 54);

- как и все вентиляторы серии, KBT 250E4 оборудован дверцей с возможностью менять направление открытия для облегчения ухода;

- корпус изолирован слоем стекловаты толщиной 50 мм, двигатель- соединителями;

- скорость регулируется пятиступенчатым трансформатором.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 225DV- это оптимальное решение для промышленных помещений средней площади. Он отвечает всем необходимым требованиям: хорошей пропускной способностью, наличием термозащиты, надежностью и прочностью (все основные элементы вентилятора сделаны из оцинкованной стали и соответствуют стандартам IEC). Как и все вентиляторы этой серии, KBT 225DV отлично подходит для помещений с высоким температурами перемещаемой среды (стабильно работает до t 120 С), к примеру, с хлебопекарными печами или где проводятся сварочные работы.

Особенности:

- низкий уровень шума (max 41 Дба), сравнительно с другими вентиляторами такой же мощности и пропускной способности;

- класс термозащиты STDT 16 (термоконтактное реле, крепящееся на стене, которое автоматически прерывает подачу питания, если термоконтакт двигателя открыт; работа вентилятора возобновляется после охлаждения двигателя); 

- двигатель KBT 225DV имеет защиту от проникновения пыли и воды (IP 54);

- имеет дверцу, направление открытия которой может меняться, для облегчения ухода;

- крепится на несущую раму, которая оснащена виброгасителями;

- скорость регулируется трансформатором (пятиступенчатый; системы треугольник или звезда);

- лопости крыльчатки загнуты вперед.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор KBT 280DV- самая мощная модель серии KBT,  пропускная способность которой- до 4400 м3/ч. Будет отличным решением для промышленных помещений большой площади, а так же средней площади, в которых необходима эффективная вентиляция (где необходимо удаление скопления промышленных газов или воздухообмен для понижения температуры окружающей среды, таких, как лаборатории или сварочные цеха). Также рекомендуется производителем для использования на промышленных кухнях. Как и все вентиляторы серии KBT, модель 280DV эффективна при высоких температурах перемещаемой среды (до 120 ºС). 

Особенности:

- эффективная термозащита, осуществляется посредством выводных от двигателя термоконтактов и теплового реле STDT 16, устанавливаемого на стене;

- надежность KBT 280DV подтверждена многолетним опытом работы Systemair и соответствием стандартам IEC;

- основные элементы KBT 280DV: корпус, крыльчатка, двигатель-  выполнены из оцинкованной листовой стали  и изолированы: двигатель- специальными соединителями, корпус- слоем стекловаты (50 мм);

- класс защиты двигателя- IP 54 (от проникновения пыли и брызг любого направления);

- имеет специальную дверцу (может менять направление открытия), что облегчает уход за вентилятором;

- корпус изолирован слоем стекловаты толщиной 50 мм, двигатель- соединителями;

- скорость всасывания воздуха изменяется с помощью трансформатора.