Вентилятор KBR 315DV относится к серии KBR марки Systemair, модели которой отличаются высокой производительностью, при этом обладая низким уровнем шума, сравнительно с вентиляторами подобной мощности. Отличительными особенностями являются корпус из оцинкованной стали и лопасти из алюминия, загнутые назад, что обеспечивает легкость крыльчатки и позволяет добиваться большей производительности (потребляемого воздуха и скорости оборотов) по сравнению со стальными лопастями (как у вентиляторов этой же марки серии KBT).

Вентиляторы KBR подсерии DV, в том числе и KBR 315DV, являются самыми тихими среди других моделей этой серии, и потребляют меньше всего тока, оставаясь при этом достаточно мощными для эффективной работы в помещениях средней и большой площади. Как и все кухонные вытяжные вентиляторы марки Systemair, модель KBR 315 DV разработана для использования при высоких температурах перемещаемой среды (до 120 ºС), что позволяет рекомендовать ее для применения на промышленных кухнях, в том числе, кухнях ресторанов, в промышленных цехах при работах, которые вызывают нагревание воздуха (как, например, при сварке) или выделение различных газов, которые нуждаются в быстром и эффективном удалении (как в лабораториях).

Особенности:

- термозащита вентилятора KBR 315DV осуществляется посредством выводных термоконтактов и термоконтактным реле модели STDT 16 (крепится на стене);

- устанавливается на несущую раму, оборудованную виброгасителями, монтируется с помощью специальных кронштейнов на стене, снаружи или внутри помещения; при наружном монтаже используется защитный кожух (кожух и кронштейны являются дополнительными принадлежностями);

- класс изоляции двигателя- F (максимальная конечная температура 155 С);

- корпус вентилятора KBR 315DV изолирован слоем стекловаты (толщиной 50 мм), двигатель- соединителями;

- защищен от проникновения пыли и влаги (класс защиты двигателя IP 54);

- регулировка скорости возможна посредством трансформатора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кухонные вытяжные вентиляторы серии KBR от Systemair, в том числе и модель KBR 315DZ, являются мощными и надежными устройствами, что подтверждает многолетний опыт работы компании Systemair по всему миру. 

KBR 315DZ относится к подсерии DZ, в которую входят самые мощные вентиляторы из серии KBR, и подходит для работы в помещениях большой площади; особенно рекомендуется при больших температурах перемещаемого воздуха (до 120 С), таких, как в сварочные цеха, ресторанных кухнях, помещениях с хлебопекарными печами и т.д.

Особенности:

- корпус и двигатель вентилятора KBR 315DZ  изготовлены из листовой гальванизированной стали; корпус изолирован слоем минеральной ваты (50 мм), двигатель- специальными соединителями;

- лопасти крыльчатки вентилятора загнуты назад и сделаны из алюминия, сравнительная легкость которого повышает производительность устройства;

- оборудован дверцей, меняющей направление открытия, что облегчает эксплуатацию;

- тип термозащиты- SDTD 16 (тепловым реле, крепящемся на стену, к которому подходят термоконтакты);

- класс изоляции двигателя- F (максимальная конечная температура 155 С);

- класс защиты двигателя- IP 54 (защищен от проникновения пыли и брызг любого направления);

- KBR 315DZ устанавливается на несущую раму со встроенными виброгасителями;

- монтаж осуществляется на стене, с помощью специальных кронштейнов, так же возможен наружный монтаж с использованием защитного кожуха (является дополнительной принадлежностью);

- скорость меняется с помощью трансформатора (пятиступенчатый; треугольник, звезда).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вентилятор KBR 355DV/K - это мощная система, надежность которой подтверждена многолетним оптом работы компании Systemair и двигателем, соответствующим стандартам IEC. 

Вентиляторы серии KBR, в том числе, модель KBR 355DV/K, характеризуются широкой областью применения, но особенно рекомендуются для использования в помещениях с высокими температурами перемещаемой среды, т.к. обладают надежной термозащитой и стабильно работают при температурах до 120 С. Будут идеальным вариантом для кухонь ресторанов, крупных промышленных кухонь с хлебопекарными печами и т.д.,  для заводских помещений, где ведутся работы типа сварочных.

Особенности:

- материал лопастей- алюминий, что обеспечивает относительную легкость крыльчатки и, соответственно, повышает производительность;

- подшипники, использующиеся в вентиляторах серии KBR, имеют смазку, не требующую замены. Срок эксплуатации самих подшипников составляет 30000-40000 часов;

- тип термозащиты двигателя вентилятора KBR 355DV/K- STDT 16 (обеспечивается выводными термоконтактами и тепловым реле, крепящемся на стене);

- несущая рама, на которую устанавливается вентилятор, оснащена виброгасителями;

- возможен наружный и внутренний монтаж при использовании дополнительных принадлежностей- кронштейнов и защитного кожуха;

- корпус изолирован слоем стекловаты (толщиной 50 мм), двигатель- соединителями;

- имеет влагозащиту и защиту от пыли;

- регулировка скорости возможна посредством трансформатора, при этом производителем не рекомендуется частая смена режимов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как и все модели серии KBR (от Systemair), вентилятор KBR 355DV характеризуется низким уровнем шума при высокой производительности и надежности, засчет мощного двигателя из листовой гальванизированной стали, соответствующего стандартам IEC, и алюминиевых лопастей крыльчатки, что обеспечивает их легкость, в сравнении со стальными лопастями вентиляторов других серий. 

Вентилятор KBR 355DV рекомендуется производителем для эксплуатации в помещениях средней и большой площади с высокими температурами перемещаемого воздуха, в частности, в ресторанных и промышленных кухнях, в цехах, где ведутся высокотемпературные работы и т.д.

Особенности:

- термозащита осуществляется посредством выводных термоконтактов и термоконтактным реле модели STDT 16 (крепится на стене);

- устанавливается на несущую раму, оборудованную виброгасителями, монтируется с помощью специальных кронштейнов на стене, снаружи или внутри помещения; при наружном монтаже используется защитный кожух (кожух и кронштейны являются дополнительными принадлежностями);

- класс изоляции двигателя- F (максимальная конечная температура 155 ºС);

- корпус изолирован слоем стекловаты (толщиной 50 мм), двигатель- соединителями;

- защищен от проникновения пыли и влаги (класс защиты двигателя IP 54);

- регулировка скорости возможна посредством трансформатора.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вентилятор KBR 355E4/K является удобным в работе и надежным устройством. Предназначен для вытяжной вентиляции помещений с высокими температурами перемещаемой среды. Работает от напряжения в 230 В, что делает его еще удобнее в использовании.

Особенности:

- KBR 355E4/K оснащен сверхнадежным двигателем из оцинкованной стали, соответствующим стандартам IEC; двигатель изолирован от корпуса соединителями;

- термозащита двигателя обеспечивается термоконтактами и тепловым реле STET 10B;

- лопатки крыльчатки загнуты назад и изготовлены из алюминия;

- корпус KBR 355E4/K выполнен из 2 листов оцинкованной стали и оснащен дверцей для удобства ухода за вентилятором; изолирован 50 мм минеральной ваты;

- не требуется замены смазки подшипников, сами подшипники рассчитаны на 30000-40000 часов работы;

- несущая рама оснащена встроенными виброгасителями;

- настенный монтаж осуществляется с помощью кронштейнов (являются дополнительной принадлежностью); для наружного настенного монтажа требуется также защитный кожух (тоже дополнительная принадлежность);

- класс защиты двигателя- IP 54 (защищен от проникновения пыли и от брызг любого направления);

- скорость регулируется пятиступенчатым трансформатором.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вентиляторы подсерии E4, в том числе, KBR 355E4, отличаются низким рабочим напряжением, что обеспечивает удобство их использования.

Как и все модели серии KBR, KBR 355E4 оснащен сверхнадежными двигателями, соответствующими стандартам IEC, и рассчитан на длительную эксплуатацию. Это мощное устройство, ориентированное на работу с высокими температурами перемещаемого воздуха (до 120 ºС), что делает его оптимальным решением для таких помещений, как промышленные и ресторанные кухни, сварочные цеха и т.д. 

Особенности:

- лопасти рабочего колеса загнуты назад и изготовлены из алюминия;

- подшипники не требуют замены смазки и рассчитаны на 30000-40000 часов эксплуатации;

- термозащита вентилятора KBR 355E4 обеспечивается термоконтактным реле STET 10B и выводными от двигателя термоконтактами;

- крепится на несущую раму, оснащенную встроенными виброгасителями;

- может быть смонтирован внутри помещения с помощью специальных кронштейнов (являются дополнительной принадлежностью) или снаружи, при этом, помимо кронштейнов, необходимо использовать защитный кожух (также является дополнительной принадлежностью);

- корпус изготовлен из листовой стали и изолирован 50 мм стекловаты; оснащен специальной дверцей для облегчения ухода за вентилятором;

- двигатель также изготовлен из листовой оцинкованной стали и изолирован от корпуса соединителями;

- класс защиты двигателя- IP 54 (защищен от проникновения пыли и от брызг любого направления); влажность должна составлять не более 95 %;

- скорость регулируется трансформатором.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вентилятор KBR 355DZ/K- один из самых мощных в серии KBR. Как и все вентиляторы этой серии, KBR 355DZ/K будет отличным решение для помещений, в которых необходима вентиляция воздуха высокой температуры (до 120 ºС).

Особенности:

- лопасти рабочего колеса изготовлены из алюминия и загнуты назад;

- двигатель соответствует стандартам IEC и выполнен из листовой гальванизированной стали; изоляция от корпуса осуществляется посредством соединителей;

- класс термозащиты- STDT 16 (термоконтакты двигателя подсоединяются к тепловому реле, крепящемуся на стене);

- виброгасители встроены в несущую раму;

- вентилятор KBR 355DZ/K монтируется на стене внутри помещения с помощью кронштейнов (дополнительная принадлежность); для наружного монтажа помимо кронштейнов используется защитный кожух (тоже дополнительная принадлежность);

- класс изоляции двигателя- F (максимальная конечная температура 155 ºС);

- корпус изготовлен из листовой оцинкованной стали и изолирован слоем стекловаты (50 мм);

- оснащен откидной дверцей, обеспечивающей удобство обслуживания;

- подшипники рассчитаны на срок эксплуатации до 40000 часов и не требуют смазки;

- класс защиты двигателя- IP 54 (защищен от пыли и от брызг воды);

- для регулировки скорости используется трансформатор, однако частая смена режимов работы не рекомендуется.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вентилятор KBR 355DZ- самая мощная модель в серии KBR, при этом уровень его шума остается достаточно низким, сравнительно с вентиляторами подобной мощности и пропускной способности (при расходе ворздуха до 7100 м3/с, уровень его шума на расстоянии 4м составляет всего 54 дБА).

Так же, как и остальные кухонные вытяжные вентиляторы от Systemair, данная модель характеризуется надежной и продуманной системой термозащиты и стабильно работает при температурах перемещаемой среды до 120 С.

Исходя из вышеописанной информации, можно рекомендовать вентилятор KBR 355DZ для использования в загруженных помещениях большой площади с необходимостью быстрого и постоянного удаления большого количества отработанного воздуха, таких, как заводские цеха типа сварочных, промышленные и ресторанные кухни и т.д.

Особенности:

- лопатки рабочего колеса загнуты назад и изготовлены из алюминия;

- класс термозащиты двигателя определяется производителем как STDT 16 (обеспечивается выводными от двигателя термоконтактами и термоконтактным реле, крепящемся на стене);

- несущая рама, на которую крепится вентилятор, оснащена встроенными виброгасителями;

- монтаж осуществляется на стене внутри помещения с применением специальных кронштейнов, также возможен наружный монтаж (при этом помимо кронштейнов необходимо ипользовать защитный кожух; кронштейны и кожух являются дополнительными принадлежностями);

- класс изоляции двигателя- F (максимальная конечная температура 155 С);

- корпус вентилятора KBR 355DZ оснащен откидной дверцей для удобства эксплуатации и изолирован слоем минеральной ваты (50 мм);

- двигатель соответствует стандартам IEC. Изолирован от корпуса соединителями и оснащен термоконтактами, выводимыми к внешнему устройству защиты (тепловому реле);

- класс защиты двигателя- IP 54 (защищен от пыли и от брызг воды);

- скорость регулируется трансформатором; отмечается, что производитель не рекомендует слишком частую смену режимов.