Вентилятор PUNTO FILO MF90/3,5 от итальянской компании VORTICE- это высоконадежное, мощное, малошумное и энергоэкономное устройство для удаления отработанного воздуха. Универсален, может быть использован практически в любых жилых, офисных или подсобных помещениях; благодаря своей конструкции, включающей в себя самые передовые разработки компании VORTICE, отлично работает в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. 

В комплектацию всех моделей линейки PUNTO FILO входит сертификат Итальянской Отметки Института Качества (IMQ), что лишний раз подтверждает надежность PUNTO FILO MF90/3,5.

Особенности:

- результатом улучшенной конструкции рабочего колеса являются малошумность при высокой производительности и энегроэкономности;

- в комплекте с вентилятором поставляется съемный обратный клапан, который предотвращает проникновение холодного воздуха и запахов извне, когда вентилятор отключен;

- прост в обслуживании и установке, благодаря тому, что корпус и лицевая решетка скреплены только одним болтом; на корпусе предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- монтаж осуществляется на стене или потолке, возможен вывод в воздуховод до 4 метров;

- материал корпуса и решетки- ударопрочный пластик ABS который отличается, термо-, УФ- и химической стойкостью; основные элементы двигателя же изготовлены из специальной синтетической смолы;

- вентилятор  PUNTO FILO MF90/3,5 экологичен: практически все его элементы подлежат вторичной переработке;

- эргономичный, универсальный и дизайн, в т.ч. округлая форма, тонкая фронтальная решетка (всего 17 мм), делают  PUNTO FILO MF90/3,5 подходящим к любому помещению и практически незаметным глазу;

- цвет- белый.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 T создан для эффективного удаления отработанного воздуха напрямую через стену/потолок или через вентиляционный канал длиной не более 4 м. Подходит для использования в жилых, подсобных, офисных помещениях; может применяться для вентиляции при повышенной влажности воздуха (отличное решение для ванной, санузла, небольшой кухни).

Особенности:

- оснащен таймером для удобства в работе: вентилятор автоматически включается при появлении освещения и продолжает работать в установленное время после его отключения (от 3 до 20 минут, заводская установка- 3 минуты);

- отличается низким уровнем шума, высокой производительностью и экономным потреблением энергии, благодаря улучшенной конструкции рабочего колеса;

- обратный клапан, поставляемый в комплекте, помогает предотвратить проникновение через вентиляционное отверстие холодного воздуха и запахов извне;

- корпус и лицевая защитная решетка скреплены всего одним болтом, что облегчает эксплуатацию;

- крепится на стене или потолке (с помощью дополнительного комплекта);

- корпус и защитная решетка изготовлены из ударопрочного, термо- и УФ-стойкого пластика ABS; остальные элементы- из специальной синтетической смолы;

- практически все элементы вентилятора вторично перерабатываются, что помогает заботится об экологии планеты;

- подойдет даже для требовательных к дизайну помещений- благодаря тонкой фронтальной решетке (17 мм) и закругленным краям вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 T практически не заметен на стене или потолке;

- цвет- белый;

- вес- 0,5 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 LL- это производительная и тихая модель, характеризующаяся повышенным сроком эксплуатации. Как и все вентиляторы серии PUNTO FILO, VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 LL отлично подойдет для использования практически в любых жилых, подсобных, офисных помещениях; так же будет отличным решением при повышенной влажности воздуха (в кухнях, санузлах и т.д.)

Особенности:

- надежный двигатель на шариковых подшипниках гарантирует длительный срок службы данной модели (как минимум, 30000 часов безотказной работы);

- усовершенствованная конструкция рабочего колеса с применением лучших наработок за 50 лет существования компании VORTICE, позволила создать вентилятор, характеризующийся низким уровнем шума и потребляемой энергии при высоких показателях производительности;

- в конструкции предусмотрен обратный клапан (поставляется в комплекте), который предотвращает поступление воздуха и запахов извне через вентиляционное отверстие, когда вентилятор отключен;

- удобная конструкция корпуса и лицевой решетки (скреплены одним болтом) облегчает использование и уход за устройством;

- монтаж осуществляется на потолке (с помощью специального комплекта) или на стене, с выводом напрямую или в вентиляционную шахту до 4 м длиной;

- материалы, используемые при изготовлении вентилятора VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 LL: пластик ABS (корпус и лицевая решетка), который обеспечивает защиту от падения, те6мператур, УФ-излучения, благодаря своим свойствам; синтетическая смола (основные элементы двигателя);

- элементы вентилятора VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 LL подлежат вторичной переработке;

- отличается эргономичным дизайном, в частности, тонкая лицевая решетка (17 мм) и закругленные края корпуса делают VORTICE PUNTO FILO MF90/3,5 LL практически незаметным глазу; также в корпусе предусмотрены отверстия для кабеля;

- снабжен отметкой IMQ (Итальянской Отметкой Института Качества);

- класс защиты двигателя- IP X4 (от брызг любого направления);

- цвет- белый;

- вес- 0,5 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор PUNTO FILO MF90/3,5 T LL от VORTICE- это надежная, тихая и удобная в использовании модель. Снабжена таймеров и двигателем на шариковых подшипниках, что обеспечивает эргономичность и длительный срок службы. Рекомендуется для использования в жилых и подсобных помещениях, офисах, помещениях с повышенной запыленностью и влажностью.

Особенности:

- двигатель на шариковых подшипниках обеспечивает длительный срок службы данной модели (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- таймер автоматизирует работу вентилятора: при включении света запускается работа вентилятора (в течение нескольких секунд), после отключения освещения, вентилятор продолжает работу в установленный срок, который меняется посредством подстроечного элемента от 3 до 20 минут (заводская настройка составляет 3 минуты);

- двигатель создан компанией VORTICE с учетом новейших ее разработок, в результате чего, вентиляторы серии PUNTO FILO отличаются тихой работой и энергоэкономичностью при высоких показателях производительности;

- в комплекте поставляется обратный клапан, который помогает предотвратить проникновение холодного воздуха и запахов извне во время отключения вентилятора;

- корпус и защитная решетка скреплены только одним болтом, что способствует удобной эксплуатации;

- PUNTO FILO MF90/3,5 T LL относится к вентиляторам накладного типа и монтируется на потолке или на стене с выводом напрямую наружу или в вентиляционный канал (до 4 м длиной);

- корпус и защитная решетка изготовлены из ABS пластика, ударопрочного и термостойкого материала; в корпусе имеются отверстия для вывода кабеля;

- основным материалом двигателя является специальная синтетическая смола;

-экологичен: практически все элементы вентилятора PUNTO FILO MF90/3,5 T LL подлежат вторичной переработке;

- незаметен глазу: лицевая решетка всего 17 мм шириной и закругленная форма способствуют этому;

- снабжен Итальянской Отметкой Института Качества;

- класс защиты двигателя- IP X4 (от брызг любого направления);

- рабочая температура до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,5 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор PUNTO FILO MF100/4 от итальянской компании VORTICE можно охарактеризовать, как высокопроизводительное, удобное и тихое в работе устройство. Используется в самых разных помещениях, начиная с офисов и заканчивая небольшими кухнями. Важной характеристикой также является стабильная работа при повышенной влажности и запыленности воздуха.

Надежность модели PUNTO FILO MF100/4 подтверждается пятидесятилетним опытом работы компании VORTICE, а также Итальянской Отметкой Института Качества (IMQ), сертификат которой поставляется в комплекте с вентилятором.

Особенности:

- улучшенная конструкция рабочего колеса способствует низкому уровню шума и потребления электроэнергии при том, что производительность остается достаточно высокой;

- в комплектацию входит съемный обратный клапан, который предотвращает проникновение нежелательного воздуха и запахов извне через вентиляционное отверстие, когда вентилятор отключен;

- легок в эксплуатации: лицевая решетка и корпус скреплены посредством всего одного болта; в корпусе предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- монтаж настенный или потолочный с выводом напрямую наружу или в вентиляционную трубу до 4 м длиной;

- корпуса и решетки изготовлены из ударопрочного пластика ABS который отличается, термо-, УФ- и химической стойкостью; материал основных элементов двигателя-  специальная синтетическая смола;

- вентилятор  PUNTO FILO MF100/4  экологичен: его элементы подлежат вторичной переработке;

- эргономичный, универсальный дизайн, в т.ч. округлая форма, тонкая фронтальная решетка (всего 17 мм), делают  PUNTO FILO MF90/3,5 подходящим к любому помещению и практически незаметным глазу;

- защищен от проникновения жидкости (IP X4);

- вес- 0,51 кг;

- цвет- белый.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF100/4 T  разработан с целью эффективного удаления отработанного воздуха напрямую через стену/потолок или через вентиляционный канал (длиной не более 4 м). Рекомендуется для использования в жилых помещениях, в т.ч., с повышенной влажностью, подсобных с повышенным уровнем пыли в воздухе, офисных и т.д.

Особенности:

- имеет таймер, что повышает удобство эксплуатации: вентилятор автоматически начинает работу при включении освещения и продолжает работать в установленное время после его отключения (от 3 до 20 минут, заводская установка- 3 минуты);

- снабжен обратным клапаном, предотвращающим нежелательное проникновение холодного воздуха и запахов снаружи при выключенном вентиляторе;

- основные характеристики- низкий уровень шума, высокая производительность, экономный расход энергии- достигаются, благодаря улучшенной конструкции рабочего колеса;

- крепится на стене или на потолке;

- корпус и лицевая защитная решетка скреплены только одним болтом, что облегчает эксплуатацию;

- основные используемые при изготовлении материалы- ABS пластик (корпус, решетка) и специальная синтетическая смола (двигатель);

- практически все элементы вентилятора вторично перерабатываются, что характеризует VORTICE PUNTO FILO MF100/4 T как экологичное устройство;

- подойдет практически для любых помещений, в том числе и для требовательных к дизайну,- благодаря тонкой фронтальной решетке (17 мм) и закругленным краям вентилятора VORTICE PUNTO FILO MF100/4 T, что делает его практически не заметным на стене или потолке;

- класс защиты двигателя- IP X4 (защищен от проникновения брызг жидкости);

- стабильно работает при температурах до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,51 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO FILO MF100/4 LL- это высококачественный, производительный и тихий вентилятор, отличием которого является длительный срок службы (LL- Long Life- минимум 30000 часов бесперебойной работы). Как и для других моделей серии PUNTO FILO, круг использования VORTICE PUNTO FILO MF100/4 LL  достаточно широк: отлично осуществляет вентиляцию в жилых, подсобных, офисных помещениях, в том числе, в помещениях с повышенной влажностью (небольших кухнях, санузлах и т.д.).

Особенности:

- двигатель на шариковых подшипниках делает вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF100/4 LL сверхнадежным и гарантирует длительный срок службы;

- использование всех наработок компании VORTICE при создании вентиляторов серии PUNTO FILO позволяет сочетать в них такие характеристики, как низкий уровень шума и потребляемой энергии и высокие показатели производительности;

- монтируется на стене или на потолке, воздух выводится напрямую через стену/потолок или в вентиляционную шахту (до 4 м длиной);

- легкость в уходе обеспечивается удобной конструкцией лицевой решетки и корпуса (соединены только одним болтом);

- в комплекте поставляется обратный клапан, который предотвращает поступление воздуха и запахов извне через вентиляционное отверстие, когда вентилятор отключен;

- материал корпуса и лицевой решетки: ABS пластик (ударопрочный, термо и УФ-стойкий материал);

- материал основных элементов двигателя: синтетическая смола;

- VORTICE PUNTO FILO MF100/4 LL подлежит вторичной переработке;

- удобен и практически незаметен: в корпусе предусмотрены отверстия для кабеля, ширина лицевой решетки- всего 17 мм, края вентилятора закруглены;

- в комплекте поставляется отметка IMQ (Итальянская Отметка Института Качества);

- защищен от брызг любого направления (IP X4);

- работает при температуре до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,51 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор PUNTO FILO MF100/4 T LL от VORTICE отличается надежностью и эргономичностью. Оснащена таймером и двигателем на шариковых подшипниках. Будет отличным решением для вентиляции жилых помещений, в том числе, повышенной влажности (небольшие кухни, ванные и т.д.), офисных, в том числе, с повышенным уровнем пыли в воздухе, а так же подсобных помещений.

Особенности:

- модель с длительным сроком эксплуатации, благодаря двигателю на шариковых подшипниках (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- имеется таймер, который автоматизирует работу вентилятора: при включении света вентилятор запускается(в течение нескольких секунд), после отключения освещения вентилятор продолжает работу в установленный срок от 3 до 20 минут (заводская настройка составляет 3 минуты);

- в комплекте поставляется обратный клапан, который не допускает проникновения холодного воздуха и запахов извне во время отключения вентилятора;

- рабочее колесо усовершенствовано в сравнении с моделями предыдущих серий, и обеспечивает тихую работу, высокую производительность и низкое потребление энергии в вентиляторах серии PUNTO FILO;

- корпус и защитная решетка соединены с помощью только одного болта, что делает эксплуатацию PUNTO FILO MF100/4 T LL еще удобнее; 

- PUNTO FILO MF100/4 T LL является вентилятором накладного типа и монтируется на потолке или на стене с выводом напрямую наружу или в вентиляционный канал (до 4 м длиной);

- основной материал двигателя- специальная синтетическая смола;

- корпус и защитная решетка сделаны из ABS пластика, который является ударопрочным и термостойким материалом;

- в корпусе имеются отверстия для вывода кабеля;

- незаметен глазу, благодаря лицевой решетке всего 17 мм шириной и закругленной форме краев;

- VORTICE PUNTO FILO MF100/4 T LL является экологичным вентилятором: практически все его элементы подлежат вторичной переработке;

- имеет сертификат Итальянской Отметки Института Качества;

- класс защиты двигателя- IP X4 (от брызг любого направления);

- диапазон рабочих температур-от -5 ºС до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,51 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL от VORTICE, а такж другие ее типоразмеры, можно охарактеризовать, как наиболее эргономичную из всей серии PUNTO FILO. Помимо основных плюсов этой серии (высоконадежность, производительность, низкий уровень шума), PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL дополнительно укомплектован таймером и гигростатом, а также отличается длительным сроком эксплуатации.

Рекомендован для вентиляции жилых комнат, офисов, подсобных помещений, а также помещений с повышенным уровнем влажности (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- в комплектацию входит гигростат, который дополнительно автоматизирует работу PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL: при уровне влажности выше 65% вентилятор автоматически запускается, при уровне влажности ниже 65%, данная модель работает по принципу других моделей серии с таймером;

- таймер позволяет отложить выключение вентилятора на время от 3 до 20 минут (заводсткая установка- 3 минуты) и автоматизировать работу вентилятора относительно освещения (работа запускается при включении света и останавливается после его выключения через установленное время);

- длительный срок эксплуатации обеспечивается высоконадежным двигателем на шариковых подшипниках (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- обратный клапан, поставляемый в комплекте, позволяет не допустить проникновения холодного воздуха и посторонних запахов извне во время остановки работы вентилятора;

- усовершенствованное рабочее колесо обеспечивает тихую работу, высокую производительность и малое потребление энергии вентилятором PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL;

- корпус и лицевая защитная решетка просто соединены между собой (посредством только одного болта), что делает использование вентилятора еще удобнее;

- в корпусе имеются отверстия для вывода кабеля;

- монтаж осуществляется на стене или на потолке;

- двигатель изготовлен из специальной синтетической смолы;

- корпус и защитная решетка- из ABS пластика, который является ударопрочным и термостойким материалом;

- благодаря продуманному дизайну, незаметен глазу: ширина лицевой решетки всего 17 мм, форма краев закруглена;;

- в комплекте поставляется сертификат IMQ (Итальянская Отметка Института Качества);

- стабильно работает при температурах до +50ºС;

- защищен от проникновения жидкости (класс защиты- IP X4);

- практически все элементы VORTICE PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL подлежат вторичной переработке;

- цвет- белый;

- вес- 0,51 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор PUNTO FILO MF120/5 произведен итальянской компанией VORTICE с пятидесятилетним опытом работы в этой области. При создании серии PUNTO FILO использованы все лучший наработки этой компании, в результате чего, модели этой серии, в т.ч. и PUNTO FILO MF120/5, обладают низким уровнем шума, высокой производительностью и надежностью, оставаясь при этом энергоэкономными. 

VORTICE PUNTO FILO MF120/5- это оптимальный вариант для вентиляции самых разных помещений, может быть использован в жилых комнатах, офисах, подсобных помещениях и помещениях с повышенной влажностью (в небольших кухнях, офисах и т.д.). 

Особенности:

- улучшенная конструкция рабочего колеса способствует низкому уровню шума и потребления электроэнергии при высокой производительности;

- монтируется на стене или потолке (с помощью дополнительного комплекта), воздух отводится напрямую через стену/крышу или в вентиляционную трубу длиной до 4 м;

- в комплекте поставки есть обратный клапан, который предотвращает проникновение холодного воздуха и нежелательных запахов через вентиляционное отверстие, в то время, когда вентилятор отключен;

- прост в эксплуатации: лицевая решетка и корпус соединены всего одним болтом; в корпусе также предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- корпус и решетки изготовлены из ударопрочного пластика ABS (отличается ударопрочностью, термо-, УФ- и химической стойкостью); материал основных элементов двигателя-  специальная синтетическая смола;

- элементы вентилятора PUNTO FILO MF120/5 подлежат вторичной переработке, что делает его экологичным;

- отличается эргономичным дизайном, в т.ч. округлой формой и тонкой фронтальной решеткой (всего 17 мм), которые делают PUNTO FILO MF120/5 незаметным;

- рабочая температура- до +50 ºС;

- защищен от брызг жидкости (IP X4);

- вес- 0,61 кг;

- цвет- белый.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO FILO MF120/5 T - это вентилятор настенного монтажа, предназначен для удаления отработанного воздуха напрямую через стену (потолок) или в вентиляционную трубу (длиной не более 4 м). Характеризуется высоким уровнем надежности и производительности, низким уровнем шума и расхода энергии. Отличительной чертой VORTICE PUNTO FILO MF120/5 T является наличие таймера.

Рекомендуется для использования в любых бытовых и подсобных помещениях, таких, как офисы, жилые комнаты, склады, при повышенной влажности воздуха (в кухнях, ванных и т.д).

Особенности:

- оснащен таймером: вентилятор автоматически начинает работу при включении освещения и продолжает работать в установленное время после его отключения (от 3 до 20 минут, заводская установка- 3 минуты);

- в комплекте поставляется обратный клапан, обеспечивающий защиту от проникновения нежелательных запахов и холодного воздуха через вентиляционное отверстие;

- отличается улучшенной конструкцией рабочего колеса, что повышает производительность данной модели, понижая уровень шума и расхода энергии;

- монтируется на стене или на потолке;

- корпус и лицевая защитная решетка VORTICE PUNTO FILO MF120/5 T  соединены только одним болтом, что облегчает уход за вентилятором;

- корпус и защитная решетка изготовлены из ударопрочного и термостойкого пластика ABS;

- основным материалом, используемым в двигателе, является специальная синтетическая смола;

- VORTICE PUNTO FILO MF120/5 T вторично перерабатывается, что поддерживает экологию;

- обладает продуманным дизайном: в частности, тонкая лицевая решетка (17 мм) и округленные края способствуют незаметности вентилятора;

- класс защиты двигателя- IP X4 (защищен от брызг любого направления);

- рабочие температуры: -5 ºС до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,61 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO FILO MF120/5 LL- это вентилятор компании VORTICE, отличающийся высокой производительностью, тихой работой и длительным сроком службы (минимум 30000 часов). 

Рекомендуется производителем для использования в самых разных помещениях: в жилых комнатах, офисах, небольших кухнях, ванных, санузлах, складских помещениях и т.д.

Особенности:

- отличием данной модели является длительный срок службы, который обеспечивается надежным двигателем на шариковых подшипниках;

- PUNTO FILO MF120/5 LL характеризуется как тихий, высокопроизводительный и энергоэкономный вентилятор, благодаря усовершенствованному рабочему колесу;

- монтаж осуществляется на стене или на потолке, воздух выводится напрямую через стену/потолок или в вентиляционную шахту (до 4 м длиной);

- простое соединение лицевой решетки и корпуса (одним болтом) способствует легкости ухода;

- имеется съемный обратный клапан, который предотвращает проникновение внешнего воздуха через вентиляционное отверстие в период, когда вентилятор отключен;

- корпус и решетка изготовлены из ABS пластика, что придает им ударопрочность, термо- и УФ-стойкость;

- основные элементы двигателя изготовлены из синтетической смолы;

- вентилятор подлежит вторичной переработке, что говорит об его экологичности;

- благодаря тонкой лицевой решетке и округлым формам краев, остается незаметным для глаза;

- имеет отметку Итальянского института качества;

- класс защиты двигателя- IP X4 (от брызг любого направления);

- работает при температуре до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,61 кг.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор PUNTO FILO MF120/5 T LL от VORTICE- один из самых эргономичных в серии PUNTO FILO. Отличительной чертой является наличие таймера и отметки о длительном сроке эксплуатации.

Будет отличным решением для вентиляции жилых помещений, в том числе, повышенной влажности (санузлы, небольшие кухни и т.д.), офисных, подсобных помещений.

Особенности:

- сверхнадежный двигатель на шариковых подшипниках гарантирует длительную эксплуатацию (минимум- 30000 часов);

- таймер делает PUNTO FILO MF120/5 T LL еще более удобным в использовании, автоматизируя его относительно освещения: вентилятор начинает работать при включении света, останавливает работу через установленное время после выключения (от 3 до 20 минут, заводская настройка- 3 минуты);

- имеется обратный клапан, который предотвращает поступление внешнего воздуха через вентиляционный канал (отверстие) при выключенном вентиляторе;

- усовершенствованное рабочее колесо делает вентилятор PUNTO FILO MF120/5 T LL тихим, энергоэкономным и высокопроизводительным;

- простое соединение корпуса с защитной решеткой (посредством одного болта) обеспечивает удобство ухода;

- монтаж осуществляется на потолке или на стене, воздух выбрасывается напрямую через стену (крышу) или в вентиляционный канал (длиной не больше 4 м);

- двигатель изготовлен из специальной синтетической смолы;

- материалом корпуса и решетки служит ABS пластик, что делает вентилятор PUNTO FILO MF120/5 T LL ударопрочным, термо- и УФ-стойким;

- для дополнительного удобства в корпусе есть отверстия для вывода кабеля;

- благодаря удачному дизайну, включающему в себя тонкую лицевую решетку и округлые края, практически незаметен на стене или потолке;

- PUNTO FILO, в том числе и PUNTO FILO MF120/5 T LL, является экологичной серией и подлежит вторичной переработке;

- отмечен Итальянским Институтом Качества;

- класс защиты двигателя- IP X4 (от брызг любого направления);

- диапазон рабочих температур-от -5 ºС до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,61 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO FILO MF150/6 - это бытовой настенный вентилятор марки VORTICE, что говорит о его надежности (компания уже 50 лет занимается производством вентиляторов,отмечена многочисленными наградами и сертификатами качества). Стоит отметить, что модели типоразмера 150/6, в частности, PUNTO FILO MF150/6, являются самыми высокопроизводительными в серии PUNTO FILO.

VORTICE PUNTO FILO MF150/6 будет оптимальным решением для вентиляции большинства бытовых и подсобных помещений, в том числе, с повышенной влажностью и запыленностью (жилые комнаты, небольшие кухни, ванные, санузлы, офисы, склады и т.д.).

Особенности:

- усовершенствованная конструкция рабочего колеса обеспечивает низкий уровень шума и потребления электроэнергии при высокой производительности;

- монтируется на стене или потолке (с помощью дополнительного комплекта), воздух отводится напрямую через стену/потолок или в вентиляционную трубу длиной до 4 м;

- в базовую комплектацию включен обратный клапан, предотвращающий проникновение холодного воздуха и посторонних запахов через вентиляционное отверстие;

- простое соединение корпуса и лицевой решетки (одним болтом) обеспечивает легкость эксплуатации;

- для корпуса и решетки использован пластик ABS, благодаря которому они отличаются ударопрочностью, термо- и УФ-стойкостью; для двигателя- специальная синтетическая смола;

- PUNTO FILO MF150/6 отличается экологичностью, как и остальные модели серии PUNTO FILO, благодаря тому, что может быть вторично переработан;

- продуманный дизайн (в частности, тонкая лицевая решетка и округлые края) делает вентилятор практически незаметным глазу;

- рабочая температура- до +50 ºС;

- защищен от брызг жидкости (IP X4);

- вес- 0,97 кг;

- цвет- белый.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO FILO MF150/6 T - это бытовой вентилятор настенного монтажа, предназначенный для удаления воздуха напрямую через стену (потолок) или через вентиляционный канал (длиной не более 4 м). Помимо основных характеристик серии PUNTO FILO (надежность, высокая производительность, низкий уровень шума и т.д.), PUNTO FILO MF150/6 T отличается наличием таймера.

Может быть использован для вентиляции широкого круга помещений: бытовых, офисных и подсобных, в том числе, с высоким уровнем влажности или запыленности.

Особенности:

- в комплектации имеет таймер, который автоматически запускает работу вентилятора при включении освещения и останавливает его после отключения света через установленное время (от 3 до 20 минут); 

- как и в базовой комплектации, имеется обратный клапан, который во время остановки работы вентилятора не допускает проникновения внешнего воздуха через вентиляционное отверстие;

- усовершенствованная, по сравнению с предыдущими сериями, конструкция рабочего колеса делает вентилятор PUNTO FILO MF150/6 T малошумным, энергоэкономным и производительным;

- монтаж осуществляется на стене или потолке;

- корпус и фронтальная решетка соединены только одним болтом для облегчения обслуживания вентилятора;

- решетка и корпус изготовлены из ударопрочного, термо и УФ-стойкого ABS пластика, что придает им аналогичные характеристики;

- двигатель изготовлен из специальной синтетической смолы;

- вентилятор PUNTO FILO MF150/6 T можно вторично переработать, что поддерживает экологию;

- продуманный дизайн, в частности, тонкая лицевая решетка и округлые края, делает вентилятор малозаметным;

- влагозащищен (IP X4- от брызг любого направления);

- стабильно работает при диапазоне температур от -5 ºС до +50ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,97 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO FILO MF150/6 T LL от VORTICE- это высококачественный вентилятор, отличающийся, помимо высокой производительности и низкого уровня шума, наличием таймера и длительным сроком службы. 

Отличное решение для вентиляции жилых помещений, в том числе, повышенной влажности (санузлы, небольшие кухни и т.д.), офисных, подсобных помещений.

Особенности:

- двигатель на шариковых подшипниках, который гарантирует длительную эксплуатацию (минимум- 30000 часов);

- таймер делает PUNTO FILO MF150/6 T LL еще более удобным, автоматизируя его в зависимости от освещения: вентилятор запускается при включении света и останавливает работу через установленное время после выключения освещения (от 3 до 20 минут, заводская настройка- 3 минуты);

- в комплектации имеется обратный клапан, предотвращающий поступление внешнего воздуха через вентиляционный канал (отверстие) при выключенном вентиляторе;

- рабочее колесо, в разработку которого лег пятидесятилетний опыт компании VORTICE, делает вентилятор PUNTO FILO MF150/6 T LL тихим, энергоэкономным и высокопроизводительным;

- простое соединение корпуса с защитной решеткой (одним болтом) облегчает уход за устройством;

- монтируется на потолке или на стене, воздух выбрасывается напрямую через стену/потолок или в вентиляционный канал (длиной не больше 4 м);

- двигатель изготовлен из специальной синтетической смолы;

- материалом корпуса и решетки является ABS пластик, что делает вентилятор PUNTO FILO MF150/6 T LL ударопрочным, термо- и УФ-стойким;

- благодаря дизайну, предусматривающему тонкую лицевую решетку и округлые края, вентилятор практически незаметен на стене или потолке;

- модели данной серии подходят для вторичной переработки;

- имеет отметку IMQ;

- класс защиты двигателя- IP X4 ;

- диапазон рабочих температур-от -5 ºС до +50 ºС;

- цвет- белый;

- вес- 0,97 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO FILO MF150/6 T HCS LL - это бытовой вентилятор настенного монтажа компании VORTICE. Отличается самой полной комплектацией, в сравнении с другими моделями серии PUNTO FILO: помимо элементов стандартной комплектации, поставляется с таймером и гигроскопом. Также имеет отметку о длительном сроке эксплуатации.

Рекомендован для вентиляции жилых комнат, офисов, подсобных помещений, а также помещений с повышенным уровнем влажности (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- длительный срок эксплуатации данной модели обеспечивает двигатель на шариковых подшипниках (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- гигростат автоматизирует работу PUNTO FILO MF150/6 T HCS LL в зависимости от  уровня влажности: при влажности выше 65% вентилятор автоматически запускается, в остальных случаях работой управляет таймер;

- таймер позволяет отодвинуть выключение вентилятора на 3-20 минут (заводская установка- 3 минуты) и (запускается при включении света и останавливается после его выключения через установленное время);

- наличие обратного клапана не позволяет допустить проникновения холодного воздуха и посторонних запахов через вентиляционное отверстие во время остановки работы вентилятора;

- усовершенствованное рабочее колесо обеспечивает тихую работу, высокую производительность и экономное потребление энергии;

- вентилятор легок в уходе и обслуживании, благодаря простому (с помощью тольк одного болта) соединнию лицевой решетки и корпуса;

- в корпусе предусмотрено отверстие для вывода кабеля;

- монтируется на потолок или на стену с выбросом воздуха напрямую или через вентиляционную трубу (до 4 м длиной);

- материал двигателя- специальная синтетическая смола;

- корпус и защитная решетка изготовлены из ABS пластика, который обеспечивает ударопрочность и термо- и УФ-стойкость вентилятора;

- фронтальная решетка сделана тонкой, а края вентилятора PUNTO FILO MF150/6 T HCS LL  закруглены для того, чтобы он был менее заметен;

- отмечен сертификатом Итальянског института качества;

- бесперебойно работает при температуре до +50ºС;

- защищен от проникновения жидкости;

- практически все элементы VORTICE PUNTO FILO MF150/6 T HCS LL подлежат вторичной переработке;

- цвет- белый;

- вес- 0,97 кг.