VORTICE PUNTO M100/4- это классический бытовой осевой вентилятор. Применяется для удаления отработанного воздуха через стену, потолок или воздуховод (не более 4 м длиной). 

Может быть использован в различных бытовых и подсобных помещениях, в том числе, с высоким уровнем влажности: на небольших кухнях, в ванных, санузлах, в жилых комнатах, офисах и т.д.

Особенности:

- монтаж осуществляется на потолке, стене или окне (в последних двух случаях применяются дополнительные комплекты монтажа);

- лицевая решетка и корпус крепятся без винтов, благодаря чему за вентилятором PUNTO M100/4 легко ухаживать;

- основные детали изготовлены из прочной синтетической смолы; корпус и решетка- из ударопрочного и термостойкого пластика ABS;

- двигатели на подшипниках скольжения;

- после переработки детали могут использоваться снова, что поддерживает экологию;

- обладает универсальным и эргономичным дизайном, предусматривающим отверстия для вывода кабеля;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 0,6 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 LL является классическим примером осевого вентилятора бытового назначения. Воздух выбрасывается прямо через стену наружу или в воздуховод (давления вентилятора хватает на выброс воздуха только в воздуховоды до 4 м длиной).

Будет идеальным решением для небольших кухонь, ванных, санузлов, офисов, задымленных комнат типа помещения для курения и т.д.

Особенности:

- монтируется на стене, потолке или окне. При потолочном и оконном монтаже используются дополнительные наборы крепления;

- корпус и лицевая решетка соединены без использования винтов, что облегчает обслуживание вентилятора;

- двигатель изготовлен из высокопрочной синтетической смолы и снабжен шариковыми подшипниками, что гарантирует длительный срок эксплуатации;

- материал корпуса и решетки- пластик ABS, который придает им ударопрочность, термо- и УФ-защиту;

- основные элементы вентилятора PUNTO M100/4 LL  подлежат вторичной переработке;

- обладает классическим дизайном, на корпусе предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- класс защиты двигателя- IP X4;

- диапазон рабочих температур- от -5 ºС до +50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 0,6 кг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 T- это стандартный бытовой осевой вентилятор, оснащенный таймером. Предназначен для удаления использованного воздуха через воздуховод (не более 4 м длиной) или напрямую наружу через стену (потолок).

Может быть использован во всевозможных бытовых помещениях: от комнаты и офиса до ванной и небольшой кухни.

Особенности:

- монтаж осуществляется на стене или, с помощью дополнительного набора креплений, на потолке;

- самый легкий в обслуживании среди бытовых вентиляторов от VORTICE, благодаря простому (без использования винтов) соединению корпуса и лицевой решетки;

- двигатель оснащен подшипниками скольжения; изготовлен из высококачественной синтетической смолы;

- большинство остальных элементов вентилятора изготовлены из ударопрочного, термо- и Уф-стойкого пластика ABS, что обеспечивает эргономичность моделей данной серии;

- как и другие модели серии PUNTO, VORTICE PUNTO M100/4 T экологичен (подвержен вторичной переработке);

- классический дизайн, незаметный и продуманный;

- цвет- белый;

- работает при температурах до +50ºС;

- влагозащищен (IP X4- от брызг прямого направления);

- масса- 0,6 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 T LL- это усовершенствованная модель вентилятора серии PUNTO, дополнительно оснащенная таймером и двигателем на шариковых подшипниках. Осуществляет вентиляцию различных помещений бытового назначения путем удаления отработанного воздуха напрямую через стену (потолок) или через воздуховод длиной не более 4 м.

Прекрасно подойдет для использования в жилых комнатах, офисах, складских и подсобных помещениях, а также помещениях с повышенной влажностью воздуха (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- основной вид монтажа VORTICE PUNTO M100/4 T LL- настенный, также возможно крепление на потолке (с помощью дополнительного комплекта винтов);

- укомплектован таймером, отсрачивающим прекращение работы вентилятора на срок от 3 до 20 минут;

- двигатель сделан из специальной синтетической смолы и оснащен шариковыми подшипниками, которые увеличиваю срок службы вентилятора (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- корпус и лицевая решетка изготовлены из ударопрочного и термостойкого пластика ABS и скреплены между собой без винтов, что облегчает обслуживание устройства;

- VORTICE PUNTO M100/4 T LL не вредит окружающей среде, благодаря возможности вторичной переработки основных частей;

- классический эргономичный дизайн, предусматривающий, в том числе, отверстия для вывода кабеля;

- цвет- белый;

- рабочие температуры варьируются от -5ºС до +50ºС;

- защищен от брызг воды (IP X4);

- масса- 0,6 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 A- модель вентилятора серии PUNTO от итальянской компании VORTICE, решетка которой оснащена автоматическими жалюзи для удобства использования. Удаляет отработанный воздух через воздуховод (до 4 м длиной) или напрямую через стену.

Отличное решение для вентиляции практически любых помещений бытового и подсобного назначения, в том числе и с повышенной влажностью воздуха: офисов, жилых комнат, складов, ванных, небольших кухонь и т.д.

Особенности:

- возможен настенный, оконный и потолочный монтаж (на окне и потолке- с помощью дополнительного комплекта крепления);

- корпус и лицевая решетка изготовлены из ABS пластика, обеспечивающего прочность и термостойкость вентилятора;

- материал двигателя- специальная синтетическая смола, обеспечивает дополнительную защиту от ударов; двигатель данной модели выпускается на подшипниках скольжения;

- и двигатель, и решетка с корпусом подлежат вторичной переработке, что характеризует VORTICE PUNTO M100/4 A как экологичное устройство;

- обладает классическим дизайном; цвет- белый;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 0,6 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 A LL- это бытовой вентилятор настенного или оконного монтажа. Основными особенностями данной модели являются автоматизированные жалюзи фронтальной решетки и длительный срок службы. 

Предназначен для вентиляции бытовых и подсобных помещений (небольших кухонь, ванных, санузлов, комнат, офисов, складов и т.д.) путем удаления воздуха напрямую через вентиляционное отверстие (на стене, в окне или в потолке) или через воздуховод до 4 м длиной.

Особенности:

- монтируется на стене, потолке или окне;

- двигатель на шариковых подшипниках обеспечивает длительный срок службы вентилятора (минимум 30000 часов). Изготовлен из синтетической смолы;

- корпус и решетка изготовлены из пластика ABS; корпус оснащен отверстиями для вывода кабеля, решетка- автоматическими жалюзи;

- VORTICE PUNTO M100/4 A LL подлежит вторичной переработке;

- классический дизайн делает вентилятор малозаметным;

- степень защиты двигателя- IP X4 (защита от брызг жидкости);

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 0,6 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO M100/4 AT является надежным и удобным в использовании устройством. Снабжен таймером и автоматическими жалюзи на лицевой решетке. 

Рекомендован к использованию в помещениях бытового и подсобного назначения, прекрасно вентилирует как комнаты и склады, так и небольшие кухни с санузлами.

Особенности:

- может быть смонтирован в трех различных вариациях: на стене, потолке или окне. Воздух при этом выбрасывается либо напрямую через вентиляционное отверстие, либо в воздуховод (до 4 м длиной);

- VORTICE PUNTO M100/4 AT изготовлен из ударопрочного и термостойкого пластика ABS (решетка и корпус) и синтетической смолы (двигатель). Все материалы являются вторично перерабатываемыми, что поддерживает экологию;

- снабжен таймером, автоматизирующим работу вентилятора относительно освещения, при этом позволяет задержать прекращение работы устройства на срок от 3 до 20 минут после выключения света;

- обладает эргономичным дизайном, предусматривающим также отверстия для вывода кабеля в корпусе;

- VORTICE PUNTO M100/4 AT защищен от попадания внутрь жидкости (степень защиты двигателя- IP X4);

- рабочая температура до 50 ºС;

- масса- 0,6 кг.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M100/4 AT HCS LL - это бытовой вентилятор настенного или оконного монтажа. Характеризуется самой полной комплектацией, в сравнении с другими моделями вентиляторов серии PUNTO: оснащен таймером, гигроскопом, автоматическими жалюзи фронтальной решетки и двигателем на шариковых подшипниках.

Рекомендован для вентиляции жилых комнат, офисов, подсобных помещений, а также помещений с повышенным уровнем влажности (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- длительный срок эксплуатации данной модели обеспечивает двигатель на шариковых подшипниках (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- работа вентилятора VORTICE PUNTO M100/4 AT HCS LL автоматизирована относительно влажности воздуха посредством гигростата (запускает вентилятор при влажности выше 65%);

- таймер автоматизирует работу вентилятора относительно освещения при влажности меньше 65% (в этом случает работа VORTICE PUNTO M100/4 AT HCS LL зависит от гигростата, см. выше);

- вентилятор легок в уходе и обслуживании, благодаря простому (без винтов) соединению лицевой решетки и корпуса;

- монтируется на потолок, окно или на стену с выбросом воздуха напрямую или через вентиляционную трубу (до 4 м длиной);

- материал двигателя- специальная синтетическая смола, оснащен шариковыми подшипниками, продлевающими срок службы (минимум 30000 часов);

- корпус и защитная решетка изготовлены из ABS пластика, который обеспечивает ударопрочность и термо- и УФ-стойкость вентилятора;

- обладает классическим дизайном, цвет- белый;

- бесперебойно работает при температуре до +50ºС;

- защищен от проникновения жидкости;

- практически все элементы VORTICE PUNTO M100/4 AT HCS LL подлежат вторичной переработке;

- вес- 0,6 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5- представляет собой классическую модель бытового вентилятора настенного монтажа. Применяется для удаления отработанного воздуха через стену, потолок или воздуховод (не более 4 м длиной). 

Может быть использован в различных бытовых и подсобных помещениях, в том числе, с высоким уровнем влажности: на небольших кухнях, в ванных, санузлах, в жилых комнатах, офисах и т.д.

Особенности:

- монтаж осуществляется на потолке, стене или окне (в последних двух случаях применяются дополнительные комплекты крепления);

- лицевая решетка и корпус крепятся без винтов, благодаря чему за вентилятором PUNTO M100/4 легок в уходе;

- основные детали изготовлены из прочной синтетической смолы (двигатель); корпус и решетка- из ударопрочного и термостойкого пластика ABS;

- двигатель оснащен подшипниками скольжения;

- после переработки детали могут использоваться вторично, что делает вентилятор VORTICE PUNTO M120/5 экологичным;

- обладает универсальным и эргономичным дизайном, предусматривающим, ко всему прочему, отверстия для вывода кабеля;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 0,8 кг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 LL - это бытовой вентилятор настенного монтажа, дополнительно укомплектованный двигателем на шариковых подшипниках, что обеспечивает длительный срок его службы. Воздух выбрасывается прямо через стену наружу или в воздуховод (давления вентилятора хватает на выброс воздуха только в шахты до 4 м длиной).

Будет отличным решением для небольших кухонь, ванных, санузлов, офисов, задымленных комнат типа помещения для курения и т.д.

Особенности:

- монтируется на стене, потолке или окне; при потолочном и оконном монтаже используются дополнительные наборы крепления;

- корпус и лицевая решетка VORTICE PUNTO M120/5 LL скрепляются без использования винтов, что облегчает обслуживание вентилятора;

- двигатель изготовлен из высокопрочной синтетической смолы и снабжен шариковыми подшипниками, что гарантирует минимум 30000 часов бесперебойной эксплуатации;

- материал корпуса и решетки- пластик ABS, который обеспечивает им ударопрочность, термо- и УФ-защиту;

- основные элементы вентилятора VORTICE PUNTO M120/5 LL  подлежат вторичной переработке;

- обладает классическим дизайном, на корпусе предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- класс защиты двигателя- IP X4;

- диапазон рабочих температур- от -5 ºС до +50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 0,8 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 T- это стандартный бытовой осевой вентилятор, дополнительно оснащенный таймером. Предназначен для удаления отработанного воздуха через вентиляционную шахту (не более 4 м длиной) или напрямую через стену (потолок).

Может быть использован во всевозможных бытовых помещениях: от комнаты и офиса до ванной или небольшой кухни.

Особенности:

- монтаж осуществляется на стене а также, с помощью дополнительного набора креплений, на потолке или окне;

- самый легкий в обслуживании среди бытовых вентиляторов от VORTICE, благодаря простому (без использования винтов) и, в то же время, надежному, соединению корпуса и лицевой решетки;

- двигатель оснащен подшипниками скольжения; изготовлен из высокопрочной синтетической смолы;

- большинство остальных элементов вентилятора изготовлены из ударопрочного, термо- и Уф-стойкого пластика ABS;

- как и другие модели серии PUNTO, VORTICE PUNTO M120/5 T экологичен (подвержен вторичной переработке);

- классический и продуманный дизайн;

- цвет- белый;

- работает при температурах до +50ºС;

- влагозащищен (IP X4- от брызг прямого направления);

- масса- 0,8 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 T LL- это улучшенная модель серии PUNTO, оснащенная таймером и двигателем на шариковых подшипниках. Осуществляет вентиляцию различных помещений бытового назначения путем удаления отработанного воздуха напрямую через стену (потолок) или через воздуховод длиной не более 4 м.

Отлично подойдет для использования в жилых комнатах, офисах, складских и подсобных помещениях, а также помещениях с повышенной влажностью воздуха (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- крепится на стену; также возможен оконный и потолочный монтаж с использованием дополнительных комплектов крепления;

- укомплектован таймером, отодвигающим прекращение работы вентилятора на срок от 3 до 20 минут (относительно освещения);

- двигатель изготовлен из прочной синтетической смолы и оснащен шариковыми подшипниками, которые увеличиваю срок службы вентилятора (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- корпус и лицевая решетка сделаны из ударопрочного и термостойкого пластика ABS и скреплены между собой без винтов, что облегчает обслуживание VORTICE PUNTO M120/5 T LL;

- Вентиляторы серии PUNTO не вредят окружающей среде, благодаря возможности вторичной переработки основных частей;

- классический и эргономичный дизайн предусматривает, в том числе, отверстия для вывода кабеля;

- цвет- белый;

- рабочие температуры варьируются от -5ºС до +50ºС;

- защищен от брызг воды (IP X4);

- масса- 0,8 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 A- вентилятор серии PUNTO итальянской компании VORTICE, особенностью которого являются автоматические жалюзи фронтальной решетки. Очищает помещение от отработанного воздуха через воздуховод (до 4 м длиной) или напрямую через стену.

Отличное решение для вентиляции практически любых помещений бытового и подсобного назначения, в том числе, и с повышенной влажностью воздуха: офисов, жилых комнат, складов, ванных, небольших кухонь и т.д.

Особенности:

- возможен настенный, оконный и потолочный монтаж (в последних случаях- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- корпус и лицевая решетка изготовлены из ABS пластика, обеспечивающего прочность, и термо- и УФ-стойкость вентилятора;

- материал двигателя- специальная прочная синтетическая смола, которая обеспечивает дополнительную защиту от ударов; двигатель модели PUNTO M120/5 A выпускается на подшипниках скольжения;

- большинство элементов вентилятора подлежит вторичному использованию, что характеризует VORTICE PUNTO M120/5 A как экологичное устройство;

- обладает классическим дизайном; цвет- белый;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 0,8 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 A LL- это осевой вентилятор бытового назначения. Помимо основной комплектации, в данной модели присутствуют автоматизированные жалюзи фронтальной решетки и двигатель на шариковых подшипниках. 

Предназначен для вентиляции бытовых и подсобных помещений (небольших кухонь, ванных, санузлов, комнат, офисов, складов и т.д.) путем удаления воздуха напрямую через вентиляционное отверстие (на стене, в окне или в потолке) или через воздуховод до 4 м длиной.

Особенности:

- монтаж осуществляется на стене, на окне или на потолке (потолочный и оконный- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- ультранадежный двигатель с длительным сроком службы, благодаря оснащению шариковыми подшипниками и прочной синтетической смоле, являющейся материалом для его изготовления;

- корпус и решетка изготовлены из пластика ABS, благодаря чему их можно охарактеризовать как прочные, термостойкие и нечувствительные к излучениям детали; корпус дополнительно оснащен отверстиями для вывода кабеля, решетка- автоматическими жалюзи;

- VORTICE PUNTO M120/5 A LL подлежит вторичной переработке;

- классический дизайн делает вентилятор малозаметным и подходящим практически к любому интерьеру;

- степень защиты двигателя- IP X4 (защита от брызг жидкости);

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 0,8 кг.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO M120/5 AT является очень удобным в использовании устройством, благодаря входящим в комплектацию модели таймеру и автоматическим жалюзи фронтальной решетки. 

Рекомендован к использованию в помещениях бытового и подсобного назначения, прекрасно вентилирует как комнаты и склады, так и небольшие кухни или санузлы.

Особенности:

- три варианта монтажа: на стене, потолке или окне; отработанный воздух выбрасывается либо напрямую через вентиляционное отверстие, либо в воздуховод (до 4 м длиной);

- VORTICE PUNTO M120/5 AT изготовлен из ударопрочного и термостойкого пластика ABS (решетка и корпус) и синтетической прочной смолы (двигатель).

- все материалы, использованные в вентиляторах серии PUNTO, являются вторично перерабатываемыми, что поддерживает экологию;

- снабжен таймером, автоматизирующим работу вентилятора относительно освещения, при этом позволяет задержать прекращение работы устройства на срок от 3 до 20 минут после выключения света;

- VORTICE PUNTO M120/5 AT обладает классическим дизайном, предусматривающим также отверстия для вывода кабеля в корпусе;

- защищен от попадания внутрь жидкости (степень защиты двигателя- IP X4);

- рабочая температура до 50 ºС;

- масса- 0,8 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO M120/5 AT LL обладает одной из самых полных комплектаций среди моделей данной серии от VORTICE, которая включает в себя двигатель на шариковых подшипниках, автоматические жалюзи на лицевой решетке и таймер.

Предназначен для использования в различных помещениях, в том числе, с повышенной влажностью воздуха: небольших кухнях, санузлах, офисах, складах, комнатах и т.д.

Особенности:

- конструкция предусматривает три различных варианта монтажа: настенный, оконный и потолочный (на потолке и окне- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- двигатель на шариковых подшипниках обеспечивает длительный срок службы; изготовлен из синтетической смолы;

- корпус и лицевая решетка изготовлены из ударопрочного, стойкого к излучениям и химическим веществам пластика ABS, корпус оснащен отверстиями для вывода кабеля, решетка- автоматическими жалюзи. Имеют прочный и простой способ скрепления между собой (без винтов), что делает эксплуатацию и уход за вентилятором еще более удобными;

- укомплектован таймером, откладывающим завершение работы VORTICE PUNTO M120/5 AT LL на 3-20 минут (заводская установка- 3 минуты) относительно освещения;

- белый цвет и классический дизайн обеспечивают малозаметность и универсальность VORTICE PUNTO M120/5 AT LL;

- предотвращает попадание внутрь брызг жидкости (IP X4);

- характеризуется широким диапазоном рабочих температур (от -5ºС до +50ºС);

- масса- 0,8 кг.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M120/5 AT HCS LL - это бытовой вентилятор настенного или оконного монтажа, является наиболее эргономичной моделью в серии PUNTO типоразмера 120/5: оснащен таймером, гигроскопом, автоматическими жалюзи фронтальной решетки и двигателем на шариковых подшипниках.

Рекомендован для вентиляции жилых комнат, офисов, подсобных помещений, а также помещений с повышенным уровнем влажности (небольшие кухни, санузлы и т.д.).

Особенности:

- длительный срок эксплуатации данной модели обеспечивают шариковые подшипники, которыми оснащен двигатель (минимум 30000 часов бесперебойной работы);

- оснащен гигростатом, который автоматизирует работу PUNTO M120/5 AT HCS LL относительно влажности воздуха (запускает вентилятор при влажности выше 65%);

- таймер автоматизирует работу вентилятора относительно освещения при влажности меньше 65%;

- VORTICE PUNTO M120/5 AT HCS LL легок в уходе и обслуживании, благодаря простому (без винтов) соединению лицевой решетки и корпуса;

- монтируется на потолок, окно или на стену с выбросом воздуха напрямую или через вентиляционную трубу (до 4 м длиной);

- материал двигателя- специальная синтетическая смола, обеспечивающая его прочность;

- корпус и защитная решетка изготовлены из ABS пластика, который обеспечивает ударопрочность и термо- и УФ-стойкость вентилятора;

- обладает классическим дизайном, цвет- белый;

- бесперебойно работает при температуре до +50ºС;

- защищен от проникновения жидкости;

- практически все элементы VORTICE PUNTO M120/5 AT HCS LL подлежат вторичной переработке;

- вес- 0,8 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M150/6- представляет собой бытовой вентилятор настенного монтажа. Вентиляторы данного типоразмера являются самыми мощными из серии PUNTO.

Применяется для удаления отработанного воздуха через стену, потолок или воздуховод (не более 4 м длиной). 

Может быть использован в различных бытовых и подсобных помещениях, в том числе, с высоким уровнем влажности: на небольших кухнях, в ванных, санузлах, в жилых комнатах, офисах и т.д.

Особенности:

- монтируется на потолке, стене или окне (в последних двух вариантах применяются дополнительные комплекты крепления);

- лицевая решетка и корпус скрепляются без винтов, благодаря чему вентилятор PUNTO M150/6 легок в уходе;

- двигатель изготовлен из прочной синтетической смолы; корпус и решетка- из ударопрочного и термостойкого пластика ABS;

- двигатель данной модели выпускается на подшипниках скольжения;

- после переработки детали могут использоваться вторично, что делает вентилятор VORTICE PUNTO M150/6 экологичным;

- обладает универсальным и продуманным дизайном, предусматривающим отверстия для вывода кабеля в корпусе;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 1,1 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M150/6 LL - это осевой вентилятор бытового назначения, отличительной особенностью среди других вентиляторов серии которого является двигатель на шариковых подшипниках, обеспечивающий длительный срок службы модели.

Отработанный воздух выбрасывается прямо через стену наружу или в воздуховод (давления вентилятора хватает на выброс воздуха только в шахты до 4 м длиной).

Будет отличным решением для небольших кухонь, ванных, санузлов, офисов, задымленных комнат типа помещения для курения и т.д.

Особенности:

- типоразмер 150/6, к которому относится PUNTO M150/6 LL, характеризуется наибольшей производительностью среди других вентиляторов серии PUNTO;

- монтируется в разных вариантах: на стене, потолке или окне; при потолочном и оконном монтаже используются дополнительные наборы крепления;

- корпус и лицевая решетка вентилятора скрепляются без использования винтов, что облегчает обслуживание;

- двигатель VORTICE PUNTO M150/6 LL изготовлен из высокопрочной синтетической смолы и снабжен шариковыми подшипниками, что гарантирует минимум 30000 часов эксплуатации;

- материал корпуса и решетки- пластик ABS, который обеспечивает им ударопрочность, термо- и УФ-защиту;

- основные элементы вентилятора подлежат вторичной переработке;

- PUNTO M150/6 LL обладает классическим дизайном, на корпусе предусмотрены отверстия для вывода кабеля;

- класс защиты двигателя- IP X4;

- диапазон рабочих температур- от -5 ºС до +50 ºС;

- белого цвета;

- масса- 1,1 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M150/6 T- это стандартный вентилятор серии PUNTO, дополнительно укомплектованный таймером. Предназначен для удаления отработанного воздуха через вентиляционную шахту (не более 4 м длиной) или напрямую через стену (потолок).

Отличается широким кругом использования: от комнаты и офиса до ванной или небольшой кухни. Так как вентилятор VORTICE PUNTO M150/6 T относится к типоразмеру 150/6 и является одной из самых высокопроизводительных моделей из серии PUNTO, это стоит учитывать при выборе: VORTICE PUNTO M150/6 T подойдет для помещений с повышенной задымленностью, запыленностью и т.д.

Особенности:

- монтаж осуществляется на стене а также, с помощью дополнительного набора креплений, на потолке или окне;

- легок в обслуживании и уходе, благодаря простому (без использования винтов) и, в то же время, надежному, соединению корпуса и лицевой решетки;

- двигатель на подшипниках скольжения, изготовлен из высокопрочной синтетической смолы;

- большинство остальных элементов вентилятора (корпус, решетка) изготовлены из ударопрочного, термо- и Уф-стойкого пластика ABS;

- как и все модели серии PUNTO, VORTICE PUNTO M150/6 T создан поддерживающим экологию (подвержен вторичной переработке);

- обладает эргономичным классическим дизайном- удобным и универсальным для различных интерьеров;

- цвет- белый;

- работает при температурах до +50ºС;

- влагозащищен (IP X4- от брызг прямого направления);

- масса- 1,1 кг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO M150/6 A- это осевой вентилятор бытового назначения, который отличается наличием автоматических жалюзи на фронтальной решетке. Освобождает помещение от отработанного воздуха через воздуховод (до 4 м длиной) или напрямую через стену.

Будет эффективен при повышенной задымленности и запыленности, благодаря высокой производительности, хорошее решение для вентиляции практически любых помещений бытового и подсобного назначения, в том числе, и с повышенной влажностью воздуха: офисов, жилых комнат, складов, ванных, небольших кухонь и т.д.

Особенности:

- возможны разные варианты монтажа: настенный, оконный и потолочный (в последних случаях- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- корпус и лицевая решетка изготовлены из ABS пластика, обеспечивающего прочность, и термо- и УФ-стойкость деталей;

- материал двигателя- высокопрочная синтетическая смола, выпускается на подшипниках скольжения;

- большинство элементов вентилятора подлежит вторичному использованию, что характеризует VORTICE PUNTO M150/6 A как экологичное устройство;

- обладает классическим дизайном; цвет- белый;

- степень влагозащиты- IP X4;

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 1,1 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор бытового назначения VORTICE PUNTO M150/6 A LL имеет, помимо основной комплектации, автоматизированные жалюзи фронтальной решетки и двигатель на шариковых подшипниках, что делает его удобным и надежным. 

Предназначен для вентиляции бытовых и подсобных помещений (небольших кухонь, ванных, санузлов, комнат, офисов, складов и т.д.) посредством удаления воздуха напрямую через вентиляционное отверстие (на стене, в окне или в потолке) или через воздуховод до 4 м длиной.

Особенности:

- один из самых мощных вентиляторов в серии PUNTO;

- монтаж VORTICE PUNTO M150/6 A LL осуществляется на стене, на окне или на потолке (потолочный и оконный- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- надежный двигатель характеризуется производителем как двигатель с длительным сроком службы, благодаря оснащению шариковыми подшипниками и прочной синтетической смоле, являющейся материалом для его изготовления;

- корпус и решетка изготовлены из пластика ABS, благодаря чему являются прочными, термостойкими и нечувствительными к излучениям детали; корпус дополнительно оснащен отверстиями для вывода кабеля, решетка- автоматическими жалюзи;

- VORTICE PUNTO M150/6 A LL подлежит вторичной переработке;

- внешне вентилятор можно описать как малозаметный и универсальный, благодаря исполнению в классическом стиле и белом цвете;

- степень защиты двигателя- IP X4 (защита от брызг жидкости);

- работает при температурах до 50 ºС;

- масса- 1,1 кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вентилятор VORTICE PUNTO M150/6 AT LL - это надежная, мощная и удобная модель, отличающаяся наличием таймера, автоматических жалюзи решетки и двигателем на шариковых подшипниках.

Предназначен для использования в различных помещениях, в том числе, с повышенной влажностью воздуха: небольших кухнях, санузлах, офисах, складах, комнатах и т.д.

Особенности:

- предусматривается три различных варианта монтажа: настенный, оконный и потолочный (на потолке и окне- с помощью дополнительных комплектов крепления);

- двигатель на шариковых подшипниках обеспечивает длительный срок службы; изготовлен из прочной синтетической смолы;

- корпус и лицевая решетка  ударопрочны, стойки к излучениям и химическим веществам, благодаря пластику ABS, из которого они сделаны;

- корпус оснащен отверстиями для вывода кабеля, решетка- автоматическими жалюзи. Имеют прочный и простой способ скрепления между собой (без винтов), что делает эксплуатацию и уход за вентилятором еще более удобными;

- укомплектован таймером, откладывающим завершение работы VORTICE PUNTO M120/5 AT LL на 3-20 минут (заводская установка- 3 минуты) относительно освещения;

- белый цвет и классический дизайн обеспечивают незаметность и универсальность в различных интерьерах VORTICE PUNTO M150/6 AT LL;

- имеет защиту от попадания внутрь брызг жидкости (IP X4);

- отличается широким диапазоном рабочих температур (от -5ºС до +50ºС);

- масса- 1,1 кг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORTICE PUNTO M150/6 AT HCS LL - это осевой вентилятор бытового назначения, настенного или оконного монтажа, является наиболее укомплектованной моделью в серии PUNTO типоразмера 150/6: оснащен таймером, гигроскопом, автоматическими жалюзи фронтальной решетки и двигателем на шариковых подшипниках.

Также является самым высокопроизводительным (как и все вентиляторы типоразмера серии 150/6) среди других моделей VORTICE PUNTO. Рекомендован для вентиляции жилых комнат, офисов, подсобных помещений, а также помещений с повышенным уровнем влажности (небольшие кухни, санузлы и т.д.) и задымленности.

Особенности:

- длительный срок эксплуатации данной модели обеспечивают шариковые подшипники, которыми оснащен двигатель (минимум 30000 часов работы);

- в комплектацию входит гигростат, автоматизирующий работу VORTICE PUNTO M150/6 AT HCS LL относительно влажности воздуха (запускает работу при влажности выше 65%), что очень удобно в помещениях типа ванных комнат, санузлов и т.д.;

- также имеет таймер, который автоматизирует работу вентилятора относительно освещения при влажности меньше 65%;

- легок в уходе и обслуживании, благодаря простому (без винтов) механизму крепления лицевой решетки и корпуса;

- VORTICE PUNTO M150/6 AT HCS LL монтируется на потолок, окно или на стену с выбросом воздуха напрямую или через вентиляционную трубу (до 4 м длиной);

- материал двигателя- высокопрочная синтетическая смола;

- корпус и защитная решетка изготовлены из ABS пластика, ударопрочного и термо- и УФ-стойкого материала;

- классический дизайн, цвет- белый;

- работает при температуре до +50ºС;

- защищен от проникновения жидкости;

- практически все элементы VORTICE PUNTO M150/6 AT HCS LL подлежат вторичной переработке;

- масса- 1,1 кг.