COUGAR BL является совмещенным датчиком разбития стекла и движения (акустический и пассивный инфракрасный извещатель).
 Особенности:
- радиус действия ИК-датчика - 15 м; акустического -10 м;
- является многоуровневым датчиком (сканирование 4-х горизонтальных проекций);
- монтируется на стену;
-  работает при температурах от -10 ºС до +55 ºС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORION EL-55 является датчиком движения (пассивный инфракрасный извещатель).
Особенности:
- радиус действия ИК-датчика составляет 14 м;
- предусмотрен проход для животных;
- имеется счетчик импульсов и защита от помех;
- компактные размеры: 114х60х50 мм; монтируется на стене;
- надежный и устойчивый к температурному воздействию (рабочие температуры от -10°С до +60°С).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЭРС-ПК 2М является приемно-контрольным прибором с охранной и противопожарной функциями.
Особенности:
- предусмотрено 2 шлейфа, в каждый из которых возможно подключение пожарных и охранных извещателей любых типов;
- металлический корпус;
- повышенная помехоустойчивость;
- возможно использование совместно с регистратором событий от ВЭРС;
- масса без аккумулятора- 4 кг;
- размеры, мм: 270×135×90;
- рабочие температуры от +5 ºС до +50 ºС;
- питание от аккумуляторной батареи или от электросети (220 В);
- в комплекте поставки 2 электронных ключа.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЭРС-ПК 4М(4П) - это прибор, контролирующий шлейфы, выходящие к пожарным или охранным оповещателям.
Особенности:
- имеется 2 исполнения прибора - с металлическим (М) и пластиковым (П) корпусом;
- 4 шлейфа сигнализации, которые поддерживают любые типа оповещателей;
- вывод тревожных оповещений (ПОЖАР/ТРЕВОГА) на релейные выходы;
- высокая точность пожарных оповещателей (производится перезапрос);
- система управления прибора защищена от несанкционированного доступа (с помощью электронного ключа, поставляемого в комплекте);
- работа от сети (220 В) или от аккумулятора;
- рабочие температуры с аккумулятором: -10 ºС...+50 ºС; без аккумулятора: -30 ºС...+50 ºС;
- масса ВЭРС-ПК 4М(4П) без аккумулятора- 4 кг;
- размеры, мм: 270×135×90.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЭРС-ПК 8М(8П) осуществляет охранную и/или пожарную сигнализацию путем контроля за выводными шлейфами. Вывод оповещений (в случае трактовки сигнала со шлейфов как ПОЖАР/ТРЕВОГА) происходит на релейные выходы.
Особенности:
- имеет 8 шлейфов сигнализации с возможностью подключения практически любых оповещателей;
- выпускается в 2-х вариантах комплектации: с металлическим (обозначен "М") или пластиковым ("П") корпусом;
- пожарные оповещения контролируются повторным запросом;
- работа от сети (220 В) или от аккумулятора;
- рабочие температуры с аккумулятором: -10 ºС...+50 ºС; без аккумулятора: -30 ºС...+50 ºС;
- размеры, мм: 270×135×90;
- масса - 4 кг
- в комплектации - 2 электронных ключа, защищающие управление прибора от несанкционированного доступа.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЭРС-ПК 16М(16П) - контрольный аппарат для охранно-пожарной сигнализации. Как и в других версиях ВЭРС, контроль путем считывания информации с выводных шлейфов (у данной модели их 16). Оповещение выдается в случае трактовки информации как "ПОЖАР/ТРЕВОГА" и выводится на релейные выходы.
Особенности:
- поддерживает любый типы оповещателей;
- количество шлейфов сигнализации- 16;
- два варианта исполнения- с пластиковым или металлическим корпусом;
- отличается повышенной точностью пожарных извещений (они запрашиваются повторно);
- работает как от сети (220 В), так и от аккумулятора;
- стабильно функционирует при температурах окружающей среды от -10 ºС до +50 ºС; без аккумулятора нижний порог опускается до -30 ºС;
- размеры, мм: 240×320×95;
- масса - 4 кг
- ВЭРС-ПК 16М(16П) защищен от несанкционированного управления электронной блокировкой (снимается электронными ключами, идущими в комплекте).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЭРС-ПК 24М - приемно-контрольный прибор, сконструированный для охранно-пожарной сигнализации. Звуковой или световой сигнал подается на извещатели при считывании шлейфами с оповещателей информации типа ПОЖАР/ТРЕВОГА.
Особенности:
- имеется 24 контрольных шлейфа сигнализации, что делает прибор подходящим для средних коммерческих помещений;
- поддерживаются все типы оповещателей;
- металлический корпус;
- питание от сети в 220 В или от аккумулятора. Также имеется встроенный резервный источник питания, что делает прибор еще надежнее;
- высокая точность пожарных извещателей (выполняется перезапрос шлейфа);
- работает при температурах от -10 ºС до +50 ºС - с аккумулятором; и от -30 ºС до +50 ºС- без него;
- максимальная масса без аккумулятора- 4 кг;
- габариты, мм: 270х135х90;
- в комплектацию ВЭРС-ПК 24М входят 2 электронных ключа для контроля от несанкционированного доступа к прибору.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-2 - приемно-контрольный охранно-пожарный прибор на 2 шлейфа сигнализации. Предназначен для охраны различных объектов от пожара и несанкционированного проникновения (выдача сигнала на звуковой и световой индикаторы).
Особенности:
- 7 встроенных режимов, а также возможность индивидуального программирования защиты (с помощью входящего в комплект программатора режимов);
- возможность автономной охраны;
- электронные ключи от несанкционированного управления (2 ключа в комплектации, возможность использования- до 50 ключей);
- рабочие температуры- от +5 ºС до +45 ºС;
- масса- 2 кг;
- размеры, мм: 285х210х87;
- является победителем конкурса "100 лучших товаров России" 2001 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-3 предназначен для охраны от несанкционированного проникновения и пожара путем оповещения при наличии соответствующих показателей на шлейфах сигнализации. 
Особенности:
- 3 шлейфа сигнализации (могут быть охранными или пожарными);
- 10 режимов работы;
- автоматический контроль состояния шлейфов, а также режим быстрой диагностики для проверки светодиодных и звуковых индикаторов;
- встроенный источник резервного питания; защита от сильного разряжения аккумулятора;
- ГРАНИТ-3 работает с токопотребляющими (10-25 В) извещателями (подключаются на релейные выходы);
- электронная блокировка несанкционированного доступа (2 ключа в комплекте);
- максимальный вес без аккумулятора- 2,5 кг;
- габариты, мм: 285х210х80;
- срок службы (по данным производителя)- не менее 10 лет;
- рабочие температуры: -30 С...+50 С (без аккумулятора).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-4 является приемно-контрольным прибором с охранно-пожарными функциями. Используется для охраны объектов от пожара и несанкционированного проникновения.
Особенности:
- имеет 4 шлейфа сигнализации, что расширяет площадь действия прибора;
- 7 встроенных режимов защиты;
- наличие программатора в комплекте, что позволяет легко создавать индивидуальные режимы защиты
- автономное действие прибора с подачей оповещений на центральный пункт;
- электронный замок для защиты управления (2 ключа в комплекте);
- работает при температурах от +5 ºС до +45 ºС;
- масса- 2 кг;
- размеры, мм: 285х210х87;
- имеется резервный источник питания;
- включен в "Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению" (решение технической комиссии ГУВО МВД РФ от 17.12.03 г.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-5 является приемно-контрольным прибором охранно-пожарного назначения и позволяет подключить до 5 шлейфов сигнализации.
Особенности:
- 10 встроенных режимов работы облегчают использование прибора и характеризуют его широкие возможности;
- имеет защиту от глубокого разряжения аккумулятора, что продлевает срок его службы, а также резервный источник питания, что гарантирует стабильность и надежность работы;
- ГРАНИТ-5 имеет кнопку ТЕСТ, которая запускает режим быстрой диагностики выходных индикаторов, а также систему автоматического контроля состояния шлейфов;
- аппарат имеет электронный замок (2 ключа входят в комплектацию, кроме того, возможно дополнительное использование до 50 ключей), который блокирует доступ к управлению посторонним лицам;
- вес - 2,5 кг;
- размеры, мм: 285х210х80;
- работает в диапазоне температур от -30 ºС (с аккумулятором от -10 ºС) до +50 ºС;
- минимальный срок эксплуатации - 10 лет.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-8 разработан для осуществления сигнализации путем взаимодействия с охранными и пожарными извещателями. 
Особенности:
- 8 раздельно управляемых шлейфов сигнализации; также возможно групповое управление;
- 10 рабочих режимов (выбираются с помощью установленных на плате перемычек);
- по величине сопротивления контролируется состояние шлейфов; 
- автоматическое переключение на резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети;
- автоматическое отключение аккумулятора при низком уровне его заряда, что повышает срок его службы;
- 9 видов извещений, подающихся на выходные реле, позволяют точно определить проблему;
- система электромеханической блокировки ГРАНИТ-8 (в комплекте 2 ключа) предотвращает посторонний доступ к системам управления аппарата;
- вес - 2,5 кг;
- размеры, мм: 285х210х80;
- рабочие температуры: -30 ºС ... +50 ºС;
- срок эксплуатации - 10 лет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-16 - один из наиболее крупных аппаратов приемно-контрольной сигнализации в серии ГРАНИТ. Ориентирован, прежде всего, на охранно-пожарную защиту средних и крупных помещений. 
Особенности:
- имеется 16 шлейфов сигнализации с возможностью раздельного и группового их управления;
- в комплекте поставки ГРАНИТ-16 идет ПО- программатор KeyProg, который также позволяет задать индивидуальные или общие для всех ШС параметры (программирование осуществляется с помощью USB- или электронного ключа);
- взаимодействие с токопотребляющими извещателями по контактным реле (4 канала);
- 9 видов извещений; также добавлена возможность подключения речевого и светозвукового извещателей компании "Сибирский Арсенал";
- усилена защита от несанкционированного проникновения: помимо электронных ключей, присутствует защита паролем (комбинация четырех кнопок);
- присутствует режим быстрой диагностики выходных индикаторов и система контроля состояния ШС;
- вес - 2,5 кг;
- размеры, мм: 285х210х80;
- гарантируется стабильная работа ГРАНИТ-16 при температуре от -30 ºС (с аккумулятором от -10 ºС) до +50 ºС;
- минимальный срок эксплуатации - 10 лет;
- эргономичная пленочная клавиатура.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГРАНИТ-24 является самым крупным устройством среди аппаратов приемно-контрольной сигнализации в серии ГРАНИТ. Рассчитан на использование в средних и крупных зданиях, в т.ч. коммерческих.
Особенности:
- количество шлейфов сигнализации - 24;
- имеется возможность группового или индивидуального управления и программирования шлейфов;
- программирование осуществляется посредством идущей в комплекте программы KeyProg;
- ГРАНИТ-24 имеет 4 канала взаимодействия с извещателями;
- 9 вариантов извещений; 
- защита от постороннего проникновения в систему управления прибором осуществляется посредством пароля (комбинация 4-х кнопок) и ключа Touch memory (2 в комплекте);
- система диагностики состояния шлейфов сигнализации и индикаторов оповещения (кнопка ТЕСТ);
- вес - 2,5 кг;
- размеры, мм: 285х210х80;
- ГРАНИТ-24 стабильно работает при температурах от -30 ºС (с аккумулятором от -10 ºС) до +50 ºС;
- срок эксплуатации - 10 лет;
- оснащен пленочной клавиатурой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОТА (вар.2.0) является приемно-контрольным охранно-пожарным устройством и отличается надежностью и просты алгоритмом действия.
Особенности:
- разработан для контроля 1 шлейфа сигнализации;
- программируется с помощью перемычек на плате;
- питание от сети в 220 в, а также от встроенного аккумулятора (время работы в дежурном режиме составляет 24 часа);
- пластиковый корпус эргономичного дизайна;
- размеры, мм: 240х200х70;
- рабочие температуры: -30 ºС...+50 ºС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОТА (вар.1.0) предназначен для осуществления автономной или централизованной (с передачей сигналов на центральный пункт) охранно-пожарной сигнализации. Хорошее решение для небольших помещений, которым необходима простая и надежная охранная система, в т.ч квартир и дач.
Особенности:
- контролирует 1 шлейф сигнализации;
- возможно программирование с помощью перемычек на плате (6 штук в комплекте);
- питание от сети в 220 в (круглосуточный режим работы), а также от встроенного аккумулятора (время работы в дежурном режиме составляет 24 часа);
- металлический корпус, компактные размеры;
- размеры, мм: 190х190х60;
- рабочие температуры: -30 ºС...+50 ºС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АРМ ОРИОН ПРО 1.10 - это программное обеспечение, предназначенное для управления приборами охраны, их настройки и ограничения доступа, а также доступом к их работе, контроля за извещениями от приборов и т.д. Программа характеризуется широчайшими возможностями и удобством в использовании.
Особенности:
- расширенное управление: объединение в сеть множества портов, их взаимодействие и т.д.;
- модульная архитектура, позволяющая организовывать одно и более рабочих мест, а также наращивать возможности системы;
- гибкость: множество индивидуальных настроек дают возможность спроектировать каждый модуль;
- надежность обеспечивается системами сохранения и восстановления данных при обрыве связи или питания.
Некоторые возможности системы:
графическое отображение планов помещения, а также систем охраны на них; продуманные системы авторизации и прав доступа; ведение отчетов; централизованное управление охранно-пожарными системами; создание всевозможных баз данных; учет рабочего времени; возможность локальной работы и многое другое.
Системные требования (зависят от целей использования):
минимальные: Pentium IV 2.4, 512 Мб RAM
максимальные: Core II Duo 2.0, 2048 МБ RAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АРМ Орион 1.0 КД - это программа, целью которой является управление и автоматизирование процессов сигнализации. Является надежным, удобным и обладающим  широкими возможностями программным обеспечением.

Некоторые возможности АРМ Орион 1.0 КД:
пртоколирование событий систем сигнализации; отображение пожарно-охранных приборов на схеме помещения; ведение информационных карточек по каждому элементу системы, а также по сотрудникам; учет рабочего времени; администрирование баз данных (в т.ч. возможность удаленного администрирования) и многое другое.

Системные требования:
Pentium IV, 256 MB RAM

Цена системы зависит от количества подключаемых устройств и дополнительных модулей.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приемно-контрольный прибор охранной, пожарной и тревожной сигнализации, рассчитанный на средние и крупные организации.
Особенности:
- имеет 20 шлейфов, поддерживающих все виды извещателей;
- 37 тактик управления каждого шлейфа сигнализации (программируемая логика);
- контроль состояния шлейфов (по сопротивлению, с дальнейшей передачей информации на пульт или АРМ "Орион");
- основной и резервный источники питания с несвязанными линиями энергопотребления (не сказываются на работоспособности друг друга);
- контроль внешних реле оповещателей (на случай обрыва или короткого замыкания);
- возможность использования ключей Touch Memory (при подключении считывателя);
- внутренняя память на 64 события;
- рабочие температуры:-30 С...+50 С;
- размеры, мм:
"Сигнал-20П исп.01 " - 229 х 136 х 41
"Сигнал-20П SMD" - 230 х 135 х 43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СИГНАЛ-20 СЕР. 02 является прибором для осуществления пожарно-охранной сигнализации и подходит для автономной или централизованной работы в различных организациях.
Особенности:
- варианты исполнения с пластиковым или металлическим корпусом;
- может работать как в автономном режиме, так и в составе АМР "Орион";
- имеет 20 шлейфов сигнализации, совместимых со всеми типами извещателей;
- возможность индивидуального и группового программирования ШС, в т.ч. с применением режимов ("Без права снятия с охраны", "Тихая тревога" и др.);
- контроль состояния шлейфов, повышенная защита от ложных срабатываний, в т.ч. прохождения информации на центральный пульт;
- фильтрация входных сигналов СИГНАЛ-20 СЕР. 02 для повышения помехоустойчивости;
- питание от 10,2 до 28 В;
- различное количество датчиков у одного шлейфа (зависит от типа датчика);
- рабочие температуры: -30 С...+50 С;
- размеры, мм: 355 х 160 х 35.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С2000М - это пульт управления системами пожарной и охранной безопасности. Соответственно, используется совместно с приемно-контрольными приборами, осуществляющими эти функции ("Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "Сигнал-20" сер.02 и др.). По сути, является усовершенствованной версией пульта С2000. Характеризуется как удобное в использовании, информативное, надежное и защищенно от несанкционированного доступа устройство.
Особенности:
- пульт С2000М можно использовать на достаточно крупных объектах, засчет увеличенного количества возможных разделов и обозначенных шлейфов (до 2048);
- удобное управление, благодаря возможности объединять разделы в группы, а также возможности текстового обозначения как групп и разделов, так и шлейфов сигнализации;
- жидкокристаллический дисплей-индикатор на 2 строки;
- светодиодный индикаторы событий для эффективного информирования;
- настройка пульта осуществляется либо через АРМ "Орион" от компании Болид, либо программой "pprog.exe";
- внутренняя память С2000М на 1023 сообщения;
- питание от источника постоянного тока с апряжением от 10,2 до 28,4 В;
- рабочая температурная среда: 0...+40 °C
- вес 0,3 кг;
- размеры, мм: 140х114х25.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С2000-СМК является магнитоконтактным адресным извещателем, предназначенным для охраны оконных и дверных проемов. Используется совместно с С2000-КДЛ (при этом адрес извещателя хранится в энергонезависимой зоне памяти). Срабатывает при открытии двери/окна.
- прост в монтаже (поверхностно);
- отличается малыми габаритами (55х10х8 мм) и стандартным универсальным дизайном;
- устойчив к воздействию помехи защищен от ложных срабатываний;
- работоспособность извещателя С2000-СМК проверяется магнитом;
- низкое энергопотребление (не более 0,5 мА);
- рабочие температуры: -30 ºС...+50 ºС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С2000-СТ является адресным охранным поверхностным звуковым извещателем. Направлен на обнаружение разрушений стекол (от 2,5 до 8,0 мм толщиной, а также покрытых полимерной пленкой). Предназначен для совместного функционирования с С2000-КДЛ (до 30 извещателей на 1 прибор) и АРМ "Орион".
Особенности:
- простой автоматический поверхностный монтаж;
- эргономичный дизайн;
- низкое энергопотребление (не больше 2 мА);
- высокая эффективность: устойчив к помехам, чувствительность регулируется на компьютере, имеет защиту от сбоев, а также многоуровневый алгоритм обработки информации;
- имеется тестовый режим работы;
- дальность действия- 6 м;
- стабильная работа при t от -10 до + 45 °С;
- размеры, мм: 75х65х25 мм;
- готовность к работе в течение 10 с после включения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С2000-ИК характеризуется как пассивный инфракрасный адресный охранный извещатель. Предназначен для функционирования совместно с С2000-КДЛ (до 127 извещателей) в составе подсистемы СПИ-2000А или дл явключения в систему "Орион" (для крупных объектов). Используется для пассивного контроля зоны охраны посредством чувствительности к ИФ-излучению. Выгодно отличается от иностранных аналогов по ряду технических и других показателей, является совместной разработкой ЗАО НВП "БОЛИД" и АО "РИЭЛТА"
Особенности С2000-ИК:
- можно охарактеризовать как надежное устройство, благодаря микропроцессорной обработке сигнала и широкому диапазону скоростей движения;
- отлично защищен от помех, в т.ч. в виде движения мелких животных, также не рагирует на перепады освещенности и электромагнитные помехи;
- дальность действия- 10 м;
- низкое энергопотребление (не более 500 мкА);
- рабочие температуры: -30...+50 ºС;
- размеры, мм: 95х65х45.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ручной пожарный электроконтактный адресный извещатель ИПР 513-3А является средством передачи сигнала ПОЖАР (путем разбития/разламывания чувствительного пластикового заграждения). Предназначен для совместного функционирования с С2000-КДЛ (двухпроводная линия связи; адрес- в энергонезависимой зоне памяти; до 40 штук на один прибор).
Особенности:
- эргономичный дизайн: заметный красный цвет и легкость разламывания "окна" (при надавливании легко разламывается);
- простой алгоритм действий уменьшает вероятность помех и неисправностей;
- световая индикация;
- два варианта исполнения: ИПР 513-3А ИСП.01 и ИПР 513-3А ИСП.02 (дополнительно укомплектован разветвительно-изолирующим блоком (БРИЗ), что повышает энергопотребление при срабатывании);
- рабочие температуры: -30...+50 ºС;
- размеры, мм: 100х100х40.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С2000-ИП - это адресно-аналоговый пожарный тепловой извещатель. Принцип действия основан на чувствительности прибора к ИФ-излучению, в результате чего при обнаружении возгарания с выделением тепла он будет выдавать извещение ПОЖАР/НЕИСПРАВНОСТЬ. Предназначен для совместного использования с С2000-КДЛ (двухпроводная линия связи).
Особенности:
- помимо простой выдачи оповещения при превышении максимальной отметки, возможно такжэе измерение градиента температур и его анализ, в т.ч. на основе предыстории;
- совместно с С2000-КДЛ возможно измерение температуры (от -30 до +50 ºС);
- световая индикация всех режимов работы, что позволяет легче определить неисправности;
- надежность (работоспособность С2000-ИП проверяется магнитом);
- рабочие температуры: -30...+50 ºС;
- компактные размеры (вместе с розеткой): 
       диаметр 100 мм
       высота 46 мм.