<head>

<title>Фасадные работы штукатуркой Короед. Технология нанесения</title>

<meta name=”description” content=”Фасадные и отделочные работы декоративной штукатуркой Короед с мраморными гранулами в минеральном составе”>

<meta name=”keywords” content=”декоративная штукатурка Короед, отделка Короедом, короед, цена за работу, стены Короед, фасадная штукатурка Короед, работа с Короедом, штукатурка Короед, фото”>

</head>



<body>

<H1>Фасадные работы штукатуркой «Короед»</H1>


Большинство владельцев собственных домов стремятся к тому, чтобы фасады и стены их домов имели собственную индивидуальность и привлекательный вид. Производители предлагают большое разнообразие отделочных материалов для облицовки фасадов и внутренней отделке помещений. В наши дни люди стали больше внимания уделять экологии помещений и здоровому образу жизни, поэтому все шире применяются безопасные акриловые и гипсовые декоративные штукатурки.

 <h2>Декоративная штукатурка Короед</h2>

Среди таких отделочных материалов выделяется композитная **декоративная штукатурка «Короед»**, в состав которой входит мраморная крошка с размерами гранул от 1.5 до 4.5 мм. Размер гранул определяет область применения штукатурки: смесь с мелкими включениями используется для отделки внутренних стен помещений, а с наиболее большими гранулами - для фасадных отделочных работ. Но самое главное заключается в том, что и на фасадах и внутри дома **отделка Короедом** дает очень красивую необычную текстуру поверхности стен, напоминающую древесину источенную жуками-короедами.

Кроме интересной фактуры, **декоративная штукатурка Короед** имеет еще ряд эксклюзивных достоинств, среди которых:

* минеральная основа, благодаря которой материал отличается легкостью;
* механическая устойчивость, морозостойкость и влагостойкость;
* устойчивость к возгоранию;
* отсутствие вредных компонентов, экологическая безопасность;
* сохранение качества при температурах от -55 до + 60 градусов.
* возможность регулярно мыть фасады и стены, окрашивать их акриловыми и водоэмульсионными красками;
* срок службы до 15 лет.

Наружная или внутренняя **отделка Короедом** доступна каждому штукатуру-любителю, а при отделке фасада штукатуркой **Короед, цена за работу** и стоимость самого материала полностью соответствует качеству и долговечности покрытия.

**Штукатурка Короед, фото** которой есть в каталогах, окрашивается в любые цвета по желанию хозяина дома.

<h2>Работа с Короедом</h2>

Чтобы нанести на **стены Короед**, необходимо их подготовить к проведению штукатурных работ. С помощью инструментов и кистей удаляется пыль, старая краска и имеющиеся пятна. При необходимости поверхность выравнивается песчано-цементным раствором, а затем грунтуются защитным антигрибковым составом и акриловой грунтовкой. После 6-ти часовой просушки, на стены или фасад тонким слоем, который ограничивается размером гранул, шпателями наносится тщательно перемешанная смесь Короеда.

**Фасадная штукатурка Короед** имеет высокую адгезию с бетоном, кирпичом, любыми видами штукатурки, древесно-стружечными и OSB-плитами, создавая широкий спектр рисунков и фактур на их поверхности.

</body>

09.07.15 г. 2400 символов б.п. Уникальность 98%

Скриншот проверки на уникальность <http://joxi.ru/eAOD3O7sgL6Kro>