Стены из гипсокартона своими руками

Стены из гипсокартона – довольно распространенное явление в современном ремонте квартир. Они возводятся довольно быстро и стоят относительно недорого.

Плюсы стен из гипсокартона своими руками. Стены из такого материала очень хорошо скрывают все неровности и позволяют избежать лишней отделки и выравнивания.

Минусы таких стен. Стоит учесть, что если гипсокартон устанавливать по всем правилам, то необходимо делать металлическую обрешетку, а она «съест» часть площади обустраиваемого помещения.

Так ли сложна установка стен из гипсокартона. Нет, монтаж очень простой и быстрый. Единственное, что для этого потребуется – это правильная и точная разметка под несущую конструкцию. Для этого лучше воспользоваться – лазерным уровнем, ну при его отсутствии использовать старый и проверенный метод – с натягивание шнура.

Чтобы стало понятно - насколько проста установка, надо немного разобраться в том из чего состоит конструкция.

Основными для металлической обрешетки является – П- образный профиль. Данный профиль устанавливается по всему периметру возводимой стены. Подробнее – производиться установка на пол, на потолок, на левую и правую стену.

Далее, в пазы П – образного профиля вставляется направляющий профиль, для удобства и надежности он устанавливается через каждые 50-60 сантиметров. Он также прикрепляется к стенам с помощью – прямого подвеса.

Теперь, кажется все становиться понятным.

Точно вымеряется линия. По ней устанавливается П – образный (пристенный) профиль. Он закрепляется на саморезы или дюбеля.

Затем в него вставляется направляющий профиль, он с помощью саморезов по металлу крепится к пристенному профилю.

Затем, согнув, прямые повесы они с помощью дюбелей прикручиваются к стене и с помощью саморезов к направляющему профилю. Все в принципе основное готово.

Теперь можно отмерять необходимый размер листа гипсокартона и устанавливать его на полученную обрешетку. Крепятся они также на саморезы по гипсокартону с шагом в 10-15 сантиметров.