ВОЗВОДИМ ДОМ ПО КИРПИЧИКУ
Выбор вариантов проекта и подбор строительных материалов происходит на этапе разработки. Свойства сохранять тепло препятствуют улетучиванию тепла наружу здания. Поэтому полезные свойства делают стеновые материалы надежными и практичными.
Производимый ООО «Стеновые материалы» полнотелый одинарный керамический кирпич пластического формования, подходит для малоэтажного и высотного строительства, для возведения стен – перегородок, а также применяется для кладки фундамента.
Керамический кирпич изготовлен согласно ГОСТу 30244, способом пластичного формирования из глиняных осадочных пород и промышленных добавок, с последующей термической обработкой - обжига в печах. 

ЭКОЛОГИЯ
Керамический кирпич, по своим характеристикам сопоставим с натуральными строительными материалами, такими как дерево и камень. Обладая высокой морозостойкостью, он имеет оптимальную воздухопроницаемость. При этом, по своей активности к радиации, керамический кирпич намного ниже, чем стены из других материалов. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 9,5 Бк/кг при норме не более 370 Бк/кг. 
Современные стеновые материалы предлагают архитекторам и строителям широкое поле для реализации пожеланий заказчиков. Возведение любого здания не обходится без выбора материала для строительства стен. Обычно такой выбор предложит заказчику архитектор. Этот выбор позволит строителям построить современное здание, где будут учтены все пожелания заказчика с использованием современных технологий.
Предлагаемые на строительном рынке стеновые строительные материалы позволяют широко применять их полезные свойства и их особенности. 

ТЕПЛОЗАЩИТА
При разработке проекта будет учтено и наличие в стране холодного периода в году. В зимний период в каждом здании поддерживается тепло. Поэтому такое значение имеет теплопроводность материала, из которого будут возведены стены. Согласно требованиям СНиП в строительстве, теплозащита ограждающих конструкций зданий, приобретает особое значение. Теплопроводимость полнотелого и пустотелого керамического кирпича 0,57 Вт/м Цельсия и ниже, в зависимости от пустотности. 
Существует несколько основных видов материалов для строительства зданий. Самым известным материалом для строительства стен является, безусловно, керамический кирпич. Он обладает рядом преимуществ. Свои особенности имеют полнотелый кирпич, пустотелый кирпич.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Популярен керамический кирпич для возведения коттеджей. Вы хотите теплый, уютный и долговечный дом? Именно керамический кирпич, предлагаемый ООО «Стеновые материалы» - легкий эффективный строительный материал. Масса полнотелого керамического одинарного кирпича всего 3 килограмма. А пустотелого, и того ниже. 
Вместе с тем, компания наладила производство недорогих керамических изделий, прочьностью до 100 кгс/кв.м. Среди них: кирпич пустотелый утолщенный (толщина 88 мм, масса 3 кг.); камень пустотелый (толщина 138 мм, масса 4,7 кг.). Применение пустотелого камня в строительстве позволяет экономично использовать раствор, утеплитель, армирующие элементы. Проще говоря, керамический кирпич – классический материал для строительства зданий, имеющий высокие экологические и энергосберегающие характеристики. Его рекомендуется применять для кладки стен жилых домов, общественных и производственных зданий. 
Завод ООО «Стеновые материалы» рассчитан на производство 60 миллионов штук керамического кирпича в год. А это равно, примерно, 200 тысяч квадратным метрам нового дополнительного жилья для пензенцев.  
Компания «Стеновые материалы» в День строителя поздравляет всех своих клиентов, коллег и партнеров с этим праздником. В этот День мы особенно гордимся настоящими профессионалами, созидателями, чей труд всегда был востребован и пользовался почетом и уважением в обществе!

                                                Журналист: Елена Пашуева