Опытный мастер оценит Префоратор BOSCH GBH 2-24 D

    Лёгкий сетевой перфоратор BOCH GBH 2 – 24 D отвечает всем необходимым требованиям при проведении строительных и ремонтных работ и подходит для профессионального, и домашнего использования.  Небольшой по весу, что позволяет его использовать для работ на высоте, перфоратор имеет мощный двигатель 790 Вт., частоту удара 4700 в минуту, 950 оборотов в минуту, мощность удара 2,7 Дж., что ставит его на порядок выше аналогов. Перфоратор может использоваться для работы с любыми материалами от дерева до бетона. Рассчитан на работу в 3-х режимах – дробления, бурения и сверления. На корпусе расположен тумблер для переключения режимов. Скорость регулируется пусковой кнопкой, которую при непрерывной работе можно зафиксировать.
     Патрон SDS plus даёт возможность быстро поменять оснастку, закреплять насадки в разных положениях, что удобно при использовании перфоратора в труднодоступных местах.
      С помощью управляемой электроники определяется вид работ, выбор количества оборотов, автоматическое отключение при перебоях в сети. Одинаковая мощность вращения в заданных границах обеспечивается поворотным щёткодержателем.
      В качестве дополнительных опций в конструкцию перфоратора входят:
      1.Предохранительная муфта.
      2.Антивибрационная система.
      3.Реверс.
      4.Регулировка частоты вращения для плавного начала сверления.
      5.Ограничитель глубины отверстий.
      6 Дополнительная рукоятка с кнопкой для быстрой установки ограничителя глубины.
      7.Шнур 4 м. на шарнирах в основании, предохраняющих от разрыва.
     Рукоятки, основная и дополнительная, с нескользящим резиновым покрытием удобны для работы одной и двумя руками.
     Перфоратор упакован во вместительный кейс. Инструкция с подробной таблицей рабочих возможностей и рекомендациями по эксплуатации перфоратора прилагается. Соблюдение инструкции – залог долговременной работы перфоратора.

Характеристики:
Мощность 790 Вт
Хвостовик бура SDS-Plus
Максимальная частота вращения без нагрузки 950 об/мин
Max количество ударов в минуту 4700 уд/мин
Max энергия удара 2.7 Дж
Max диаметр сверления буром (бетон) 24 мм
Max диаметр сверления коронкой (бетон) 68 мм
Max диаметр сверления (металл) 13 мм
Max диаметр сверления (дерево) 30 мм
Режим работы - сверление да
Режим работы - сверление с ударом да
Режим работы - долбление да
Реверс есть
Регулировка частоты вращения есть
Число скоростей 1
Тип питания сеть
Блокировка кнопки включения есть
Дополнительная рукоятка есть
Ограничитель глубины сверления есть
Фиксация шпинделя есть
Упаковка кейс
Страна сборки Германия
Вес нетто 2.8 кг
Вес брутто 4.7 кг
Гарантия 1 год + 2 года

 Автор Галина Цаценкина

https://freelance.ru/galinatsatsenkina