Начнем с того, когда следует «загружать» бетон, или, соответственно, когда он застывает. Бытует достаточно распространенное народное предубеждение в том, что залитому бетону нужно отстояться не менее 28 дней, прежде чем его можно загружать. Миф этот, скорее всего, связан с тем, что полная паспортная прочность бетоном действительно набирается, приблизительно, за 28 дней при температуре воздуха +20 градусов.

    При этом не учитывается главное – то, что в первые три дня после заливки бетон достигает 30%-ной прочности, в следующие 4 дня он достигает 70% прочности, а к 28-30 дням он достигает прочности в 100%. По большому счету, 200-тый бетон за 3 дня достигает прочности М-70, что соответствует прочности простого красного кирпича. С красным кирпичом вопроса, можно ли на него класть кладку, при этом, не возникает ни у одного человека. Более того, после первого дня прочность бетона уже настолько велика что, примерно, соответствует прочности газосиликатных блоков. Практически на него уже можно укладывать ж/б плиты и загружать кирпичной кладкой.

Следующий миф, или, вернее, незнание того, что такое бетон и как он «работает». Это заблуждение в том, что, чем жиже бетонный раствор, тем прочнее станет фундамент, так как, таким образом, якобы, раствор лучше проникнет во все пустоты и щелки.

На самом деле физические свойства бетона таковы, что максимальной прочности он достигает при 25%-ном соотношении воды к цементной смеси. При такой консистенции раствор представляет собой густую, совершенно не способную никуда течь, субстанцию. Дальнейшее добавление воды к раствору приводит только к ухудшению прочностных характеристик бетона. Если это произошло, то, чтобы восстановить эти характеристики, придется дополнительно добавлять в раствор цемент, что приводит к увеличении его стоимости, т.к. цемент является наиболее дорогим компонентом в этой смеси. Чем, кстсти, и занимаются малообученые строительные бригады из ближнего зарубежья, как правило, для повышения пластичности смеси.

Это, конечно, неправильно и накладно для заказчика. Правильный способ повышения пластичности достигается с помощью добавления в смесь различных пластификаторов. Кстати, пусть не лучшим, но зато самым доступным из пластификаторов может служить обычное средство для мытья посуды. Фактически, только за счет добавления этого средства можно повысить марку бетона на 50 единиц. Например, при прочих равных условиях, только за счет добавления средства марка М-200 повышается до М-250.