Паркетное масло широко применяется для защиты деревянных полов от влаги и механических воздействий. Обработанный материал сохраняет стабильность на протяжении многих лет. Паркетная доска при этом не разбухает и сохраняет свой первоначальный цвет. Средство особенно актуально в помещениях с частыми температурными перепадами. Масляный состав впитывается глубоко в структуру материала, при этом на поверхности пола остается едва заметная пленка.

Масло для паркета

Паркетное масло выпускается в нескольких модификациях, различающиеся по типу воска. Масло для паркета с твердым воском формирует прочную пленку, которая имитирует древесную пористую поверхность. Средство создает надежный барьер от влажного разрушения и защищает пол от механических ударов. Любая царапина, оставленная на масло-восковой пленке, быстро исчезает, сохраняя эстетичность покрытия. Твердовосковые составы рекомендуется наносить при помощи валика.

 Формулы с мягким воском рассчитаны на более глубокое проникновение в структуру дерева. Средство создает экологичное покрытие, оставляя поры материала открытыми. Данные средство часто используются для обработки полов в помещениях с большой проходимостью людей.

 Современные масла могут отличаться по компонентному составу. К примеру, существуют минеральные, уретановые и растительные формулы. Составы выбирают по уровню блеска. Кроме того, масло может быть прозрачным или иметь цвет.

Масляное покрытие сильно отличается от лакового, поскольку в последнем случае дерево не пропитывается, а только покрывается пленкой.

Перед нанесением средства пол нужно очистить и отшлифовать специальным инструментом. Щели тщательно зашпаклевываются. Смесь рекомендуется наносить в тонкий и однородный слой. Лишние сгустки средства нужно вовремя убирать, чтобы не появились темные области. После нанесения следует пауза в три дня, в течении которых по паркету лучше не ходить.