**Автор: Геннадий Кайман**

# e-mail: [caiman2015@yandex.ru](mailto:caiman2015@yandex.ru)

[caiman.text@gmail.com](mailto:caiman.text@gmail.com)

Информационная [статья](http://ukrstroy.net/articles/a897.htm) на стороннем ресурсе со ссылками на сайт заказчика и полезными сведениями для читателей, самостоятельно занимающихся ремонтом помещения.

**Деревянный пол. Как правильно разбирать?**

Ничто так не гарантирует качество предстоящих строительных работ, как тщательная и грамотная подготовка изначально. В частности, надежность, долговечность и эстетика финишного напольного покрытия напрямую зависит от подготовительных работ, то есть демонтажа старого пола. Поэтому строительная компания [rezka.dp.ua](http://rezka.dp.ua/) предлагает и обеспечивает профессиональные демонтажные работы любого плана.

Если же говорить именно о деревянных полах, то они бывают двух видов: паркетные и собранные из напольных досок. При этом в обоих вариантах существуют свои нюансы в разборке, которые лучше знать и понимать перед самим процессом.

Паркетные полы

Достаточно сложный вид пола, который, в свою очередь, также может быть разным:

* наборной;
* из паркетных планок;
* штучный;
* щитовой.

И как вы понимаете, [демонтаж деревянного пола](http://rezka.dp.ua/demontazh-pola) любого из этих разновидностей паркета имеет свои особенности. Например, наборной паркет необходимо начинать разбирать с клепок средней полосы, а штучный – со стороны открытого шпунта.

Но не будем вдаваться в подробности каждого из технологических приемов, а обобщим наши действия. Итак:

* Непосредственная разборка сооружения из паркета. Если отдельные элементы просто уложены или приклеены, тогда, используя стамески, молотки и подобный инструмент, разбирается покрытие. Ежели каждая из колодок прибита гвоздями, в этом случае сперва следует удалить сами металлические крепления, а потом уже снимать планки.
* Демонтаж фанеры, уложенной под паркетным полом также нужно начинать с ее освобождения от гвоздей или саморезов.
* Стяжку, играющую роль основания всей конструкции, выравнивают, если она в удовлетворительном состоянии. Либо тоже демонтируют и заливают заново.

Дощатые полы

Этот вид покрытия проще в плане разборки, но также имеет свои нюансы, от которых зависит потраченное на работу время и ее качество. Для начала необходимо определиться с дальнейшей «судьбой» демонтируемого материала: полная утилизация или последующее использование разобранных половых досок.

В первом случае, конечно проще, но также нужно понимать последовательность действий. Сначала демонтируются все плинтуса по периметру комнаты, а потом уже непосредственно производится вскрытие досок, начиная с дальней или узкой половицы. Возможен более быстрый процесс путем распиливания элементов пола специальным инструментом (циркулярная пила, бензопила).

Во второй ситуации процедура похожая, но более кропотливая с подкладыванием брусков под гвоздодеры, исключающими деформацию разбираемого материала, аккуратными освобождениями старых гвоздей и так далее. К тому же следует учитывать и тот факт, что деревянные лаги могут переходить в другую комнату, пол которой не планируется демонтировать. Поэтому опять же необходимы аккуратные распилы на границе двух помещений.

Как видите, подобная черновая работа является довольно сложным процессом и требует определенных навыков, опыта и сноровки. Если же вы хотите сохранить собственное время, исключить возможные неправильные действия и, как следствие, дополнительные расходы, тогда все-таки лучше обращаться к профессионалам.