Начинаем укладывать ламинат

Укладку ламината предпочтительнее поручить профессионалу, но в целях экономии семейного бюджета это можно сделать и самому, тем более что занятие это вовсе не архисложное. К тому же опыт, приобретённый в процессе ремонта, можно будет использовать для помощи своим родственникам или знакомым, если следуя вашему примеру, они захотят постелить напольное покрытие у себя в квартире, или доме. Итак, начнём!

 Прежде всего необходимо выровнять пол. Если он из бетона, то придётся сделать цементную стяжку. Лучше, если это будет выполнено с помощью полимерного наливного пола, сухих смесей которого, на рынке стройматериалов существует великое и разнообразное множество. Деревянный пол потребует замены прогибающихся досок. В старых домах, где пол даже с большой натяжкой нельзя назвать ровным, можно применить плиты OSB. Их прикручивают к доскам с помощью шурупов, а стыки обрабатывают шпатлёвкой по дереву. Получается прекрасное, ровное основание для укладки ламината.

  Перед тем как начинать работы, рекомендуется занести упаковки с напольным покрытием в помещение, и оставить их в горизонтальном положении минимум на сутки, тем самым выровняв температурный баланс между ним и окружающим воздухом.

 Тщательно очищаем поверхность пола от мусора, и начинаем работу. Если предполагается укладка на цементную стяжку, то обязательно применяют гидроизоляцию: полиэтиленовой плёнкой толщиной 2 мм накрывают всю площадь комнаты с нахлёстом 20 – 25 см. Для деревянных оснований, такая процедура необязательна.

 На следующем этапе, раскатываем (если она в рулонах), или раскладываем (если она выполнена в форме плит) подложку стык в стык, и крепим скотчем, чтобы она не разъехалась при укладке покрытия. Подложка скрывает мелкие дефекты и неровности пола, и обеспечивает тепло и звукоизоляцию.

 При укладке ламината, учитывается расположения окна в комнате, и его формы. Если помещение светлое, то ламинатные доски укладывают в направлении солнечных лучей. Если в комнате недостаточно дневного света, то этой рекомендацией можно пренебречь.

 Как правило, начинают монтаж вдоль самой ровной, и длинной стены комнаты. Каждый последующий ряд выполняют с перевязкой по отношению к предыдущему, как это делается при кирпичной кладке. Это делает конструкцию более жёсткой, и укрепляет её целостность.

 По периметру помещения необходимо обеспечить зазор в 1 – 1,5 см между ламинатом и стеной, для теплового расширения. Начинаем укладку с дальнего угла помещения, располагая ламель к себе замком. В этот замок вставляем следующую ламель, потом ещё, пока не соберём первый ряд. Аналогично, собираем все остальные ряды, вставляя пластиковые клинья между рядами и стеной, обеспечивая необходимый тепловой зазор, упоминавшийся ранее. Последнюю доску в ряду, как правило, распиливают, и оставшийся кусок начинает новый ряд.

 Рекомендуется заранее набросать на бумаге план выполнения работ, для того чтобы минимизировать отходы. В конце монтажа, нужно будет подобрать плинтус по цвету, и ширине, чтобы скрыть зазор между покрытием и стеной. Вот и все премудрости.