Крановый **грузовой барабан** является рабочим узлом грузоподъемных и тяговых механизмов. Он предназначен для наматывания лебедки стальной. В ходе эксплуатации изделия стенка может изнашиваться, на поверхности барабана могут образовываться раковины и трещины. Если величина износа достигает 20%, возникает необходимость в его замене.

**Барабан грузовой крановый** имеет специальную нарезку, которая может быть правосторонней или левосторонней. Тип нарезки зависит от желаемого направления намотки тягового каната. Стальная лебедка в процессе намотки помещается в спиральные канавки нарезки, что предотвращает его спутывание и неправильное распределение.

**Барабан грузовой крановый** с винтовой нарезкой, как правило, предусматривает однослойную навивку. Гладкое исполнение барабана без нарезки и многослойная намотка актуальна в том случае, когда необходима намотка каната большой длины. Изготавливается барабаниз трубы, литой завивки или вальцованного листа с ультразвуковым контролем шва.

На нашем заводе вы сможете приобрести **грузовой барабан** по доступной цене. Высокая надежность, своевременное изготовление и поставка товара – вот основные принципы нашей работы. Связь с нами возможна по телефону или через форму связи на сайте.