Combat Рrо

Плавность обводов корпуса и приподнятость над водной гладью носа этого плавсредства, позволяют ему развивать большую скорость, даже при использовании моторов средней мощности, в момент максимальной загруженности кокпита.

Замечательные характеристики мореходности этих лодок достигнуты за счет комбинации надувного кильсона и жесткой палубы, которая образована набором алюминиевых профилей, дающих поперечную и продольную жесткость. Результатом становится идеальное дно.

Лодки данной серии наделены оптимальным набором аксессуаров и стандартных комплектующих, что в свою очередь, позволяет проводить тюнинг этих плавсредств, с наименьшими для потребителя затратами. Производитель предлагает к ним большой выбор дополнительного оборудования, что сделает ваш отдых на воде с использованием данных плавательных средств комфортным и безопасным.

Многие потребители, которым посчастливилось опробовать в деле эти лодки, в том числе и рыбаки, предпочитающие ловить рыбу вдалеке от берега, отмечают два ее прекрасных качества. Ими являются остойчивость и мореходность. Во многом, этих качеств удается добиваться за чет увеличенного диаметра баллонов и повышенной ширины плавсредств.

Конструкция лодок спроектирована с возможностью быстрого вывода ее на глиссирование моторами допустимой мощности, даже в режиме максимальной загрузки палубы.

Это качество порою становится определяющим в момент тяжелых морских работ или при промысле рыбы.