Профессиональное **утепление минеральной ватой** от компании «Профводосток»

Компания «Профводосток» оказывает услуги **утепления минеральной ватой** различных конструкций жилых и производственных помещений. Такая операция, выполненная опытными сотрудниками компании, поможет максимально снизить энергопотери. А их сбережение является краеугольным камнем для любого хозяйствующего субъекта и частного потребителя энергоносителей.

Н2 **Утепление минеральной ватой**. Какие преимущества дает этот метод?

Простота и высокая скорость монтажа. Ведущие производители этого типа теплоизоляторов выпускают их в виде рулонов или в виде плит (матов). Универсальность такой формы выпуска позволяет без особых трудностей монтировать минеральную вату по самым разным конструкциям, в том числе и имеющим сложную геометрию конфигурации.

Экологичность применяемого материала. Длинные, прочные и упругие волокна минеральной ваты, гарантирующие хорошие тепло-, и звукоизоляционные свойства получают с применением натуральных природных компонентов. Это кварцевые или базальтовые расплавы.

Существенное сокращение теплопотерь. Это один из самых теплых материалов, имеющих низкое значение теплопроводности. А значит, за обеспечение теплом своего дома, офиса или квартиры вы будете платить меньше.

Негорючесть. Произведенная из природных камней, минеральная вата относится к классу негорючих материалов.  
Долговечность. При условии соблюдения технологической цепочки монтажа, высококачественная минеральная вата может прослужить до полувека без потери своих эксплуатационных характеристик даже в экстремальных российских погодных условиях.

Хорошая формостабильность, легкий вес и влагостойкость.

Н2 **Утепление минеральной ватой**. По каким конструкциям применяется?

Плиты и рулоны из минеральной ваты могут применяться:

* По фасадам, в том числе и в составе систем вентилируемых фасадов.
* По кровле.
* По полам.
* Для теплоизоляции крыш, мансард.
* По потолкам в момент звукоизоляции натяжных потолков.

Н2 **Утепление минеральной ватой**. Особенности монтажа

Нюансов выполнения такой технологической цепочки довольно много. О них достоверно известно мастерам нашей компании. Остановимся лишь на нескольких из них:

* Создание полноценной паро-, и влагоизоляции.
* Соответствие крепежных элементов и систем особенностям конструкции дома, по которой ведется утепление минеральной ватой.
* Точное соблюдение очередности применения минеральной ваты по фасаду в зависимости от ее плотности.
* Подготовка поверхности конструкций, по которым планируется утепление.
* Монтаж обрешетки.
* Правильный монтаж рулонов и плит с применением в зазорах монтажной пены (для устранения мостиков холода).

Специалисты многопрофильной специализированной компании «Профводосток» проводят **монтаж утепления минеральной ватой** со строгим соблюдением существующих стандартов и норм для жилых и производственных помещений.

2502, уник по текст.ру 100%