Автор Марк Шуберт https://freelance.ru/marcshubert

[marc.shubert@yandex.ru](mailto:marc.shubert@yandex.ru)

Описание товара для интернет – магазина

Перфоратор Bosch GBH 2-24D.

Родина бренда - Германия. Рабочие мастера – строители хорошо знакомы с перфораторами фирмы Bosch. В 1932 году фирма Bosch выпустила свой первый в мире перфоратор. Современный Bosch GBH 2-24D это настоящий немецкий перфоратор, профессиональный строительный электроинструмент рассчитанный на ежедневную многочасовую работу и безотказный как легендарный автомат Калашникова. Не боится ни грязи, ни пыли, ни мусора.

Двигатель мощностью 790 Вт является явным преимуществом данной модели.

Частота вращения от 0 до 950 об/мин, регулируется силой нажатия пальцем на курок с фиксатором.

Энергия единичного удара – 2,7 Дж. Число ударов в минуту – 4700, что обеспечивает высокую производительность сверления и выемки при долбежных работах!

Цифра 24 в названии отвечает за максимальный диаметр отверстия в бетоне.

Предельный диаметр коронки для сверления в кирпичной кладке – 68 мм.

По дереву максимальный диаметр сверла – 30 мм.

По металлу – 13 мм

Имеет кабель длиной 4 метра, который крепится шарнирно, что предотвращает случайное выдергивание и перекручивание его. Устойчивый к излому.

Корпус перфоратора из текстурного пластика, на ощупь с резиновыми свойствами. Ручки обрезинены, что позволит вам надежно держать его в руках. Переднюю ручку можно, вращая вокруг оси патрона перфоратора, устанавливать в удобном для вас положении.

Переключателем вы можете установить любой из 4-х режимов работы:

1. Сверление без удара (дерево, металл).
2. Сверление с ударом (бетон, камень).
3. Режим свободного вращения. Буква D в названии. Когда необходимо установить зубило в нужное положение (промежуточный режим).
4. Режим простого удара (долбление). Удобно отбивать плитку или штукатурку.

При случайном заклинивании бура сработает предохранительная муфта, защищая вас от резкого рывка перфоратора и сохраняя в исправном состоянии инструмент и мотор. А, чтобы освободить заклинивший бур, имеется функция реверса.

В отличие от других моделей у Bosch GBH 2-24D реверс включается поворотным щеткодержателем, обеспечивающим одинаковую мощность при вращении как вправо так и влево!

Чтобы быстро менять оснастку, перфоратор выпускают с патроном SDS – plus. В комплект входит ограничитель глубины сверления длиной 210 мм. Он необходим для сверления не сквозных отверстий на определенную глубину.

Перед работой обязательно смажьте патрон перфоратора смазкой, а после работы протрите недешевый инструмент салфеткой также прилагаемой в комплекте и ваш надежный друг долгие годы будет верно служить вам!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  | **Наличие реверса** Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Устройство реверса поворотом щеткодержателя увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и предотвращает падение мощности при обратном вращении. |