# Палубная доска из лиственницы

Палубная доска – прочный отделочный материал, используемый для внутренней отделки и помещений с высоким уровнем влажности и обустройства территорий на открытом воздухе. Отличительной особенностью материала являются скругленные угловые грани по всей длине.

## Применение палубной доски из лиственницы

Лиственничный настил не боится открытых пространств, не дает трещин при ярком солнце и дожде. Строители используют её для отделки террас, балконов и веранд, при обустройстве зон вокруг бассейнов и причалов. Долговечны заборы и садовые дорожки из лиственницы.

## Цены на палубную доску

Стоимость материала зависит от размеров и сорта профиля. Наша компания занимается производством и поставкой качественной доски из лиственницы по цене от 788 рублей за квадрат.

## Варианты профиля

Поверхность палубного настила рифленая, препятствующая скольжению. Для отделочных работ используют доску разного сечения. В каталоге компании представлены 6 вариантов профиля: от наименьшего 30\*40 мм до массивного 43\*190 мм.

Монтаж настила осуществляют скрытым методом с помощью специально разработанных для такого типа древесины крепежа. В редких случаях используют открытый тип крепежа с помощью саморезов. На подготовительном этапе делают брусчатую обрешетку.

## Сорта

Мы предлагаем клиентам лиственничные настилы четырех классов:

* Элита – первоклассная доска без видимых дефектов;
* Прима имеет ровный оттенок и 1-2 живых сучка по всей длине;
* АВ – доска среднего класса, в которой допускаются мелкие не сквозные трещины;
* Сорт ВС допускает мелкие смоляные карманы, трещинки, нарушение цветности.

Вне зависимости от класса палубный настил смотрится презентабельно и создает яркий экологичный дизайн.