# Перфоратор Bosch GBH 2-24 D

Высокопроизводительный трехрежимный перфоратор Bosch GBH 2-24 D предназначен для пробивания отверстий в камне, кирпиче, бетоне, а также для легких долбежных работ. Без удара сверлит в пластмассе, древесине, металле керамике, закручивает и выкручивает винты.

Профессиональный инструмент обладает мощностью двигателя 790 Вт и силой удара в 2,7 Дж, что обеспечивает высокую продуктивность работ, облегчая ваш ежедневный труд.

Подходит для сверления отверстий большого диаметра до 68 мм.

Bosch GBH 2-24 D увеличивает производительность долбления на 30% по сравнению с аналогичными перфораторами этого класса. В этой модели есть блокировка вращения в режиме работы долота.

Благодаря малому весу перфоратор идеально подходит для работ над головой, компактная конструкция позволяет выполнять задачи без проблем в труднодоступных местах.

Удобная работа под разными углами обеспечивается наличием режима поворота долота.

Скорость инструмента регулируется усиленным нажатием клавиши пуск.

Режимы работы удобно переключаются с помощью тумблера на корпусе.

Функция реверса предназначена для легкого выкручивания сверла из материалов, предупреждает падение мощности при обратном вращении, а щетки изнашиваются меньше.

Быстро сменить насадку можно благодаря патрону **SDS**-plus.

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора.

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий.

Надежная блочная конструкция обеспечивает долгий срок службы.

Для комфортной работы основная и дополнительная рукоятки покрыты мягкой резиной, а корпус выполнен из прочного пластика.

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет от перегрева.

Шум и вибрация при работе – умеренные.

Общие характеристики:

питание от сети

мощность 790 Вт

макс. сила удара 2,7 Дж

макс. частота удара 4700 макс.

макс.число оборотов холостого хода 950 об/мин

количество скоростей работы 1

макс. диаметр сверления 68 мм

количество режимов 3

размер 367x210 мм

вес 2,8 кг

длина кабеля 4 м

Функции :

Сверление, долбление, бурение

Возможности:

дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения

Комплектация:

дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс

Производитель:

Bosch, Германия

Гарантийный срок: 1 год