# Электрогенератор Yamaha EDA 5000 TE

# Данная модель трехфазного электрогенератора с автоматическим декомпрессором, значительно облегчающим пуск двигателя после длительного простоя, позволяет обеспечить электроэнергией широкий спектр устройств. Она оснащена четырехтактным двигателем, который отличается надежностью, ремонтопригодностью, долговечностью и экономичностью. Этот двигатель выдает максимальную мощность в 6.3 кВт и оборудован датчиком уровня масла. Следует отметить, что в случае резкого падения давления масла в системе произойдет автоматическая остановка мотора. Электрогенератор Yamaha EDA 5000 TE продуцирует постоянный ток мощностью в 12В. Существует возможность изменять напряжение переменного тока (220 и 380В) благодаря наличию автоматического переключателя.

# Электрогенератор Yamaha EDA 5000 E

# Однофазный электрогенератор Yamaha EDA 5000 E оснащен надежным и экономичным четырехтактным двигателем с эффективным воздушным охлаждением, работающим на дизельном топливе и развивающим мощность в 4,5 кВт. Данная модель пользуется популярностью среди деревенских жителей в Российской Федерации за счет компактных размеров, просты эксплуатации и дешевизны сервисного обслуживания. Электрогенератор Yamaha EDA 5000 E используют при осуществлении различных видов работ во время строительства зданий, возникновении перебоев в электроснабжении или дефиците электроэнергии. Описываемый генератор оснащен системой защиты от вибраций, благодаря которой уровень шума в процессе его работы не превышает 76 дБ. Необходимо заметить, что электрогенератор Yamaha EDA 5000 E оборудован специальным датчиком, который позволяет определять уровень топлива.

# Электрогенератор Yamaha EDA 5000 E4W

# Однофазный дизельный электрогенератор Yamaha EDA 5000 E4W с электрическим стартером и топливным баком, объем которого составляет 16 литров, развивает максимальную мощность в 4,8 кВт, что позволяет обеспечить электричеством большое количество приборов в загородном доме или производственном помещении. Данная модель с четырехтактным двигателем отличается великолепным качеством сборки, долговечностью и отказоустойчивостью, что обусловлено использованием в ее производстве ликвидных комплектующих частей от надежных поставщиков. Следует заметить, что мотор описываемого генератора переменного тока автоматически глохнет в случае понижения масляного давления. Это предохраняет двигатель от повышенного износа и продлевает срок его эксплуатации.

# Электрогенератор Yamaha EDL 11000 E

# Вашему вниманию представлен современный дизельный генератор Yamaha EDL 11000 E с четырехтактным мотором, мощность которого ровняется 13,7 лошадиным силам, и прочным корпусом с четырьмя колесами. Он используется для обеспечения электрической энергией как строительного объекта, так и загородного коттеджа с целым рядом дополнительных построек. Данный генератор характеризуется надежностью в повседневной эксплуатации и экономичностью. Следует сказать, что он соответствует строгому экологическому стандарту Евро 5 благодаря минимальной токсичности выхлопных газов. Описываемый генератор оборудован датчиком температуры охлаждающей жидкости и надежной системой автоматической остановки двигателя при недостаточном давлении масла.

# Электрогенератор Yamaha EDL 13000 TE

# Мощность трехфазного дизельного электрогенератора Yamaha EDL 13000 TE с датчиком уровня топливной смеси в баке и эффективной виброзащитой составляет 11 кВт, что позволяет обеспечить небольшое производство или сварочный аппарат, бетономешалку и другие устройства на строительном объекте необходимым количеством электроэнергии. Он является достаточно мобильным изделием благодаря наличию четырех надежно прикрепленных к корпусу колес. Данный электрогенератор эффективно расходует дизельное топливо и соответствует международным экологическим стандартам благодаря низкой токсичности выхлопных газов. Следует отметить, что описываемый генератор способен выдавать как 220В, так и 380В. При осуществлении своевременного сервисного обслуживания данная модель будет сохранять работоспособность в течение многих лет.

# Электрогенератор Yamaha EDL 16000 E

# Современный однофазный электрогенератор Yamaha EDL 16000 E с датчиком уровня топливной смеси и электрическим стартером оборудован экономичным и надежным четырехтактным двигателем, работающим на дизельном топливе, который развивает мощность в 25,8 лошадиных сил и обладает большим моторесурсом. Данный генератор выдает мощность в 13 кВт и оснащен различными системами безопасности, которые гарантируют его долгую и бесперебойную работу: система блокировки защищает электрическую цепь от перегрузок, прерыватель замыкания мгновенно отключает генератор в случае замыкания, система контроля масляного давления препятствует запуску двигателя в случае недостаточного уровня масла, что предохраняет мотор от возможных поломок.

# Электрогенератор Yamaha EDL 20000 TE

# Высокотехнологичный трехфазный электрогенератор Yamaha EDL 20000 TE с качественной защитой от вибраций создаст комфортные условия проживания в сельской местности, где нет электрических сетей или наблюдается значительный дефицит электроэнергии. Также он способен обеспечить электричеством автомобильный сервис, производственные помещения, загородный дом и многие другие объекты. Он оснащен двухцилиндровым четырехтактным двигателем внутреннего сгорания с системой водного охлаждения, мощность которого составляет 25,8 лошадиных сил. Данный двигатель является экономичным и надежным изделием с отличными эксплуатационными характеристиками. Необходимо сказать, что электрогенератор Yamaha EDL 20000 TE может продуцировать переменный ток, напряжение которого составляет и 220В, и 380В.

# Электрогенератор Yamaha EDL 21000 E

# Если Вы озадачены поиском мощного и функционального электрического генератора, который обладает прекрасными эксплуатационными показателями и характеризуется отказоустойчивостью и надежностью, то будет разумно приобрести современную модель Yamaha EDL 21000 E со встроенным топливным баком, которая выдает мощность равную 17,6 кВт. Эта модель оборудована двухцилиндровым четырехтактным дизельным мотором, развивающим максимальную мощность в 35 лошадиных сил и отличающимся высокой производительностью и экономичностью. Следует сказать, что данный однофазный генератор с датчиком уровня топлива и системой предупреждения о низком давлении масла оснащен электростартером, благодаря которому он может запускаться и выключаться в автоматическом режиме.

# Электрогенератор Yamaha EDL 26000 TE

# Трехфазный электрический генератор Yamaha EDL 26000 TE с автоматической регулировкой напряжения и электростартером прекрасно в себе сочетает производительность, функциональность и долговечность. Он рассчитан на многолетнюю работу при неукоснительном соблюдении правил эксплуатации. Это обусловлено простотою, продуманностью и надежностью конструкции, высоким качеством сборки и использованием в производстве износостойких и высококачественных материалов. Данный электрогенератор оборудован экономичным дизельным мотором, который обладает большим моторесурсом и системой контроля давления масла.

# Электрогенератор Huter С-250 с АВР

# Функциональный электрогенератор Huter С-250 с АВР прекрасно подойдет в качестве дополнительного или постоянного источника электрической энергии для промышленных предприятий, коммерческих магазинов, загородных домов и многих других объектов. Он оснащен современным двигателем Cummins, который соответствует международным экологическим нормам и характеризуется ремонтопригодностью и надежностью. Следует отметить, что данный электрогенератор с эргономичной встроенной панелью управления мотором, благодаря которой обслуживающий персонал может следить за частотой и напряжением, и электростартером надежно защищен от коррозии и попадания влаги и частиц пыли. Трехфазный генератор Huter С-250 с АВР имеет эффективное жидкостное охлаждение и виброзащиту, благодаря которой максимальный уровень шума в процессе его работы не превышает 110 дБ.

# Электрогенератор Huter D-120C в кожухе с АВР

# Электрический генератор Huter D-120C в кожухе с АВР отлично в себе сочетает мощность, производительность и привлекательную стоимость. Он рассчитан на круглогодичную эксплуатацию благодаря наличию всесезонного кожуха, который эффективно защищает от дождя, снега, повышенной влажности и грязи. Данный кожух изготовлен из листов прочной стали и оснащен дверцами с надежными замками. Следует сказать, что номинальная мощность описываемого генератора составляет 120 кВт. Данная модель оборудована дизельным двигателем Deutz с отказоустойчивой системой охлаждения, который изготовлен из высококачественных деталей на автоматизированном производстве. Производителем предусмотрена возможность менять напряжение, выбирая между 220В или 380В. Весомым достоинством генератора Huter D-120C в кожухе с АВР является простота технического обслуживания.

# Электрогенератор Huter D- 75C в кожухе с АВР

# Благодаря прекрасным эксплуатационным характеристикам электрический генератор Huter D- 75C в кожухе с АВР мощностью в 75 кВт позволит Вам решать сложные производственные и бытовые задачи. Он оснащен мощным дизельным четырехтактным мотором Deutz с совершенной системой жидкостного охлаждения, которая препятствует возникновению перегревов. Данный электрогенератор оборудован панелью управления шестицилиндровым мотором, на которой отображаются следующие параметры: частота, напряжение сети, линейное напряжение и номинальный ток в фазах. Также он оснащен шумозащитным кожухом, который снижает уровень шума до 100 дБ. Благодаря защитному кожуху описываемый генератор можно установить на улице и эксплуатировать в течение всего года.

# Электрогенератор Huter D- 30C в кожухе с АВР

# Современный дизельный электрогенератор Huter D- 30C в кожухе с АВР (автомат ввода резерва) практически не требует технического обслуживания благодаря наличию износостойких подшипников качения, простоте и продуманности конструкции и бесщеточной системе с диодным возбудителем. Он полностью соответствует нормам безопасности ЕС (DIN и VDE), что гарантирует эффективную защиту внутреннему оборудованию от пыли и влаги. Также данный трехфазный электрогенератор абсолютно безопасен для людей, которые случайно прикоснутся к нему. Номинальная мощность описываемой модели составляет порядка 30 кВт, что вполне достаточно для загородного коттеджа или магазина. Необходимо отметить, что он оборудован электрическим стартером и защитным кожухом из стальных листов, который предохраняет от любых погодных явлений.

# Электрогенератор Huter MD-120С в кожухе с АВР

# Если Вы являетесь владельцем эффективного производства, автомобильного сервиса или профессионально занимаетесь сельским хозяйством и желаете не зависеть от поставщиков электроэнергии, то покупка дизельного электрического генератора Huter MD-120С в кожухе с АВР станет правильным решением. Он развивает мощность равную 120 кВт, генерируя достаточно низкий уровень шума (75 дБ). Следует сказать, что данный электрогенератор с большим топливным баком оснащен современным четырехтактным мотором Deutz, характеризующимся высоким качеством сборки, ремонтопригодностью и производительностью. Описываемая модель с электростартером автоматически начинает работать в случае исчезновения напряжения в сети.

# Электрогенератор Huter MD- 75С в кожухе с АВР

# Электрогенератор Huter MD- 75С в кожухе с АВР оборудован четырехтактным шестицилиндровым двигателем, который потребляет дизельное топливо и имеет большой моторесурс и современную жидкостную систему охлаждения. Его номинальная мощность составляет 75 кВт. Это позволяет описываемому генератору выступать в качестве резервного или основного источника электрической энергии. Экономичность, износостойкость и долговечность – вот его главные достоинства. Необходимо заметить, что модель Huter MD- 75С изготовлена на современном производстве компанией «Huter Elektrische Technik», которая выпускает качественные и надежные электрогенераторы с 1979 года.

# Электрогенератор Huter MD- 50С в кожухе с АВР

# Данный экономичный и долговечный электрогенератор оборудован четырехтактным четырехцилиндровым мотором Mitzudiesel с высокими эксплуатационными показателями. Он вырабатывает мощность равную 50 кВт, которой хватает на обеспечение работы сварочных аппаратов, бетономешалки, швейных станков или какого-либо другого оборудования на строительной площадке или в производственном помещении. Следует сказать, что электрогенератор Huter MD- 50С в кожухе с АВР оснащен электронным регулятором напряжения, обеспечивающим защиту от перегрузок, и шумозащитным кожухом из стальных листов, который надежно защищает от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды.

# Электрогенератор Huter MD- 30С в кожухе с АВР

# Трехфазная дизельная электрическая станция Huter MD- 30С в кожухе с АВР оборудована надежным и производительным двигателем Deutz со стальными поршнями и поршневыми кольцами, которые обладают устойчивостью к продольной деформации. Данная модель развивает мощность в 30 кВт, что позволяет обеспечить электроэнергией приусадебное хозяйство, магазин или небольшое производство. Необходимо сказать, что основным преимуществом электрогенератора Huter MD- 30С в кожухе с АВР является экономичность, благодаря которой стоимость одного кВт будет достаточно низкой. Это обуславливает его популярность в России и во многих других странах. Данный электрогенератор поддерживает два типа напряжения: однофазный и трехфазный.

# Электрогенератор Huter 15GF

# Компактный трехфазный электрический генератор Huter 15GF вырабатывает мощность в 15 кВт и характеризуется высокой экономичностью, надежностью и простотою конструкции, что сводит риск поломок к минимуму. Он может использоваться в качестве источника аварийного или дополнительного энергоснабжения для загородного дома, производственного или торгового помещения. Необходимо заметить, что электрогенератор Huter 15GF оборудован одноцилиндровым четырехтактным мотором с жидкостной системой охлаждения, работающим на дизельном топливе, который великолепно в себе сочетает производительность и экономичность. Данный двигатель соответствует международным экологическим нормам по токсичности выхлопных газов.

# Электрогенератор Huter 12GF

# Дизельный трехфазный электрогенератор Huter 12GF является удачной моделью фирмы «Huter Elektrische Technik» благодаря низкому уровню шума, надежности, отличным техническим характеристикам, простоте эксплуатации и дешевизне сервисного обслуживания. Данный генератор с электростартером развивает мощность в 12 кВт и оснащен экономичным одноцилиндровым двигателем с износостойким коленчатым валом, который вращает ротор, тем самым вырабатывая переменный ток. Следует заметить, что описываемая модель имеет компактные габаритные размеры, что позволяет экономить место в помещении. Электрогенератор Huter 12GF прекрасно подходит как для бытового, так и для профессионального использования.

# Электрогенератор Huter 8GF

# Производительный электрический генератор Huter 8GF обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии во время отсутствия напряжения в основной сети, позволяя продолжить работу медицинскому или промышленному оборудованию. Его номинальная мощность равняется 8 кВт. Данная модель оборудована одноцилиндровым четырехтактным мотором, который рассчитан на дизельное топливо. Этот двигатель, произведенный по самым современным технологиям, имеет простую и надежную конструкцию, что обуславливает его ремонтопригодность и отказоустойчивость. Электрогенератор Huter 8GF с эффективным жидкостным охлаждением выбрасывает в окружающую среду выхлопные газы с минимальным уровнем токсичности.

# Электрогенератор Huter LDG5000CLE

# Данная компактная модель однофазного электрического генератора развивает мощность в 4,2 кВт, что позволяет ее использовать для снабжения электричеством офисные помещения, загородный коттедж и многие другие объекты. Электрогенератор Huter LDG5000CLE с надежным и долговечным альтернатором оборудован четырехтактным мотором внутреннего сгорания, в котором распредвал расположен в блоке, а клапаны - в головке цилиндров (тип OHV). Главным достоинством данного двигателя является простота конструкции, благодаря которой он крайне редко выходит из строя. В процессе работы описываемой модели генерируется уровень шума в 80 дБ. Электрогенератор LDG5000CLE оснащен датчиком давления масла и системой автоматического отключения в случае резкого падения уровня масла.

# Электрогенератор Huter LDG3600CLE

# Портативный однофазный электрогенератор Huter LDG3600CLE с воздушным охлаждением отличается компактностью своих размеров, простотою в эксплуатации, экономичностью и низким уровнем шума. Он развивает мощность равную 2,5 кВт и оснащен дизельным четырехтактным двигателем и долговечным альтернатором, который преобразует энергию вращения в электрическую энергию. Необходимо заметить, что данная модель рассчитана на многолетнюю эксплуатацию в интенсивном режиме. Это делает электрогенератор Huter LDG3600CLE незаменимым источником электроэнергии и надежным помощником в быту.

# Электрогенератор Huter LDG2200CLE

# Надежный и функциональный электрогенератор Huter LDG2200CLE мощностью в 1,7 кВт выручит Вас во время отключения электричества в коттедже, позволив тем самым продолжить заниматься домашними делами. Мобильность, компактность и функциональность – вот весомые преимущества описываемого электрического генератора с эффективной системой воздушного охлаждения и электростартером. Данный генератор отличается высочайшей экономичностью (расход топлива составляет 0,5 литра в час). Следует отметить, что он оснащен одноцилиндровым четырехтактным мотором HUTER 170FG. Модель Huter LDG2200CLE требует минимального сервисного обслуживания и способна служить долгие годы.

#