**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения B, номинальный ток 10А**

Модель автоматического выключателя Eaton HL-B10/1 представляет собой оптимальное решение, предназначенное для надежной защиты электросетей, по которым проходит ток переменного типа, имеющий напряжение 220/380В, от:

* перегрузок;
* токов короткого замыкания;
* перенапряжений.

Данная модель выключателя относится к линейке xPole Home, в свою очередь данная серия специально рассчитана для использования в жилищном строительстве. Модель HL-B10/1 идеально подходит как для потребителей, разбирающихся в электрике на базовом уровне, так и для высококвалифицированных электриков, имеющих богатый опыт работы. Устройства обладают высоким качеством, надежностью и простотой монтажа, но при этом они характеризуются наличием широкого выбора аксессуаров. Именно эта особенность делает устройство интересным для профессионалов, поскольку позволяет произвести настройку выключателя под определенные требования.

Eaton HL-B10/1 демонстрирует полную совместимость со стандартными вилочными, а также со штырьковыми шинами. Малогабаритный автоматический выключатель имеет произвольное подключение шины, которое может производится как снизу, так и сверху.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения B, номинальный ток 16А**

Eaton HL-B16/1 представляет собой современный малогабаритный автоматический выключатель, который рассчитан производителем для задействования в строительстве жилых помещений. Данная модель, выпущенная именитым американским производителем, относится к серии xPole Home. Устройство отлично выполняет возложенную на него функцию, а именно: обеспечивает защиту электрических сетей переменного тока, которые имеют напряжение 220/380В, от фатального воздействия токов КЗ (озн. "короткое замыкание") и перегрузок, которые могут возникнуть в любой момент вследствие подключения большого количества оборудования в сеть.

Данная модель, включая всю линейку xPole Home, рассчитаны на использование как профессиональных электриков, так и потребителей, которые стремятся защитить свой дом и свою семью от проблем и непредвиденных последствий при работе электросети. Благодаря совместимости HL-B16/1 с большим количество аксессуаров, а также высокой надежности, данные выключатели активно используют профессиональные специалисты.

Стоит отметить, что подключение шины автоматического выключателя производится произвольно, либо сверху, либо же снизу.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения B, номинальный ток 25А**

Малогабаритный автоматический (модульный) выключатель Eaton HL-B25/1 - оптимальное решение, способное существенно снизить риск выхода из строя электрических сетей. Данная модель является универсальной, и это качество заключается в том, что выключатель можно использовать как в частных, так и в коммерческих целях.

Модель выключателя от именитого американского бренда принадлежит к серии xPole Home, а его ключевая функция состоит в защите электрической цепи от возможного возникновения короткого замыкания, а также для зашиты от сверхтоков, которые способны спровоцировать перегрузку электросетей. Устройства демонстрируют полную совместимость со штырьковыми, а также стандартными вилочными шинами. При этом их монтаж может осуществляться как сверху, так и снизу.

Модель поддерживает великое множество различных аксессуаров, что делает её особенно привлекательной для профессиональных специалистов-электриков. При всех вышеперечисленных преимуществах, автоматический выключатель хорошо собран надежных и качественных материалов, а его цена отличается высокой демократичностью.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения B, номинальный ток 32А**

Проблемы с электросетями - не редкость в наше время, невзирая на стремительное развитие технологий. Более того, именно большое количество электрических приборов, подключенных в сеть электропитания, нередко являются причинами её перегрузок. К счастью, используя малогабаритный автоматический выключатель HL-B32/1, выпущенный американской фирмой Eaton, перегрузок и последующих проблем с электрикой можно избежать!

Данная модель относится к серии xPole Home, что прямо указывает на "домашнее" предназначение модели. Тем не менее, автоматический выключатель сочетает не только надежность и простоту использования, но и большое количество аксессуаров, а этот фактор - очень привлекателен для профессиональных электриков. По этой причине, данная модель активно устанавливается в здания специального назначения.

Установка штырьковых или вилочных шин, с которым устройство демонстрирует полнейшую совместимость, может быть произведена как снизу, так и сверху. Модель имеет компактные габариты, выполнена из качественных и надежных материалов и поставляется гарантией от заводского производителя.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 10А**

Электрическая энергия - навсегда изменила человеческий быт в лучшую сторону, во многих аспектах облегчив его. Сегодня каждая семья используют не менее десятка электрических приборов, которые нередко могут перегружать сеть, а также приводить к возникновению короткого замыкания (КЗ). В лучшем случае, это грозит порчей проводки и неисправностью электрических приборов, а в худшем - может спровоцировать пожар и возможную трагедию.

Американская компания-производитель автоматических выключателей Eaton, выпустила новую модель HL-C10/1, которая отличается компактными габаритами, универсальностью и модульностью. Система имеет две степени защиты, а её монтаж отличается простотой. Неудивительно, что данное изделие принадлежит к серии xPole Home. Тем не менее, устройство оптимально подходит для профессионалов, поскольку оно совместимо с большим количеством аксессуаров.

Устройство имеет полную совместимость со стандартными типами шин, а их расположение может быть вверху или внизу.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 16А**

Если раньше перегрузка и короткие замыкания в электрических цепях - были настоящей угрозой, защититься от которой можно было лишь "дозированным" использованием электроприборов (и то не во всех случаях), то сегодня существует множество автоматизированных решений, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

Автоматический модульный выключатель HL-C16/1, производителем которого является легендарная компания Eaton (США), позволяет надежно защитить электросети от наиболее частых угроз, включая перенапряжение и короткое замыкание. Устройство рассчитано на использование в жилищных объектах, благо оно имеет компактные размеры, легко устанавливается и без проблем обслуживается. Несмотря на это, данный выключатель подойдет специалистам в области электрики, поскольку выключатель совместим с большинством аксессуаров, расширяющих его функционал.

Выключатель является однополюсным. имеет двухфазную защиту и совместимо с любыми типами шин, подключение которых может осуществляться как сверху, так и снизу. Выключатель поставляется в стандартном комплекте с гарантией.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 25А**

Без доли преувеличения, в каждом жилом доме имеется электричество. Ведь сегодня без него невозможно представить быт, стиральная машина, холодильник, бойлер, кондиционер - необходимость, которая (к сожалению) может спровоцировать перенапряжение в сети или стать причиной КЗ (короткое замыкание).

Чтобы защитить жилище и электросеть от подобных происшествий, компания Eaton разработала модульный автоматический выключатель HL-C25/1, который имеет надежную конструкцию и компактные габариты. Изделие относится к линейке xPole Home, и может использоваться в здания специального назначения. Данная модель особенно сильно приглянулась профессиональным электрикам, ведь данный выключатель универсален тем, что к нему подходят фактически любые аксессуары. Последние хороши тем, что выключатель можно модернизировать под конкретные запросы.

HL-C25/1 модель хороша тем, что к ней могут быть одновременно подключен провод и шина. К слову, шины подходят как штырьковые, так и вилочные (стандартные). Они могут устанавливаться как снизу, так и сверху. Устройство имеет гарантию от официального производителя.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 32А**

Электрические сети, вне всяких сомнений, присутствуют в любых помещениях, начиная от жилых, заканчивая складами, гаражами и прочими техническими помещениями. Несмотря на качество электропроводки и корректности монтажа электрической сети, короткие замыкания и перегрузки - чрезвычайные происшествия, от которых никто не застрахования.

Автоматический модульный выключатель HL-C32/1 - надежная страховка и защита сете переменного тока. Данное устройство имеет один полюс, а также отличается компактностью конструкции корпуса. Материалы, из которых он выполнен, также не дадут повода засомневаться в надежности и прочности выключателя. Девайс принадлежит к серии xPole Home, но благодаря его универсальности и совместимости с бесчисленным количеством аксессуаров, данное устройство подойдет для зданий любого предназначения.

Выключатель имеет два типа защиты: тепловую, а также динамическую. Светодиодные индикаторы, расположенные на его корпусе, обеспечивают информативность. Устройство сертифицировано и имеет заводскую гарантию.

**Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 63А**

Электрическую энергию можно сравнить со стихией, которая в обузданном состоянии приносит немалую пользу, а её необузданность - способна принести непредвиденные последствия. К сожалению, но даже самые качественные провода и другие элементы, образующие электрическую сеть, неспособны надежно защитить её от короткого замыкания или перенапряжения.

Автоматический выключатель - прибор, который при возникновении перегрузки (превышение максимального значения тока в сети) разъединяет сеть от питающей цепи, позволяя избежать перенапряжения и неприятных последствий, которые с ним связаны. Модель HL-C63/1 от американского Eaton, представляет собой сверхнадежный модульный однополюсной выключатель, работающий автоматически. Устройством относится к серии xPole Home, что напрямую говорит о его назначении. Благодаря возможности расширения, посредством установки разных аксессуаров, данные выключатели могут применяться для любых задач профессионалами.

Выключатель поддерживает любые типы шин, а также возможность их монтажа сверху или снизу. Устройство поставляется с гарантией.

**Модульный автоматический выключатель, 2-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 16А**

Компания Eaton в очередной раз превзошла себя, выпустив более современную и совершенную модель двухполюсного автоматического выключателя - HL-C16/2. Данная модель предназначения для использования в помещениях жилого типа. Её установку сможет осуществить любой человек, разбирающийся в электрике. О её "домашнем" назначении свидетельствует принадлежность к xPole Home - серии, в которую входят устройства, предназначенные для домашнего применения.

Несмотря на это, модель полюбилась профессиональным электрикам, благо что возможность установки любых аксессуаров - расширяет горизонты, делая предназначение устройства по-настоящему универсальным. Прибор поддерживает любые виды стандартных шин, которые могут устанавливаться сверху, либо же снизу. Корпус модели выполнен из высококачественных материалов, отличается компактными габаритами и имеет понятный интерфейс со световыми индикаторами, которые отвечают за информативность и мониторинг работы. Данный выключатель сертифицирован и соответствует как международным, так и отечественным нормам.