Выполняем кровельные работы любой сложности за 30 дней

или

Кровельные работы с гарантией до 5-ти лет за 30 дней

или

Ремонт и устройство кровли с гарантией 5 лет

или

Кровельные работы - современно, доступно, надежно!

подзаголовок

Монтаж кровли, ремонт и материалы по выгодным для вас ценам

**Для вас мы приготовили три ценных предложения**

1. Нашим клиентам - монтаж водостока в подарок

2. Бесплатная доставка при заказе "Работы + Материалы"

3. Дарим СКИДКУ 10% при площади кровли более 200 м²

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Почему выбрать нашу компанию?

**Кровля "ПОД КЛЮЧ"**

Все заботы берем на себя - демонтаж, подбор материалов, монтаж и вывоз мусора. Работаем, как с вашими, так и со своими материалами

**Гарантия до 5 лет**

Вы получаете гарантию на монтаж. Все выявленные недостатки исправляются за наш счет

**Работаем по договору**

Мы с вами заключаем договор, где будут прописаны условия и обязанности сторон.

**Бережный демонтаж**

При ремонте и восстановлении кровли максимальноаккуратно производим демонтаж и сохраняем ваши материалы

**Нестандартные решения**

В проекте нестандартная кровля? Мы работаем практически со всеми видами покрытий и разработаем решение лично для вас

**Персональный менеджер**

Каждый объект ведет персональный менеджер от первого звонка и до принятия работ

Закажите бесплатный расчет стоимости монтажа кровли

И через 5 минут с вами свяжется наш специалист

Введите имя:

Введите телефон:

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

**Подберите кровлю, которая подходит именно Вам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Металлочерепица**: | **Композитная** черепица | | **Мягкая (битумная) черепица**: | **керамическая черепица**: | |
| **Характеристики:** | **Плюсы** -бюджетный вариант, быстрый и дешевый монтаж.  **Минусы** - легко повредить, шум при дожде, сильный нагрев (жара на чердаке/мансарде), недолговечно (в среднем 10 лет). | **Плюсы** -бюджетный вариант, быстрый и дешевый монтаж. Шум при дожде меньше, чем с металлочерепицей.  **Минусы** - легко повредить, сильный нагрев (жара на чердаке/мансарде), недолговечно (в среднем 10 лет). | | **Плюсы** - красиво выглядит, нет шума при дожде, сложно повредить.  **Минусы** - сравнительно дорогой вариант и трудоемкий монтаж. | **Плюсы** - привлекательный внешний вид, нет шума при дожде, долговечная.  **Минусы -** дороже, чем другие материалы. | |
| Внешний вид: | + | + | +++++ | | +++++ |
| Стоимость  материала | + | ++ | +++++ | | +++++ |
| Стоимость монтажа | + | + | +++++ | | ++++ |
| Долговечность | + | + | +++ | | +++++ |
| Хрупкость | +++++ | +++++ | + | | ++ |
| Шум | +++++ | ++++ | + | | + |
| Сильный нагрев (жара на чердаке) | +++++ | +++++ | + | | + |

Закажите бесплатную консультацию инженера

Введите имя:

Введите телефон:

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

**НАШ КОЛЛЕКТИВ**

-Работаем на объекте **без выходных** и сдаем работу строго по графику

-При комплектации подскажем вам, на чем можно **сэкономить**, а на чем нельзя

- Всегда в курсе новинок кровельного рынка, поэтому у вас будет **лучшая кровля**

- Не имеем вредных привычек, не конфликтуем, знаем и выполняем **ответственно** свою работу

- Помогаем **сэкономить на отоплении**, используя современные технологичные материалы

- Опыт работы от 5-ти лет!

**Как проходят работы**

1. Оставьте заявку на сайте
2. К вам приедет замерщик-консультант
3. Подберем материалы по вашим пожеланиям
4. Подписываем договор
5. Вы оплачиваете материал
6. Мы доставляем материал
7. Вы авансируете монтаж и старт работ
8. Многоэтапное выполнение проекта и многоэтапная оплата
9. Сдаем проект и финальный расчет (подписание закрывающих документов)
10. Все уберем за собой и вывезем мусор

После монтажа мы с вами можем заключить договор обслуживания (1-2 раза в год приезжает специалист для инспектирования и чистки кровли, водостоков)

**8 важных этапов монтажа вашей кровли**

1. Устанавливаются строительные леса картинка 1
2. Ставится стропильная группа картинка 2
3. Подшивается снизу стропил пароизоляционная пленка картинка 3 – но серебристая
4. На пароизоляционную пленку укладывается утеплитель между стропил, а поверх утеплителя расстилается гидроизоляция (влаго-ветрозащитная мембрана) картинка 4
5. Далее следует контробрешетка и сооружение обрешетки картинка 5
6. Устанавливается водосточная система, капельники, птицезащита и все, что идет по краю кровли картинка 6
7. Укладывается сама кровля (снизу-вверх) картинка 7
8. Выполняется декоративная отделка лобовой части, зашивка софитами и т.д. картинка 8

ПРОЕКТЫ

Фото (1-3); площадь; Покрытие: какая чарепица; стоимость работ

|  |  |
| --- | --- |
| Вы уверены в качестве своего плана кровли (развертка кровли), проект дома? Мы его проверим бесплатно  Приложите его в формате «\*\*\*»  Наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут | Приложить файл  Телефон  Проверить проект |

**Вам знакомы эти проблемы?**

Непрофессиональные подрядчики в своем желании схитрить и увеличить прибыль, часто пытаются сэкономить на чем-то незаметном. Чаще всего это материалы и специалисты. В итоге - ненадежная кровля и необоснованные траты. Вам это нужно?

**6 частых ошибок, которые мы переделываем за недобросовестных подрядчиков:**

- неидеально выставлены стропила (расстояния между ними, ровность по горизонту и т.п.)

- используется некачественный лес для стропил, недостаточное или некачественное утепление

- перепутанные местами пароизоляционная пленка и мембрана, как следствие, пирог работает наоборот (защищаем улицу, а не дом)

- дешевые пленки «с рынка» сомнительного качества. Неизвестно, работают ли они?

- неправильная обрешетка, как следствие, неправильно уложенный кровельный материал

- неправильные примыкания кровли к дымоходам и вентиляционным каналам, как следствие, протечки

**Картинка кровля в разрезе из хэда с примечаниями**

**Мы используем только качественные материалы**

Потому что нам невыгодно переделывать свою работу

Мы используем в своей работе качественные материалы. Подберем для вас оптимальный вариант, исходя из вашего бюджета и потребностей.

|||||||||Много логотипов марок||||||||||

Снижаем ваши расходы до 30% благодаря рациональному подходу к использованию материалов

Получите коммерческое предложение и консультацию инженера

**Вид кровли**: Двухскатная (пиктограмма), Вальмовая(пиктограмма), Сложная(пиктограмма)  
Тип покрытия: **Металлочерепица, Композитная, Мягкая, Керамическая**

Площадь крыши? Ползунок **ОТ ДО 10000**? (ходовые площади 200-300м)

Получить предложение

[приложить проект]

(в контактах)  
  
  
Остались вопросы?

Задайте их нашему инженеру прямо сейчас и получите ответ в течении 15 минут

Введите номер телефона

Напишите вопрос

ЗАДАТЬ ВОПРОС