**Автор Кира Кот**

maketheworldopen@gmail.com

**ТЗ:**

* **Описать раздел «межкомнатные двери» для сайта магазина.**
* **Размер 2500 знаков с пробелами**

Когда приходит время покупать межкомнатные двери, легко растеряться. Изучите основные критерии, по которым вы сделаете правильный выбор и не будете сожалеть об упущенных деталях.

*Стиль*

Определите в каком формате выполнен ремонт в квартире. ***Классика*** — это чёткие линии, простые формы, симметрия. Она подчёркивает изысканность интерьера, важную роль играет цвет и материал фурнитуры. Противоположен ему строгий ***модерн*** с преобладанием холодных тонов, металла и стекла. Отказ от роскоши в пользу эргономичности. ***Прованс*** отличается лёгкостью, пастельными тонами, ковкой, завитками и идеально вписывается в интерьер загородных домов. Просторным помещениям с высокими потолками подойдут двери в стиле ***лофт*** — сдержанные, лаконичные, часто с грубой фурнитурой и игрой контрастов. Оригинально смотрятся модели с раздвижной конструкцией.

*Материал*

Важно в каком помещении будет установлена дверь. Нужна ли звуко-, светоизоляция, экологичность, устойчивость к влаге и механическим повреждениям?

Двери из **массива** выбирают для спален, детских комнат, гостиных благодаря безопасности, прочности и хорошей звукоизоляции. Они выглядят дорого и стоят соответственно. Также очень чувствительны к перепадам температур и влаги, из-за чего могут разбухать и покрываться трещинами. Альтернативой станут двери из ***шпона и экошпона***, которые не деформируются от высокой влажности, не пропускают запахи и экологичны. Прекрасно служат при установке в ванной, кухне, детской и офисах. Стойкостью к свету и влаге обладают модели из ***ПВХ, ламинированные и эмалированные***. Первые практически невозможно повредить, эмаль же требует бережного отношения.

*Типы дверей*

Обратите внимание на наличие вставок. ***Остеклённые*** двери можно установить и в ванную, и в спальную комнату. Желательно использовать закалённое стекло, матовое или глянцевое. ***Глухие*** двери лучше поглощают шум и представляют собой сплошное полотно. Важно проверить наличие **замков** при установке в кабинете, детской комнате или ванной.

*Механизмы открывания*

В нашем магазине есть как стандартные двери, так и необычные решения в виде складных и раздвижных конструкций. **Распашные** — вариант, к которому все привыкли. Такой механизм предусматривает наличие места для манипуляций. Дверь крепится на петлях, встроенных в коробку. Но иногда важна экономия пространства. Присмотритесь к **складным** дверям, которые ещё называют «гармошка». Они не выходят за рамки проёма. Сверху к нему крепится рельса, по которой движется ролик с полотном. Это достаточно удобно, но не спасает от шума и утечки тепла. То же касается и **раздвижных** механизмов. Однако они прекрасно выполняют функцию зонирования в просторных помещениях.

Заходите в раздел «межкомнатные двери», задавайте вопросы дежурному менеджеру и оставляйте заявку. Приятных покупок!