**Фасадные термопанели. Дешевле на 30% с бесплатной доставкой от 100 кв. м. и экономией на отоплении на 40%**

Клинкерная плитка и искусственный камень

Рассчитать бесплатно Вызвать замерщика От 425 руб за кв. м!

Стойкость цвета. Стильная структура. Срок службы от 50 лет.

**Почему термопанели - лучший материал для внешней отделки?**

**Отличная погода в доме**

Благодаря теплоизоляционной структуре и идеальному соединению клинкерной плитки в вашем доме летом будет прохладно, а зимой - тепло, даже при тонких стенах. Исключено появление сырости и плесени, насекомых и трещин.

**Шикарный внешний вид**

Структура и цвета остаются, как новые, даже при длительном воздействии солнечных лучей, ветра и дождя. Фасадные термопанели не требуют обработки, ухода и покраски. Поверхность отличается стильной текстурой и шикарным внешним видом.

**Экономия на отоплении**

Высокая морозоустойчивость здания, благодаря клинкерной плитке и слоя утеплителя. Термопанель отлично держит тепло. У вас будет возможность экономить 40% средств на отоплении. Материал окупится сполна! Зимой дома всегда будет тепло, и семья не будет простывать.

**Легкость в крепеже**

Термопанели отличаются легкостью, поэтому монтаж под силу даже одному человеку. Их просто крепить и подстроить под любые архитектурные формы. Это высокотехнологичный продукт, который стал доступен каждому. Важно, что плитка не утяжеляет здание, поэтому укреплять фундамент не нужно.

**Термопанели ведущих российских и**

**европейских брендов**

Фасадные термопанели российского производства давно известны своим высоким качеством и ни в чем не уступают европейским брендам. При этом их применение значительно выгоднее.

**Почему все чаще заказчики выбирают термопанели?**

Выгода клинкерных термопанелей в сравнении с бетоном, пенобетоном, кирпичом и деревом:

* Эффективная термоизоляция с толщиной утеплителя от 60 до 100 мм. Теплоизоляция термопанели позволяет выдержать холод до -40°С. Это позволит экономить на отоплении до 40%
* Облицовка термопанели может иметь вид фасадного кирпича либо имитировать бутовый камень, что создаст привлекательный внешний вид
* Экологическая безопасность благодаря обработке клинкером. Клинкерное покрытие – результат воздействия более высоких температур нежели при изготовлении обычной керамики. Как результат, клинкерные фасадные панели безопасны для жильцов дома
* Защита от атмосферных явлений с гарантией: клинкерное покрытие не подвержено разрушению, трещинам, коррозии, плесени или гниению. Дом будет очень долго сохранять первозданный вид
* Не требует усиления фундамента, так как панели представляют собой цельную конструкцию и обладают самонесущей конструктивной прочностью
* Монтаж термопанелей можно проводить в любое время года, при любой погоде, поскольку они не подвержены влиянию перепадов сезонных температур и боятся влаги
* Срок службы от 50 до 100 лет: дом с отделкой из термопанелей будет радовать долгие годы Вас и Вашу семью своим внешним видом!

ЗАКАЗЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ!

--------------------Форма контакта--------------------

**Цокольный камень**

Своими прочностными характеристиками и долговечностью известен с давних времен. Кроме того:

* **Экологичен и безопасен для здоровья** в отличии от низкобюджетных материалов сомнительного производства
* **Неприхотлив к погодным условиям**: погодные явления и атмосферные осадки не оказывают на камень заметного влияния, не подвергаются выветриванию
* **Прост в установке и монтаже**: отделку камнем можно выполнять самостоятельно
* **Эстетичный вид**: чистый цвет и однородная структура будут подчеркивать благородство всего строения
* **Срок эксплуатации неограничен**: долговечность камня известна с давних времен. Он прослужит Вам не одно десятилетие!
* **Прочен**: камень считается одним из лидеров по износоустойчивости среди фасадных материалов. Крепкий, надежный материал, который выдерживает высокие нагрузки

СВЯЖЕТИСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ДЛЯ ВЫБОРА ЦОКОЛЬНОГО КАМНЯ СОГЛАСНО ВАШЕГО ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ!

--------------------Форма контакта--------------------

**Почему заказчики выбирают клинкерную плитку:**

|  |  |
| --- | --- |
| Обычная плитка | Клинкерная плитка |
| Отсутствие термоизоляции | Сопротивление теплопередачи выше в десятки раз. Толщина теплоизоляционного слоя от 60 до 100 мм |
| Относительно небольшой срок эксплуатации. Склонность к саморазрушению при сезонных перепадах температур | Срок эксплуатации от 50 до 100 лет. Успешно выдерживает холод до -40°С |
| Монтаж требует высокой квалификации исполнителя | Простой и точный монтаж панелей. Как правило, применяется крепления «шип-паз» |

**Фасадный декор**

Придаст вашему дому изысканный аристократичный вид либо стиль античной Греции и Древнего Рима. Декор легко создаст для Вас любую стилистику. Эти современные изделия не только впишутся в любой интерьер, но обладают весомыми достоинствами:

* Легкий и прочный
* Устойчив к перепаду температур
* Прост в монтаже
* Разнообразие узоров, видов, изгибов
* Доступная цена

………………………………………./образцы из каталога/………………………………..

СВЯЖЕТИСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ДЛЯ ВЫБОРА ФАСАДНОГО ДЕКОРА СОГЛАСНО ВАШЕГО ПРОЕКТА!

--------------------Форма контакта--------------------

**Выполненные проекты с нашей продукцией**

------------------/ФОТОГРАФИИ ПРОЕКТОВ/------------------

**Что о нас говорят:**

--------------------/отзывы клиентов/--------------------

**КАК МЫ РАБОТАЕМ?**

/дизайнерскую картинку можно сохранить/

Получите шикарный фасад из термопанелей в 4 шага:

1. Получите расчет по количеству необходимого материала у нашего сотрудника
2. Мы выполним подбор цветового решения в соответствии с Вашим дизайном ландшафта и входной композицией **бесплатно**
3. Определяем актуальную скидку на дату Вашей заявки
4. Оплата и доставка товара в удобное для Вас время и место

ФИНАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАХВАТА КОНТАКТА

НАШИ КООРДИНАТЫ:

Расположение на активной карте