##### **Достоинства**

два акуума, легкий, компактный, две скорости

##### **Недостатки**

фиксация сверла

##### **Комментарий**

брал для срочной замены отказавшей отвертки метабо (умер подзарядник, в 3х ремонтах не смогли подобрать аналог) тестировался на переезде магазина (разборка торг оборудования). объем работ - вдоль трех стен стеллажи, перед ними прилавки (половина со стеклом). разбиралось всё на элементы, практически до фабричной упаковки (полки отдельно фурнитура отдельно) результаты тестов: 1. аккум (собственно первая причина выбора - их два и они лит-ион.) заряд держат долго, заряжается быстро, с потерей заряда мощность не теряет (то есть крутил-крутил на макс мощности и раз - потух, аккум сел. после метабы где разряд аккума виден по падению мощности, тут было ощущение, что сломался! но нет смена аккума и снова в работе). 2. удобство - на все 6 из 5-ти. легкий. в руке лежит как влитой. приходилось много работать и вверх ногами (вверх аккумом) и задом наперед (битой к себе) и с вывертом руки (горизонтально под собой) - всегда находилось удобное положение ладони, когда и захват надежный и управление уверенное. кстати кнопка пуска отлично выжимается любым пальцем и большим и средним и даже мизинцем (в зависимости от положения дрели), легко можно дозировать усилие и мощность. 3. мощность. интервал от мин к макс ощутим отлично. при работе на 1й скорости на 2-3 делении разбирал стеклянные полки на пластиковых винтах-фиксаторах. точность усилия поразительная - откручивал практически как вручную простой отверткой, мягко, плавно и уверенно, при этом сорванных винтов практически не было ( по сравнению с прошлой односкоростной отверткой). при переходе к стяжным мебельным болтам, затянутым от души, вплоть до 14 деления переключателя сдвинуть болт не удавалось, но на макс (16-18) мощности ни один болт не устоял. (причем шлицы нигде не были сорваны) общий результат - 2 дня работы, 3х литровое ведро стяжных мебельных болтов, около 1,5 кг открученных шурупов, коробка мелких винтов и коробка пластиковых фиксаторов, заводская зарядка обоих аккумов + три полностью заряженных аккума. из недостатков - сложно отцентрировать сверло сразу, приходится поколдовать с патроном. ну на битах не критично, а просверлить - есть обычная дрель на шнуре. краш-тест не проводился - сразу была куплена кобура - отличная вещь!!! просто обязательна при более-менее масштабных работах. ПС на даче пришлось менять пару розеток - работа с мелкими винтами и деталями на пять с +, даже подсветка себя оправдала, хотя и светит из-под патрона, который создает пятно тени аккурат на бите.

##### **Покупал(а) для**

для дома, дачи, работы