|  |  |
| --- | --- |
| 1 | аренда экскаватора погрузчика JCB |
| 2 | аренда экскаватора погрузчика JCB |
| 3 | аренда экскаватора погрузчика JCB 4cx |
| 4 | аренда экскаватора погрузчика JCB 3cx |
| 5 | аренда экскаватора погрузчика JCB 4cx цена |
| 6 | аренда экскаватора погрузчика JCB с гидромолотом |

На сегодняшний день необязательно иметь в рабочем парке необходимые для производства работ тяжелые дорогостоящие механизированные агрегаты, особенно, если работы носят недолгосрочный характер.

Компанией «Элеон», которая специализируется на поставках насыпных материалов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по желанию клиента, на взаимовыгодных условиях, может быть предоставлена **аренда экскаватора-погрузчика JCB**.

Гибкая тарифная политика компании нацелена на развитие долгосрочного партнерства с клиентами, с приемлемыми условиями финансовой и оперативной аренды, в каждом отдельно взятом случае. Также, тарифная политика компании предусматривает для своих клиентов применение объемных скидок на машины.

Как правило, на стандартных условиях, краткосрочная **аренда экскаватора погрузчика JCB** подразумевает издержки комплектующих за счет компании. На долгосрочной основе, в условия аренды могут быть включены пункты с правом дальнейшего выкупа клиентом машины в пост-арендный период, значительное снижение цены в случае последующей аренды или же переход в собственность клиента.

Находящиеся в наличии у компании экскаваторы-погрузчики JCB находятся в состоянии строгого соответствия со стандартами ISO и ЕС. Машины и механизмы рассчитаны для работы в самых трудных климатических условиях, зарекомендовали себя высокими техническими и эксплуатационными характеристиками,просты и удобны в управлении и требуют минимальное количество работников обслуживающего персонала. Модульная конструкция машин позволяет в минимальные сроки производить ремонт быстроизнашивающихся комплектующих, избегая демонтажа несущих деталей.

Механическая система для компенсирования угла наклона стрелы исключает возможность просыпания материала во время поднятия ковша. Гидросистема моделей JCB предусматривает много-операционный режим работы с поднятием груза. Так же, в моделях предусмотрено применение гидровил и гидромолота. Высокая маневренность машины позволяет эффективно справляться с операциями, плавно меняя направление и скорость движения, с нагрузкой или без нее. Механизм гидравлического сдвига навески JCB Powerslide, система компенсации колебаний SRS, выносные опоры и телескопическое удлинение рукояти Extradig – это те немногие технологические усовершенствования в целях безопасности,простоты и комфорта управления, которые разработали специалисты JSB для поднятия эффективности работ экскаваторов-погрузчиков в решении поставленных перед ними тяжелых задач.

Таким образом, клиент получивший в аренду машины JSB от компании «Элеон», сохраняет капитальные затраты, связанные с приобретением, позволяя себе их направить на другие нужды своей деятельности, а доведя до минимума время, необходимое для ремонта, будет максимально использовать возможности экскаваторов-погрузчиков. Ниже приведены ориентировочные технические данные на аренду моделей JCB.

**Аренда экскаватора погрузчика JCB 3 CX**:

В стандартную комплектацию многопрофильной модификации входит передний регулируемый ковш-отвал и задняя стрела с ковшом.

**Аренда экскаватора погрузчика JCB 3 CX**, цена:

Цена аренды зависит от ее длительности, дополнительной комплектации машин, а также применяемых конкретных условий, в каждом отдельном случае.

Основные технические показатели стандартной комплектации:

Габариты (ДxШxВ) - 5,62 м x2,24м x3,61м;

Максимальная мощность - 63 кВт (85л.с.) ;

Ширина ковша-отвала погрузчика – 2,23 м;

Емкость ковша-отвала погрузчика – до 1 м3;

Емкость ковша стрелы – 0,83 м3;

Высота подъема погрузчика - 3,45 м;

Макс. расстояние погрузочного фронта - 1,2 м;

Предельная глубина копания - 4,75 м;

Кол-во цилиндров - 4;

Объем двигателя – 4400 мм3;

Топливный бак - 160 л;

Эксплуатационный вес – 7,3 т;

**Аренда экскаватора погрузчика JCB 4 CX**:

В стандартную комплектацию многопрофильной модификации входит передний регулируемый ковш-отвал и задняя стрела с ковшом.

**Аренда экскаватора погрузчика JCB 4 CX**, цена:

Цена аренды зависит от ее длительности, дополнительной комплектации машин, а также применяемых конкретных условий в каждом отдельном случае.

Основные технические показатели стандартной комплектации:

Габариты (ДxШxВ) - 5,91 м x2,44 м x3,62м;

Максимальная мощность - 74,6 кВт (100 л.с.) ;

Ширина ковша-отвала погрузчика – 2,44 м;

Емкость ковша-отвала погрузчика – до 1,3 м3;

Емкость ковша стрелы – 1,19 м3;

Высота подъема погрузчика - 3,18 м;

Макс. расстояние до линии погрузочного фронта - 1,39 м;

Предельная глубина копания – 5,88 м;

Кол-во цилиндров - 4;

Объем двигателя – 3990 мм3;

Топливный бак - 160 л;

Эксплуатационный вес – 8,7 т;

**Аренда экскаватора погрузчика JCB с гидромолотом** или с гидровилами, как уже упоминалось выше, будет оговариваться в каждом отдельном случае, для каждой отдельной модели. Помимо прочего, в договоре об аренде компании «Элеон», могут быть предусмотрены пункты о гарантийном ремонте экскаваторов, а также рассмотрены условия их послегарантийного обслуживания.