Стр.1

**Mamas & Papas**

**Инструкции**

**Кроватка-трансформер «Айкен»**

**ВАЖНО: ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДЛЯ СБОРКИ НУЖНО ДВА ЧЕЛОВЕКА.**

Стр. 2

**Кроватка-трансформер «Айкен»**

**Прочтите перед сборкой:**

* Не выбрасывайте упаковку, пока не убедитесь, что при вас все запасные части и фитинги.
* Если вы обнаружите пропавшие или поврежденные части, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом либо позвоните на нашу горячую линию по обслуживанию клиентов: +44 (0)845 268 2000.
* Перед сборкой убедитесь в том, что у Вас имеется достаточно времени и места.

**Составные части**

№ название часть № кол-во

1 нижняя направляющая 000000000000 1

2 верхняя спинка 000000000000 1

3 нижняя спинка 000000000000 1

4 борты кроватки 000000000000 2

5 основание 000000000000 1

**Крепления**

А – шпунты х 8

Б – французские болты х 4

В – крепления под болты х 4

Г – планка х 1

Д – болты х 8

Е – шестигранник х 1

Ж – опорные скобы х 4

З – гайки опорных скоб х 4

Стр. 3

**Шаг 1.**

Вставьте восемь шпунтов (А) в отверстия в верхней и нижней частях нижних направляющих (1).

**Шаг 2.**

Вкрутите вручную четыре французских болта (Б) в верхнюю (2) и нижнюю (3) спинки кроватки. Болты необходимо вкрутить на 2-3 оборота.

Стр. 4

**Шаг 3.**

Прикрепите спинки (2;3) к направляющим (2). Вам понадобится помощь другого человека.

Вставьте четыре крепления под болты (В), как это показано в схеме.

Затяните болты планкой (Г) по часовой стрелке.

**Шаг 4.**

Вставьте один из бортов кроватки (4) между спинками кроватки, убедившись в том, что отверстия и линия находятся внутри кроватки.

Вставьте четыре болта (Д) в отверстия и, соответственно, в боковые направляющие спинок.

Закрутите их шестигранником (Е).

Стр. 5

**Шаг 5.**

Вставьте второй борт кроватки (4) между спинками кроватки, убедившись в том, что отверстия и линия находятся внутри кроватки.

 Вставьте четыре оставшихся болта (Д) в отверстия и, соответственно, в боковые направляющие спинок.

Закрутите их шестигранником (Е).

**Шаг 6.**

Вставьте четыре опорных скобы (Ж) в одно из трех отверстий на каждом борте кроватки и нижних направляющих.

После того, как они были прикреплены, убедитесь в том, что они находятся на одной высоте, а концы с резьбой направлены вверх.

Стр.6

**Шаг 7.**

Установите основание (5). Для этого, вставьте концы опорных скоб с резьбой в отверстия по углам основания.

После прикрепления убедитесь в том, что наклейка на основании находится на его лицевой стороне.

Накрутите гайки (З) на резьбы опорных скоб с помощью шестигранника.

**Шаг 8.**

Теперь кроватка полностью собрана.

Перед использованием кроватки проверьте, чтобы все крепления были плотно затянуты.

Стр. 7

**Переделывание кроватки в кушетку**

После того, как ребенок достигнет того возраста, когда ему уже не нужна будет кроватка, можно снять один из бортов для того, чтобы превратить ее в кушетку.

**Важно:** для использования кроватки в качестве кушетки, **НЕОБХОДИМО** закрепить основание в самом нижнем положении.

Выкрутите четыре болта (Д) из одной из сторон с помощью шестигранника (Е).

Уберите болты и борты в безопасное и недоступное для детей место.

**Переделывание кроватки в кровать для взрослого ребенка.**

Для того чтобы превратить кроватку в кровать для взрослого ребенка, выкрутите четыре болта (Д) из оставшейся стороны с помощью шестигранника.

Уберите болты и борты в безопасное и недоступное для детей место.

**ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

1. Самым безопасным положением основания является его самое нижнее положение. Необходимо использовать детскую кроватку в данном положении до того, как ребенок сможет сидеть самостоятельно.
2. В целях безопасности для данного изделия рекомендуется использовать матрас размера 300 от Mamas & Papas.
3. Если основание находится в самом нижнем положении, то между верхним краем матраса и верхним краем кроватки должно быть не менее 500 мм.
4. Если основание находится в самом высоком положении, то между верхним краем матраса и верхним краем кроватки должно быть расстояние не менее 200 мм. Расстояние измеряется по отметке высоты матраса, вырезанной на кроватке.
5. Матрас не должен быть короче или уже длины или ширины внутренней части кроватки более, чем на 40 мм.
6. Никогда не оставляйте в детской кроватке ничего, что могло бы послужить уступом для ребенка, чтобы выбраться из нее, а также ничего, что могло бы представлять опасность удушения.
7. Все сборочные фитинги должны быть плотно затянуты, а также необходимо проверять, чтобы никакие болты не были расслаблены и не торчали, т.к. ребенок может зацепиться за них одеждой (тесемками, завязочками либо петельками), либо частями тела, что может вызвать риск удушения.
8. Постоянно проверяйте, чтобы все крепления и части кроватки-трансформера были полностью затянуты и находились в рабочем состоянии. При обнаружении изношенных, либо поломанных частей, не пользуйтесь кроваткой-транформером, а спросите у продавца, либо же позвоните в Службу поддержки клиентов: 01484 438222.
9. Не используйте запасные части, не рекомендованные к применению компанией Mamas & Papas. Использование неоригинальных запасных частей может сделать ремонт и использование кроватки-трансформера небезопасным.
10. Не ставьте кроватку в непосредственной близости от открытого огня и других источников тепла, таких, как батареи отопления, электрические обогреватели, газовые горелки и т.д.
11. Кроватку-трансформер можно мыть влажной тряпкой. **Не использовать отбеливатели и жесткие абразивные чистящие средства.**

Из-за постоянных обновлений и улучшений некоторые части могут немного отличаться от того, что показано в схемах. Мы оставляем за собой право изменять спецификации любого изделия без предварительного предупреждения.

**Постпродажное обслуживание:** Если вам нужна помощь, запасные части, или вы недовольны каким-либо параметром продукта, пожалуйста, позвоните **на линию по обслуживанию клиентов: +44 (0)845 268 2000** или напишите нам на: **customer.care@mamasandpapas.com****.** Посетите наш веб-сайт [**www.mamasandpapas.com**](http://www.mamasandpapas.com) для получения информации о новых товарах.