<http://linzspb.ru/product/1346/>

Устройство Karcher K 7.91 MD с точки зрения производительности и удобства, гарантирует превосходное качество очистки. Большие площади могут быть очищены легко, быстро и точно - даже если они очень загрязнены. Мини-мойка Karcher K 7.91 MD предназначена для особо сильных загрязнений и больших площадей. Благодаря высокому давлению воды, которое производит Karcher K 7.91 MD, вы можете легко вымыть очень грязный автомобиль, сельхозинвентарь, очистить дорожку, гриль или фасад здания.

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 20 – 160

Расход (л/ч): до 570

Максимальная температура воды на входе (° C): 60

Потребляемая мощность (кВт): 2.6

Напряжение сети: 220 В

Размеры (ДхШхВ) (мм): 349x346x869

Емкость для чистящих средств (л): 2х0,75

Латунная помпа

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды

Подогрев воды: нет

Длина шланга: 12 м

Колеса: да

Масса без принадлежностей (кг): 18

**Комплектация:**

Пистолет

Шланг высокого давления 12 м

Насадка Variopower

Сумка для принадлежностей Soft Bag

Моечная щётка

Переходник для подключения садового шланга 3/4 "

Бак для моющих средств

Очистительные таблетки, 2 шт

Грязевая фреза

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года

<http://linzspb.ru/product/minimojka-karcher-hd-7140-xpert-vysshij-klass/>

Компактное устройство без подогрева воды для коммерческого использования. Высокое качество и точность компонентов гарантируют долгий срок службы и надежность. Мини-мойка Karcher HD 7140 Xpert дополнительно имеет запатентованную систему защиты от перекручивания шланга (AVS), систему контроля давления, а также бесступенчатую регулировку давления и расхода воды.

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 145

Расход (л/ч): 480

Потребляемая мощность (кВт): 2.7

Максимальная температура воды на входе (° C): 60

Напряжение сети: 220 В

Емкость для чистящих средств

Латунная помпа

Размеры (ДхШхВ) (мм): 930x380x360

Длина шланга: 10 м

Автоматическое отключение

Масса без принадлежностей (кг): 22

**Комплектация:**

Удлиненный пистолет

Шланг высокого давления 15 м

Тройное сопло / (0 °/ 25 °/ 40 °)

Струйная трубка

Встроенная катушка для шланга

Плавная регулировка давления и расхода воды

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года

<http://linzspb.ru/product/1343/>

Аппарат высокого давления относится к мини-мойкам Karcher высшего класса. Мини-мойка оснащена телескопической алюминиевой трубкой Vario-power (имеет регулировку давления). Благодаря системе Quick Connect  сроки готовности устройства к работе сокращены к минимуму. В прочном корпусе спрятан двигатель, водяное охлаждение которого может служить гарантией долговечного времени работы аппарата. Мини-мойка Karcher K 6.500 очень удобна в работе, а из-за возможности использования воды, температура которой достигает 60 °С, серьезно облегчит уборку сильнейших загрязнений.

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 20-150

Расход (л/ч): 550

Потребляемая мощность (кВт): 2.5

Максимальная температура воды на входе (° C): 60

Напряжение сети: 220 В

Емкость для чистящих средств

Размеры (ДхШхВ) (мм): 349x346x869

Длина шланга: 7,5 м

Встроенный фильтр тонкой очистки воды

Масса без принадлежностей (кг): 17

**Комплектация:**

Шланг высокого давления 7,5 м

Пистолет

Сумка для хранения аксессуаров Soft Bag

Фильтр тонкой очистки воды, интегрированный

Струйная трубка Vario-Power

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года

<http://linzspb.ru/product/1357/>

Великолепная представительница среднего класса малогабаритных моек фирмы **Karcher – мини-мойка Karcher K 5.200 CR Silver. Она обладает самыми высокими параметрами из аппаратов своей группы, а также является «младшей сестрой» всем известного** 5.20, который последние 15 лет был хитом продаж в России. Удобная транспортировка благодаря маневренности колес, эргономичный дизайн, высокая производительность и компактность – это не все преимущества данной модели. Стоит упомянуть еще ее легкость, а также экономный двигатель. Присуща и система Quick Connect, благодаря которой устройство готово к использованию практически мгновенно.

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 20-140

Расход (л/ч): 460

Потребляемая мощность (кВт): 2.1

Максимальная температура воды на входе (° C): 40

Напряжение сети: 220 В

Размеры (ДхШхВ) (мм): 300х290х250-805

Емкость для чистящих средств

Колеса: да

Длина шланга: 9 м

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды

Масса без принадлежностей (кг): 11,5

**Комплектация:**

Пистолет

Струйная трубка Vario-Power

Шланг высокого давления, 9 м

Грязевая фреза

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года

<http://linzspb.ru/product/1356/>

Мини-мойка Karcher K 5.20 Plus BL - небольшой моющий аппарат, который рекомендуется для регулярного частного использования. Если вы ищете золотую середину в соотношении цена/качество, то данное устройство – прекрасный выбор. Эргономичный дизайн, мобильность, экономный и мощный двигатель, высочайшая производительность и компактность – лишь некоторые преимущества данной мини-мойки. Устройство настолько просто в использовании, что с ним справится даже ребенок, конечно, под присмотром взрослого. Незаменимая вещь для очистки автомобилей, дорожек, фасадов зданий, балконов, террас и т.д. Мини-мойка Karcher K 5.20 Plus BL оснащена запатентованной системой от перекручивания шланга (AVS).

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 20-120

Расход (л/ч): 450

Потребляемая мощность (кВт): 2.0

Максимальная температура воды на входе (° C): 60

Напряжение сети: 220 В

Размеры (ДхШхВ) (мм): 508х256х275

Шланг для чистящего средства

Колеса: да

Длина шланга: 7,5 м

Масса без принадлежностей (кг): 12,5

**Комплектация:**

Пистолет высокого давления

Струйная трубка Vario-Power

Шланг высокого давления, 7.5 м

Грязевая фреза

Всасывающий шланг для моющего средства

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года

<http://linzspb.ru/product/1354/>

Чрезвычайно прочная и компактная конструкция мини-мойки Karcher K 4.200 идеально подходит для регулярной очистки грязи вокруг дома. Мини-мойка оснащена мощным асинхронным двигателем с водяным охлаждением. Алюминиевая телескопическая ручка экономит место для хранения, а высокая мобильность устройства обеспечит удобную транспортировку. Устройство прекрасно вписывается в багажник автомобиля. Присутствует клапан безопасности для надежной защиты от перегрузки высокого давления. Система Quick Connect применяется дважды – не только на аппарате, но и на пистолете.

**Технические характеристики:**

Давление воды (бар): 20-130

Расход (л/ч): 440

Потребляемая мощность (кВт): 1.9

Максимальная температура воды на входе (° C): 40

Размеры (Дх ШхВ) (мм): 516х295х282

Струйная трубка Vario-power

Колеса: да

Длина шланга: 6 м

Масса без принадлежностей (кг): 8,8

**Комплектация:**

Пистолет высокого давления

Струйная трубка Vario-Power

Шланг высокого давления, 6 м

Грязевая фреза

**Производитель:** Karcher (Германия)

**Гарантия:** 3 года