Антивандальные камеры просто необходимы в местах, где технические средства чаще всего подвергаются отрицательному воздействию человека. **Проводная антивандальная купольная камера KDM-6360Q может оказаться** незаменимой в школе, подъезде, офисе или на улице. Данное устройство может передавать очень четкое изображение благодаря матрице в 1/3 CMOS, обладающим высоким разрешением 900 Твл. Фокусное расстояние и очень широкий угол обзора (от 82 до 22,6 градусов) удобно настраивается, чему способствует варифокальный объектив, оснащенный автоматической диафрагмой. Камера **KDM-6360Q** может полноценно функционировать и в ночное время и во время с ограниченной видимостью. Этому способствует наличие ночной ИК-подсветки, которая действует на расстояние до 30 метров. Свою характеристику как антивандальное устройство эта камера получила из-за металлического, пылеустойчивого корпуса, который защищает его от повреждений.