Ламинат - что же это такое

	В восьмидесятых годах прошлого века шведская фирма Pergo начала разработки нового напольного покрытия. В основу этого материала была положена древесноволокнистая плита высокой плотности. Плита покрывалась различными смолами для увеличения прочности.
	Вот началась эра напольного покрытия известного всем под названием - ламинат.
	Сейчас его делают четырёхслойным:
	- нижний слой. стабилизирующий, он препятствует деформации доски, 			  некоторые  фирмы добавляют к этому слою звукопоглощающую подложку
	- второй слой, древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF)
	- третий слой, декоративная бумага с различным рисунком, как правило этот 		  рисунок имитирует  различные породы дерева
	- верхний слой, это акриловые или меламиновые смолы, эти смолы придают 		  прочность напольному покрытию, в последнее время на этот слой наносят 		  различный рельеф, чтобы наиболее точно передать текстуру дерева.
	Современный ламинат разделяется на классы, по своим техническим характеристикам. До 1999 года, для этого использовали один тест. Доска подвергалась воздействию шлифовальной машины с абразивным кругом. По времени истирания верхнего слоя определялся класс. Сейчас используют более 18 различных тестов для определения класса напольного покрытия. Это не только механическое воздействие, но и воздействие различных агрессивных жидкостей, а так же высоких температур. 
	В домашних условиях применяют покрытие 21-23 классов. Для коммерческой эксплуатации применяют 31-33 класс.

1288